Załącznik nr 2

**FORMULARZ OFERTY**

**w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup używanego średniego samochodu pożarniczego**

**ZAMAWIAJĄCY:**

Gmina Dąbrowa

Ul. Kasztanowa 16

88-306 Dąbrowa

NIP 557 16 48 518

e-mail: ug-dabrowa@ug-dabrowa.pl

**WYKONAWCA:**

Niniejsza oferta złożona jest przez:

………………………………………………………………………………………………………..

Pełna nazwa Wykonawcy (firma), zgodna z wpisem do rejestru (ewidencji)

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres Wykonawcy zgodny z wpisem do rejestru (ewidencji)

……………………………………………………………………………..

REGON

……………………………………………………………………………

NIP

**OSOBA WYZNACZONA DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM:**

……………………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko

……………………………………………………………………………………………………..

Tel., email

**OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:**

Oferując przedmiot zamówienia oświadczamy, że spełnia on minimalne wymagania zamawiającego, jak niżej:

|  |
| --- |
| **I – WYMAGANIA OGÓLNE** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **TAK** | **NIE** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przypisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 t.j.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. |  |  |
| **2.** | Pojazd z certyfikatem CNBOP lub w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy wraz z pozytywną opinią techniczną wydaną przez CNBOP z wyszczególnionym całym sprzętem przekazanym przez OSP. |  |  |
| **3.** | Pojazd musi zostać oznakowany numerami operacyjnymi, nazwą jednostki i innymi danymi podanymi przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia. |  |  |
| **4.** | Montaż przekazanego sprzętu przez OSP w cenie zamówienia. |  |  |

|  |
| --- |
| **II – PODWOZIE Z KABINĄ** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.** | Bezwypadkowy. |  |  |
| **6.** | Rok produkcji - nie starszy niż 2002 rok. |  |  |
| **7.** | Pojazd oryginalnie przystosowany do ruchu prawostronnego. |  |  |
| **8.** | Przebieg pojazdu nie większy niż 120.000 km. |  |  |
| **9.** | Pojazd wyposażony w manualną skrzynię biegów. |  |  |
| **10.** | Silnik o zapłonie samoczynnym i mocy min. 250 KM. |  |  |
| **11.** | Pojemność silnika w przedziale 8000-10000 cm3. |  |  |
| **12.** | Dopuszczalna masa całkowita (DMC) nie większa niż 15000 kg. |  |  |
| **13.** | Rozstaw osi max 3,90 m. |  |  |
| **14.** | Układ napędowy 4x2 z blokadą mostu. |  |  |
| **15.** | Ogumienie na tylnej osi podwójne (bliźniacze).Opony w rozmiarze 22,5 cala. Opony w stanie bdb (90% lub nowe). |  |  |
| **16.** | Kolorystyka samochodu:- nadwozie w kolorze czerwieni sygnałowej (RAL 3000 lub zbliżony),- zderzak przedni w kolorze białym,- nadkola przednie i tylne w kolorze białym,- zderzak tylny w kolorze białym wyłożony blachą aluminiową ryflowaną,- podwozie w kolorze szarym lub ciemnoszarym. |  |  |
| **17.** | Kabina jednomodułowa, czterodrzwiowa z drzwiami otwieranymi na obie strony pojazdu. |  |  |
| **18.** | Ilość miejsc siedzących 8 lub więcej. |  |  |
| **19.** | Wyposażenie kabiny:- siedzenia przednie pokryte materiałem,- siedzenia tylne pokryte materiałem lub plastikowe, odpornym na rozdarcie i ścieranie,- wyposażony w min. 4 uchwyty pod aparaty powietrzne,- wszystkie rączki w kabinie w kolorze żółtym. |  |  |
| **20.** | Pojazd wyposażony w instalację elektryczną 24V z biegunem ujemnym na masie i głównym wyłącznikiem prądu zlokalizowanym w kabinie pojazdu. |  |  |
| **21.** | Pojazd musi być wyposażony w wyciągarkę elektryczną o uciągu min. 9000 kg wyposażoną w linę stalową o długości min. 25 m zakończona hakiem ze sterowaniem drogą przewodową. |  |  |
| **22.** | Maksymalna wysokość pojazdu – 3,15 m. |  |  |

|  |
| --- |
| **III – ZABUDOWA POŻARNICZA** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **23.** | Pojazd wyposażony w oryginalną zabudowę pożarniczą zamontowaną od nowości. |  |  |
| **24.** | Konstrukcja zabudowy wykonana z tworzywa. |  |  |
| **25.** | Pojazd musi być wyposażony w min. 4 skrytki sprzętowe zlokalizowane po bokach zabudowy w układzie 2+2 oraz jedną skrytkę tzw. pompową zlokalizowaną w tylnej części pojazdu w której musi być autopompa. |  |  |
| **26.** | Skrytki na sprzęt wyposażone w oświetlenie wewnętrzne LED. |  |  |
| **27.** | Oświetlenie pięcio punktowe robocze pola pracy wokół samochodu wykonane w technologii LED o łącznej mocymin. 9000 lm. Lampy podłużne nie kwadratowe. |  |  |
| **28.** | Dach zabudowy w formie podestu roboczego. Podest dachowy musi być wyposażony w barierkę ochronną. |  |  |
| **29.** | Na dachu zabudowy zamontowane:- zamykana aluminiowa ryflowana skrzynia do przewożenia sprzętu,- mocowanie na drabinę nasadkową koloru żółtego,- dodatkowe oświetlenie LED. |  |  |

|  |
| --- |
| **IV – UKŁAD WODNY** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **30.** | Zbiornik wody o pojemności min. 2800 litrów. |  |  |
| **31.** | .Zbiornik na środek pianotwórczy min. 200 litrów. |  |  |
| **32.** | Samochód wyposażony w autopompę o wydajności min. 1600 l/min. napędzaną ze skrzyni biegów. |  |  |
| **33.** | Linia szybkiego natarcia o długości węża min. 40 m zakończona prądownicą W25 na zwijadle elektrycznym. Linia szybkiego natarcia umożliwia podawanie wody bez względu na stopień rozwinięcia węża. |  |  |
| **34.** | Układ podawania wodny wyposażony w co najmniej 2 nasady STORZ W75, 2 nasady STORZ W52. |  |  |
| **35.** | Układ podawania piany wyposażony w co najmniej 1 nasadę STORZ W52. |  |  |
| **36.** | Układ wodny wyposażony w linię zasysania wody ze źródła zewnętrznego zakończony 2 nasadami STORZ W110. |  |  |
| **37.** | Tankowanie hydrantowe z tyłu pojazdu o średnicy węża min. 2,5 cala zakończone nasadą STORZ W75. |  |  |
| **38.** | Układ wodny wyposażony w panel sterowania pracą autopompy (tj. manometr, manowakuometr), wyłącznik awaryjny oraz regulator obrotów silnika. |  |  |
| **39.** | Nasady w zależności od ich przeznaczenia trwale oznaczone następującymi kolorami:- nasada wodna tłoczna – kolor czerwony,- nasada tłoczna pianowa – kolor żółty,- nasada wodna zasilająca – kolor niebieski. |  |  |

|  |
| --- |
| **V – WYPOSAŻENIE** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **40.** | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlna pojazdu uprzywilejowanego w skład której wchodzić musi:- belka sygnalizacyjna niebieska świetlno-ostrzegawcza LED o min. mocy 100W w tym min. 35 diod,- zestaw min. 4 lamp niebieskich naprzemiennych przednich LED,- niebieski kogut LED z tyłu pojazdu. |  |  |
| **41.** | Pojazd wyposażony w sygnalizację dźwiękową pojazdu uprzywilejowanego w skład której wchodzić musi:- modulator sygnałów dźwiękowych 100W,- głośnik sygnałów ostrzegawczych 100W,- zestaw rozgłoszeniowy z funkcją mikrofonu. |  |  |
| **42.** | Maszt oświetleniowy pneumatyczny zamontowany z tyłu zabudowy, wyposażony w cztery lampy LED o łącznej mocy min. 280W, zasilany z pojazdu. |  |  |
| **43.** | W tylnej części zabudowy zamontowana fala świetlna LED. |  |  |
| **44.** | Pojazd wyposażony w 4 halogeny dalekosiężne z przodu pojazdu. |  |  |
| **45.** | Gniazdo z wtyczką do stałego podtrzymania prądu i powietrza w samochodzie. |  |  |

|  |
| --- |
| **VI – POZOSTAŁE WYMAGANIA** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **46.** | Gwarancja na pojazd bez limitu kilometrów - ……… miesięcy( gwarancja min 12 miesięcy – max 24 miesiące). |  |  |
| **47.** | Cena pojazdu musi uwzględniać przeszkolenie delegacji Zamawiającego z obsługi pojazdu, na okoliczność którego zostanie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy przeszkolenia. |  |  |
| **48.** | Samochód powinien być aktualnie zarejestrowany na terenie Polski lub w przypadku samochodu sprowadzonego z zagranicy samochód musi posiadać wszystkie niezbędne dokumenty obowiązujące prawem do rejestracji pojazdu na terenie kraju oraz aktualne badanie techniczne pojazdu. |  |  |
| **49.** | Pojazd po wymianie akumulatorów na nowe. |  |  |
| **50.** | Pojazd w pełni przygotowany do jazdy. Po wymianie oleju silnikowego, wszystkich filtrów oraz paska/ów klinowych. |  |  |
| **51.** | Pojazd wyposażony w podnośnik, klucz do kół oraz klucz do podnoszenia kabiny. |  |  |
| **52.** | Pojazd przekazany wraz z instrukcją obsługi. |  |  |
| **54.** | Wszystkie przyciski, zegary muszą być sprawne i oznaczone odpowiednimi piktogramami. |  |  |

**TERMIN DOSTAWY - 45 dni od dnia podpisania umowy.**

1. **WARTOŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ INNE KRYTERIA OCENY OFERTY:**

Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za CENĘ jak niżej

oraz z następującym OKRESEM GWARANCJI przedmiotu zamówienia jak niżej:

|  |  |
| --- | --- |
| CENA OFERTOWA NETTOPodać w PLN |  |
| CENA OFERTOWA BRUTTO Podać w PLN |  |
| OKRES GWARANCJI  |  |

1. **OŚWIADCZENIA:**

1) zamówienie zostanie zrealizowane w terminie określonym w SWZ oraz formularzu ofertowym,

2) wartość wynagrodzenia ryczałtowego przedstawiona w ofercie jest wiążąca i niezmienna przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz określona została na podstawie kalkulacji własnych składającego ofertę,

3) otrzymałem/liśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty,

4) akceptuję/my warunki płatności, zgodnie z wymogami określonymi we wzorze umowy,

5) zapoznaliśmy się ze SWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte,

6) oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego wynikające z SWZ,

7) uważamy się za związanych niniejszą ofertą do dnia określonego w SWZ,

8) akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie na zasadach opisanych we wzorze umowy,

9) firma nasza zalicza się do: *\*- niepotrzebne skreślić lub usunąć.*

dużych przedsiębiorstw, tj.: - zatrudnia co najmniej 250 pracowników)oraz jego roczny obrót wynosi co najmniej 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa wynosi co najmniej 43 miliony euro;)\*

średnich przedsiębiorstw, tj.: - zatrudnia mniej niż 250 pracowników) oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro;)\*

małych przedsiębiorstw, tj.: - zatrudnia mniej niż 50 pracowników) oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro;)\*

mikroprzedsiębiorstw, tj.: - zatrudnia mniej niż 10 pracowników) oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro;)\*

8) wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.) \*\*

*1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).*

*\*\* W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).*

1. **ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:**

Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

1. **PODWYKONAWCY:**

Zrealizuję/my zamówienia w następujący sposób: *\*- niepotrzebne skreślić lub usunąć*

Samodzielnie – w zakresie: *\**

Z udziałem podwykonawców – w zakresie: *\**

**………………………………………………………………………………………………………**

**………………………………………………………………………………………………………**

Korzystając z zasobów innych podmiotów – w zakresie: *\**

**………………………………………………………………………………………………………**

**………………………………………………………………………………………………………**

1. **ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY:**

………………………………………...

 Podpis osoby upoważnionej