[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.
wf=5
pr=NORMA	5.14.400.19
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	1	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1
prn=2	2	4	3	4	1	6	0	1	0
own=1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
kwn=EUR	€	4,7805	25.10.2022 00:00:00
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=0	0	0
ir=1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
va=0	0%	0	R+Kp(R)+Z(R)+M+S+Kp(S)+Z(S)
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS OFERTOWY	PRZEDMIAR
nfn=MYK-KONSTRUKCJE KOSZTORYSY
afn=ul.Władysława Broniewskiego 10,131087-100 Toruń
nb=Zmiana zagospodarowania terenu polegająca na realizacji parku w Słaboszewku (kujawsko-pomorskie)
ab=dz. nr 78/4 Słaboszewko
ni=Urząd gminy w Dąbrowie
ai=ul. Kasztanowa 16, 88-306 Dąbrowa
br=BUDOWLANA
nk=Myk-Konstrukcje Kosztorysy Sp. z o.o.	BUDOWLANA
dt=piątek, 27 września 2024	1	1
pcn=Sekocenbud III kwartał 2024 r, dostawcy, producenci	0
kln=Kosztorys został sporządzony w oparciu o obowiązujące ceny na dzień jego wykonania13101310Każdy potencjalny oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót. Szczegółowe określenie zakresu rzeczowego robót pozostaje po stronie oferenta.131013101. Przedmiar robót sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.2021 poz. 2454)13102. Kosztorys inwestorski sporządzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania i planowania kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458)13103. Powyższa kwota zawiera podatek VAT.13101310Kosztorys został wykonany na podstawie dokumentacji projektowej.1310
kl5={\rtf1\deff0 \stshfdbch3\stshfloch2\stshfhich2\stshfbi1{\fonttbl{\f0\fcharset238 Calibri;}{\fbiminor\f1\fcharset238 Times New Roman;}{\fhiminor\f2\fcharset238 Calibri;}{\fdbminor\f3\fcharset238 Times New Roman;}{\f4\fcharset238 Microsoft Sans Serif;}}{\colortbl ;\red0\green0\blue255 ;}{\*\defchp \fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\cgrid1\fs24}{\stylesheet {\ql\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs24 Normal;}{\*\cs1\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs24 Default Paragraph Font;}{\*\cs2\sbasedon1\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs24 Line Number;}{\*\cs3\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs24\ul\cf1 Hyperlink;}{\*\ts4\tsrowd\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs24\ql\tscellpaddfl3\tscellpaddl108\tscellpaddfb3\tscellpaddfr3\tscellpaddr108\tscellpaddft3\tsvertalt\cltxlrtb Normal Table;}{\*\ts5\tsrowd\sbasedon4\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs24\ql\trbrdrt\brdrs\brdrw10\trbrdrl\brdrs\brdrw10\trbrdrb\brdrs\brdrw10\trbrdrr\brdrs\brdrw10\trbrdrh\brdrs\brdrw10\trbrdrv\brdrs\brdrw10\tscellpaddfl3\tscellpaddl108\tscellpaddfr3\tscellpaddr108\tsvertalt\cltxlrtb Table Simple 1;}}{\*\listoverridetable}{\*\generator Riched20/10.0.19041}{\info{\creatim\yr2023\mo5\dy17\hr21\min55}{\version1}}\nouicompat\htmautsp\sectd\pard\plain\ql{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs12\cf0 Kosztorys zosta\u322\'b3 sporz\u261\'b9dzony w oparciu o obowi\u261\'b9zuj\u261\'b9ce ceny na dzie\u324\'f1 jego wykonania}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs12\par\pard\plain\ql\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs12\lang1033\langnp1033\par\pard\plain\ql{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs12\lang1033\langnp1033\cf0 Ka\u380\'bfdy potencjalny oferent przed z\u322\'b3o\u380\'bfeniem oferty przetargowej winien zapozna\u263\'e6 si\u281\'ea z dokumentacj\u261\'b9 projektow\u261\'b9 w celu dok\u322\'b3adnej analizy rzeczowego zakresu rob\u243\'f3t. Szczeg\u243\'f3\u322\'b3owe okre\u347\'9clenie zakresu rzeczowego rob\u243\'f3t pozostaje po stronie oferenta.}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs12\lang1033\langnp1033\par\pard\plain\ql\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs12\lang1033\langnp1033\par\pard\plain\ql{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs12\lang1033\langnp1033\cf0 1. Przedmiar rob\u243\'f3t sporz\u261\'b9dzono zgodnie z Rozporz\u261\'b9dzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg\u243\'f3\u322\'b3owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob\u243\'f3t budowlanych oraz programu funkcjonalno-u\u380\'bfytkowego (Dz. U.2021 poz. 2454)}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs12\lang1033\langnp1033\par\pard\plain\ql{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs12\lang1033\langnp1033\cf0 2. Kosztorys inwestorski sporz\u261\'b9dzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre\u347\'9clenia metod i podstaw sporz\u261\'b9dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania i planowania koszt\u243\'f3w prac projektowych oraz planowanych koszt\u243\'f3w rob\u243\'f3t budowlanych okre\u347\'9clonych w programie funkcjonalno-u\u380\'bfytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458)}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs12\lang1033\langnp1033\par\pard\plain\ql{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs12\lang1033\langnp1033\cf0 3. Powy\u380\'bfsza kwota zawiera }{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs12\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 podatek }{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs12\lang1033\langnp1033\cf0 VAT.}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs12\lang1033\langnp1033\par\pard\plain\ql\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs12\lang1033\langnp1033\par\pard\plain\ql{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs12\lang1033\langnp1033\cf0 Kosztorys zosta\u322\'b3 wykonany na podstawie dokumentacji projektowej.}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs12\lang1045\langnp1045\par\pard\plain\ql\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs12\lang1045\langnp1045\par{\*\themedata [encoded data, 5656 characters]}{\*\colorschememapping 3c3f786d6c2076657273696f6e3d22312e1310302220656e636f64696e673d227574662d38223f3e3c613a636c724d617020786d6c6e733a613d22687474703a2f2f736368656d61732e6f70656e786d6c666f726d6174732e6f72672f64726177696e676d6c2f323030362f6d61696e22206267313d2213106c743122207478313d22646b3122206267323d226c743222207478323d22646b322220616363656e74313d22616363656e74312220616363656e74323d22616363656e74322220616363656e74333d22616363656e74332220616363656e74343d226163131063656e74342220616363656e74353d22616363656e74352220616363656e74363d22616363656e74362220686c696e6b3d22686c696e6b2220666f6c486c696e6b3d22666f6c486c696e6b22202f3e}}

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=0	1	1	
pa=0	1	0	1.1 Opis ogólny 13101310Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku mieszkalnego jednorodzinnego o nazwie ,,Dom Westerfod". Projektuje się budynek mieszkalny, niepodpiwniczony z nieużytkowym poddaszem przeznaczonym na strych, z dachem prefabrykowanym w postaci drewnianych wiązarów, wielospadowym, o kącie nachylenia 30stopni.Pokryty dachówką ceramiczną.131013101.2 Dane konstrukcyjno-materiałowe131013101.2.1    Ławy i stopy fundamentowe żelbetowe - wg rysunków rzutu fundamentów, wykonane z betonu B20 (C16/20). Ławy fundamentowe zbrojone prętami  12, stal B500B, strzemiona  6 co 30 cm,  stal S235.Rozkład zbrojenia umieszczony w graficznej części opracowania. Otulenie zbrojenia 5,0 cm. Fundamenty wykonać na warstwie chudego betonu B10, o grubości 10cm.131013101.2.2     Ściany fundamentowe  - dwuwarstwowe, wykonane z bloczków betonowych,  murowanych na zaprawie cementowej M4, o grubości 24 cm, ocieplone warstwą styropianu EPS-100gr.15cm. Ściany z bloczków fundamentowych murowane do wysokości 23 cm powyżej poziomu terenu.131013101.2.3      Ściany zewnętrzne budynku mieszkalnego gr. 44cm, dwuwarstwowe, murowane z bloczków gazobetonowych gr. 24cm, murowanych na ciepłochronnej zaprawie klejowej, ocieplone styropianem  EPS-70 gr. 20 cm, metodą lekką mokrą. 131013101.2.409Ściany wewnętrzne – nośne gr. 24 cm w budynku mieszkalnym, z bloczków betonu komórkowego, murowanych na   zaprawie cementowo- wapiennej marki M4. Ścianki działowe gr.12 cm, z bloczków betonu komórkowego, murowanych na zaprawie cementowo – wapiennej marki M2.131013101.2.5      Ściany wewnętrzne - nośne gr. 24 cm w budynku mieszkalnym, z bloczków silikatowych, murowanych na   zaprawie cementowo - wapiennej marki M4. Ścianki działowe gr.12 cm, z bloczków silikatowych, murowanych na zaprawie cementowo - wapiennej marki M2.131013101.2.609Wieńce i elementy żelbetowe  - zostały zestawione w graficznej części opracowania. Elementy  żelbetowe należy wykonać z betonu B 25 (C20/25).131013101.2.709Nadproża okienne i drzwiowe  z prefabrykowanych nadproży typu "L-19" oraz monolityczne wylewane na budowie, wykonane z betonu B25 (C20/25), zbrojone prętami ze stali B500B oraz  S235 zgodnie z rysunkami zawartymi w części graficznej projektu. 131013101.2.809Strop nad parterem - zaprojektowano strop drewniany z dolnych pasów wiązarów dachowych, obudowany sufitem podwieszanym z płyt g-k o gr. 1,25cm na ruszcie aluminiowym, ocieplony wełną mineralną o gr. min. 30cm w układzie dwuwarstwowym. 1310131013101.2.909Dach w budynku mieszkalnym - Zaprojektowano dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej w postaci wiązarów prefabrykowanych, zaprojektowanych przez "Pionierdach", o kącie nachylenia połaci 30°. Należy konstrukcję koniecznie zabezpieczyć środkami ogniochronnymi oraz grzybo- i owadobójczymi oraz ogniochronnymi w klasie odporności ogniowej minimum R15. Odległość kanałów dymowych od nieosłoniętych elementów drewnianych wynosi min. 30cm. Przy mniejszych odległościach elementów drewnianych należy obić blachą lub zabezpieczyć  2 x płytą g-k. Więźbę należy stężyć wiatrownicami wg zaleceń producenta więźby dachowej lub z taśmy stalowej, perforowanej typu bmf 3,0x50,0mm przymocowanej do wierzchu pasów górnych wiązarów.131013101.2.1009Kominy1310W budynku mieszkalnym zaprojektowano wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z rekuperatorem1310131013101.2.1209Schody 1310Schody na poddasze drabinkowe drewniane wg indywidualnego opracowania;1310Schody wejściowe zewnętrzne– betonowe na gruncie.13100913101.2.1309Izolacje:1310przeciwwilgociowa:1310- pozioma  murów fundamentowych 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym,1310 - pozioma posadzki na gruncie 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym lub 2 x folia budowlana gr.   0,2 mm,1310 - pozioma  pod murłatą pasek papy na lepiku asfaltowym1310- pionowa Izobud RM1310b)09paroszczelna stropu podwieszanego– 1 x folia PVC ,1310c)09stropodachu: 2x papa asfaltowa (podkładowa i wierzchniego krycia)1310d)09termiczna:1310- posadzki na gruncie (część mieszkalna) styropian EPS100 gr. 20cm,1310- stropu podwieszanego od spodu wełna mineralna gr. 20cm oraz wełna między rusztem gr.10cm,1310- zewnętrznych ścian fundamentowych styropian EPS100 gr. 15cm;1310- zewnętrznych ścian, styropian EPS70  gr. 20,
rtf={\rtf1\ansi\ansicpg1250 {\fonttbl{\f0 Microsoft Sans Serif;}}\f0 \fs20 1.1 Opis og\'f3lny 13\par131013\par1310Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku mieszkalnego jednorodzinnego o nazwie ,,Dom Westerfod". Projektuje si\'ea budynek mieszkalny, niepodpiwniczony z nieu\'bfytkowym poddaszem przeznaczonym na strych, z dachem prefabrykowanym w postaci drewnianych wi\'b9zar\'f3w, wielospadowym, o k\'b9cie nachylenia 30stopni.Pokryty dach\'f3wk\'b9 ceramiczn\'b9.13\par131013\par13101.2 Dane konstrukcyjno-materia\'b3owe13\par131013\par13101.2.1    \'a3awy i stopy fundamentowe \'bfelbetowe - wg rysunk\'f3w rzutu fundament\'f3w, wykonane z betonu B20 (C16/20). \'a3awy fundamentowe zbrojone pr\'eatami  12, stal B500B, strzemiona  6 co 30 cm,  stal S235.Rozk\'b3ad zbrojenia umieszczony w graficznej cz\'ea\'9cci opracowania. Otulenie zbrojenia 5,0 cm. Fundamenty wykona\'e6 na warstwie chudego betonu B10, o grubo\'9cci 10cm.13\par131013\par13101.2.2     \'8cciany fundamentowe  - dwuwarstwowe, wykonane z bloczk\'f3w betonowych,  murowanych na zaprawie cementowej M4, o grubo\'9cci 24 cm, ocieplone warstw\'b9 styropianu EPS-100gr.15cm. \'8cciany z bloczk\'f3w fundamentowych murowane do wysoko\'9cci 23 cm powy\'bfej poziomu terenu.13\par131013\par13101.2.3      \'8cciany zewn\'eatrzne budynku mieszkalnego gr. 44cm, dwuwarstwowe, murowane z bloczk\'f3w gazobetonowych gr. 24cm, murowanych na ciep\'b3ochronnej zaprawie klejowej, ocieplone styropianem  EPS-70 gr. 20 cm, metod\'b9 lekk\'b9 mokr\'b9. 13\par131013\par13101.2.409\'8cciany wewn\'eatrzne \'96 no\'9cne gr. 24 cm w budynku mieszkalnym, z bloczk\'f3w betonu kom\'f3rkowego, murowanych na   zaprawie cementowo- wapiennej marki M4. \'8ccianki dzia\'b3owe gr.12 cm, z\'a0bloczk\'f3w betonu kom\'f3rkowego, murowanych na zaprawie cementowo \'96 wapiennej marki M2.13\par131013\par13101.2.5      \'8cciany wewn\'eatrzne - no\'9cne gr. 24 cm w budynku mieszkalnym, z bloczk\'f3w silikatowych, murowanych na   zaprawie cementowo - wapiennej marki M4. \'8ccianki dzia\'b3owe gr.12 cm, z bloczk\'f3w silikatowych, murowanych na zaprawie cementowo - wapiennej marki M2.13\par131013\par13101.2.609Wie\'f1ce i elementy \'bfelbetowe  - zosta\'b3y zestawione w graficznej cz\'ea\'9cci opracowania. Elementy  \'bfelbetowe nale\'bfy wykona\'e6 z betonu B 25 (C20/25).13\par131013\par13101.2.709Nadpro\'bfa okienne i drzwiowe  z prefabrykowanych nadpro\'bfy typu "L-19" oraz monolityczne wylewane na budowie, wykonane z betonu B25 (C20/25), zbrojone pr\'eatami ze stali B500B oraz  S235 zgodnie z rysunkami zawartymi w cz\'ea\'9cci graficznej projektu. 13\par131013\par13101.2.809Strop nad parterem - zaprojektowano strop drewniany z dolnych pas\'f3w wi\'b9zar\'f3w dachowych, obudowany sufitem podwieszanym z p\'b3yt g-k o gr. 1,25cm na ruszcie aluminiowym, ocieplony we\'b3n\'b9 mineraln\'b9 o gr. min. 30cm w uk\'b3adzie dwuwarstwowym. 13\par131013\par131013\par13101.2.909Dach w budynku mieszkalnym - Zaprojektowano dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej w postaci wi\'b9zar\'f3w prefabrykowanych, zaprojektowanych przez "Pionierdach", o k\'b9cie nachylenia po\'b3aci 30\'b0. Nale\'bfy konstrukcj\'ea koniecznie zabezpieczy\'e6 \'9crodkami ogniochronnymi oraz grzybo- i owadob\'f3jczymi oraz ogniochronnymi w klasie odporno\'9cci ogniowej minimum R15. Odleg\'b3o\'9c\'e6 kana\'b3\'f3w dymowych od nieos\'b3oni\'eatych element\'f3w drewnianych wynosi min. 30cm. Przy mniejszych odleg\'b3o\'9cciach element\'f3w drewnianych nale\'bfy obi\'e6 blach\'b9 lub zabezpieczy\'e6  2 x p\'b3yt\'b9 g-k. Wi\'ea\'9fb\'ea nale\'bfy st\'ea\'bfy\'e6 wiatrownicami wg zalece\'f1 producenta wi\'ea\'9fby dachowej lub z ta\'9cmy stalowej, perforowanej typu bmf 3,0x50,0mm przymocowanej do wierzchu pas\'f3w g\'f3rnych wi\'b9zar\'f3w.13\par131013\par13101.2.1009Kominy13\par1310W budynku mieszkalnym zaprojektowano wentylacj\'ea mechaniczn\'b9 nawiewno-wywiewn\'b9 z rekuperatorem13\par131013\par131013\par13101.2.1209Schody 13\par1310Schody na poddasze drabinkowe drewniane wg indywidualnego opracowania;13\par1310Schody wej\'9cciowe zewn\'eatrzne\'96 betonowe na gruncie.13\par13100913\par13101.2.1309Izolacje:13\par1310przeciwwilgociowa:13\par1310- pozioma  mur\'f3w fundamentowych 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym,13\par1310 - pozioma posadzki na gruncie 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym lub 2 x folia budowlana gr.   0,2 mm,13\par1310 - pozioma  pod mur\'b3at\'b9 pasek papy na lepiku asfaltowym13\par1310- pionowa Izobud RM13\par1310b)09paroszczelna stropu podwieszanego\'96 1 x folia PVC ,13\par1310c)09stropodachu: 2x papa asfaltowa (podk\'b3adowa i wierzchniego krycia)13\par1310d)09termiczna:13\par1310- posadzki na gruncie (cz\'ea\'9c\'e6 mieszkalna) styropian EPS100 gr. 20cm,13\par1310- stropu podwieszanego od spodu we\'b3na mineralna gr. 20cm oraz we\'b3na mi\'eadzy rusztem gr.10cm,13\par1310- zewn\'eatrznych \'9ccian fundamentowych styropian EPS100 gr. 15cm;13\par1310- zewn\'eatrznych \'9ccian, styropian EPS70  gr. 20,13\par1310}

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NEX 2]
na=Koszty poC59Brednie	Kp
wa=0	1	1	0
nr=1	R	1	0	0
ns=1	S	1	0	0

[NARZUTY NEX 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	1	0
nr=1	R	1	0	0
ns=1	S	1	0	0

[NARZUTY NEX 4]
na=VAT	V
vat=0%	0		1

[RMS ZEST 1]
ty=R	0
na=robocizna	0	
id=999	1	
jm=r-g	149
ce=0	1727451453	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
il=1503,9695188

[RMS ZEST 6]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0	
id=0000000	1	
jm=%	147
ce=1					0		
cw=0		0
wa=0
il=0

[RMS ZEST 1274]
ty=S	0
na=koparko-spycharka	0	
id=13612	1	
jm=m-g	148
ce=0	1727451453	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
il=67,584

[RMS ZEST 1275]
ty=M	0
na=YAKY 5x16mm2	0	
id=7999999	2	
jm=m	040
ce=0	1727451453	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
il=499,2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7960099	1

[RMS ZEST 1276]
ty=M	0
na=DVR fi 110	0	
id=	3	
jm=m	040
ce=0	1727451453	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
il=504

[RMS ZEST 1277]
ty=M	0
na=Wazelina techniczna	0	
id=1034701	2	
jm=kg	033
ce=0	1727451453	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
il=4,32

[RMS ZEST 1278]
ty=M	0
na=opaski kablowe typu Oki	0	
id=7648099	2	
jm=szt	020
ce=0	1727451453	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
il=24

[RMS ZEST 1280]
ty=S	0
na=Przyczepa do przewoż.kabli 4t	0	
id=39971	1	
jm=m-g	148
ce=0	1727451453	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
il=2,112
pr=	0	0	0	39971	0

[RMS ZEST 1282]
ty=S	0
na=Żuraw samoj.gąsien.12-15t	0	
id=31316	1	
jm=m-g	148
ce=0	1727451453	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
il=18,312
pr=	0	0	0	31316	0

[RMS ZEST 1286]
ty=M	0
na=fundament D22/150	0	
id=	3	
jm=szt	020
ce=0	1727451453	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
il=20

[RMS ZEST 1288]
ty=M	0
na=Środek gruntujący Atlas Uni-Grunt	0	
id=2385001	2	
jm=dm3	066
ce=0	1727451453	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=28,39776
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0		1

[RMS ZEST 1289]
ty=S	0
na=Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t	0	
id=34111	1	
jm=m-g	148
ce=0	1727451453	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=2,1531446
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0		1

[RMS ZEST 1290]
ty=S	0
na=Samochód skrzyniowy do 5 t	0	
id=39521	1	
jm=m-g	148
ce=0	1727451453	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
il=8,5417299
pr=	0	0	0	39521	0

[RMS ZEST 1291]
ty=M	0
na=zaprawa cementowa M 7	0	
id=2380823	2	
jm=m3	060
ce=0	1727451453	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=0,405192
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0		1

[RMS ZEST 1292]
ty=M	0
na=zaprawa cementowa M 12	0	
id=2380824	2	
jm=m3	060
ce=0	1727451453	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=0,0101298
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0		1

[RMS ZEST 1293]
ty=M	0
na=środek uplastyczniający do zapraw cementowych	0	
id=1480299	2	
jm=kg	033
ce=0	1727451453	4			0	2	TORGGLER POLSKA SP. Z O.O.
cw=0	PLN	0
wa=0
il=0,3781792

[RMS ZEST 1294]
ty=M	0
na=farba fasadowa	0	
id=1502110	2	
jm=dm3	066
ce=0	1727451453	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
il=39,05485
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1502199;1503199;1503299	1

[RMS ZEST 1295]
ty=M	0
na=płyty pomostowe komunikacyjne długie	0	
id=2791210	2	
jm=m2	050
ce=0	1727451453	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=0,07
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0		1

[RMS ZEST 1296]
ty=M	0
na=płyty pomostowe komunikacyjne krótkie	0	
id=2791220	2	
jm=m2	050
ce=0	1727451453	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=0,02
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0		1

[RMS ZEST 1298]
ty=M	0
na=deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II	0	
id=2600611	2	
jm=m3	060
ce=0	1727451453	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=0,002
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0		1

[RMS ZEST 1299]
ty=S	0
na=rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe	0	
id=48330	1	
jm=m-g	148
ce=0	1727451453	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=69,1072023809524
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0		1

[RMS ZEST 1300]
ty=M	0
na=benzyna do lakierów	0	
id=1050199	1	
jm=dm3	066
ce=0	1727451453	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=1,47
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0		1

[RMS ZEST 1301]
ty=M	0
na=Farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania Ftalonal - czarna	0	
id=1511104	2	
jm=dm3	066
ce=0	1727451453	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0		1

[RMS ZEST 1302]
ty=M	0
na=rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych karbamidowych ogólnego stosowania	0	
id=1530160	2	
jm=dm3	066
ce=0	1727451453	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0		1

[RMS ZEST 1304]
ty=M	0
na=oprawa oświetleniowa LUCERA LED ED 2700lm/730 IP66 O3 czarny II kl.	0	
id=2_33049	3	
jm=szt.	020
ce=0	1727451453	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
il=7
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8110199	1

[RMS ZEST 1305]
ty=M	0
na=oprawa oświetleniowa LUCERA LED ED 2650lm/730 IP66 O6	0	
id=2_33049	3	
jm=szt.	020
ce=0	1727451453	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
il=13
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8110199	1

[RMS ZEST 1306]
ty=M	0
na=słup oświetleniowy, parkowy	0	
id=	3	
jm=szt	020
ce=0	1727451453	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
il=20

[RMS ZEST 1308]
ty=M	0
na=rozdzielnia stacjonarna typu ADAMÓW firmy PCE	0	
id=	3	
jm=szt	020
ce=0	1727451453	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
il=1

[RMS ZEST 1309]
ty=M	0
na=FAEL 0039 43	0	
id=	3	
jm=szt	020
ce=0	1727451453	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
il=1

[RMS ZEST 1310]
ty=M	0
na=GSW	0	
id=	3	
jm=szt	020
ce=0	1727451453	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
il=1

[RMS ZEST 1311]
ty=M	0
na=S303/B16	0	
id=	3	
jm=szt	020
ce=0	1727451453	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
il=1

[RMS ZEST 1312]
ty=M	0
na=S303/B25	0	
id=	3	
jm=szt	020
ce=0	1727451453	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
il=3

[RMS ZEST 1326]
ty=M	0
na=słupki drewniane iglaste śr.120mm	0	
id=3951310	2	
jm=m3	060
ce=0	1727451453	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
il=0,0206

[RMS ZEST 1327]
ty=M	0
na=drut stalowy okrągły miękki śr. 0.5mm	0	
id=1122200	2	
jm=kg	033
ce=0	1727451453	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
il=1,854

[RMS ZEST 1329]
ty=S	0
na=spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)	0	
id=11334	1	
jm=m-g	148
ce=0	1727451453	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
il=8,13068

[RMS ZEST 1330]
ty=S	0
na=walec samojezdny wibracyjny 7.5 t	0	
id=12313	1	
jm=m-g	148
ce=0	1727451453	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
il=8,85112

[RMS ZEST 1331]
ty=S	0
na=walec ogumiony przyczepny	0	
id=12299	1	
jm=m-g	148
ce=0	1727451453	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
il=0,82336

[RMS ZEST 1332]
ty=S	0
na=ciągnik kołowy 55 kW (75 KM)	0	
id=39121	1	
jm=m-g	148
ce=0	1727451453	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
il=30,93176

[RMS ZEST 1333]
ty=M	0
na=Tłuczeń kamienny, 31,5-63 mm	0	
id=1600602	1	
jm=t	034
ce=0	1727451453	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
il=424,06012

[RMS ZEST 1334]
ty=M	0
na=woda	0	
id=3930000	1	
jm=m3	060
ce=0	1727451453	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
il=45,5294

[RMS ZEST 1335]
ty=S	0
na=równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	0	
id=11612	1	
jm=m-g	148
ce=0	1727451453	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
il=2,16132

[RMS ZEST 1336]
ty=S	0
na=walec statyczny samojezdny 10 t	0	
id=12113	1	
jm=m-g	148
ce=0	1727451453	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
il=58,61376
pr=	0	0	0	12113	0

[RMS ZEST 1337]
ty=M	0
na=kliniec kamienny	0	
id=1600604	1	
jm=t	034
ce=0	1727451453	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
il=24,426

[RMS ZEST 1338]
ty=M	0
na=miał kamienny	0	
id=1600600	1	
jm=t	034
ce=0	1727451453	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
il=14,6556

[RMS ZEST 1339]
ty=M	0
na=nawierzchnia mineralna HanseGrand Robust	0	
id=2_31021	3	
jm=t	034
ce=0	1727451453	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
il=61,1184
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2391010	1

[RMS ZEST 1340]
ty=M	0
na=piasek	0	
id=1601802	2	
jm=m3	060
ce=0	1727451453	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
il=12,7124

[RMS ZEST 1341]
ty=S	0
na=kocioł produkcyjno-transportowy do asfaltu lanego 1800 dm3	0	
id=52232	1	
jm=m-g	148
ce=0	1727451453	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
il=61,25088

[RMS ZEST 1342]
ty=M	0
na=obrzeże granitowe	0	
id=2291299	2	
jm=m	040
ce=0	1727451453	4			0	2	PGK
cw=0	PLN	0
wa=0
il=714

[RMS ZEST 1343]
ty=M	0
na=Cement portlandzki CEM I 32,5 - luzem	0	
id=1700311	2	
jm=t	034
ce=0	1727451453	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
il=1,12

[RMS ZEST 1344]
ty=M	0
na=Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III	0	
id=2600621	2	
jm=m3	060
ce=0	1727451453	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
il=1,008

[RMS ZEST 1345]
ty=M	0
na=Beton towarowy C12/15	0	
id=2370604	2	
jm=m3	060
ce=0	1727451453	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
il=26,208

[RMS ZEST 1359]
ty=M	0
na=nawierzchnia mineralna HanseGrand Royal	0	
id=2_31021	3	
jm=t	034
ce=0	1727451453	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
il=32,895
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2391010	1

[RMS ZEST 1363]
ty=M	0
na=tatarak wodny	0	
id=2_21012	3	
jm=szt.	020
ce=0	1727451453	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
il=120
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3970799	1

[RMS ZEST 1364]
ty=M	0
na=lilia wodna	0	
id=	3	
jm=szt	020
ce=0	1727451453	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
il=50

[RMS ZEST 1365]
ty=M	0
na=Kamień łamany (niesortowany) 25-100 cm z piaskowca godulskiego	0	
id=160060301	3	
jm=t	034
ce=0	1727451453	4			0	2	KSS
cw=0	PLN	0
wa=0
il=2,04

[RMS ZEST 1366]
ty=M	0
na=ziemia kompostowa	0	
id=3990401	1	
jm=m3	060
ce=0	1727451453	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
il=2,89
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3970110	1

[RMS ZEST 1400]
ty=M	0
na=bale iglaste obrzynane nasycone kl.II	0	
id=2640002	1	
jm=m3	060
ce=0	1727451453	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
il=0,007

[RMS ZEST 1411]
ty=M	0
na=drabinka ROBINIA RB1285 (wraz z montażem)	0	
id=	3	
jm=kpl.	090
ce=0	1727451453	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
il=1

[RMS ZEST 1412]
ty=M	0
na=kiwak ROBINIA RB1363 (wraz z montażem)	0	
id=	3	
jm=kpl.	090
ce=0	1727451453	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
il=1

[ELEMENT 1]
na=REMONT BRAMY WJAZDOWEJ
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=6846
nu=1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=6847
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-17 2608-01	0-17	2608-01		1
pd5=IGM wyd.I 1998	KATSRC_KATAL	KNR 0-17 2608-01	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=112,55	112,55		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	6889	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=112,55
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	112,55	2*(4*4,00*1,25)+2*(4*4,00*0,90)+2*(2*(3,00*3,00))+2*(0,25*3,00)+4*(1,25*1,25)				0

[PRZEDMIAR]
wo=112,55	1	2*(4*4,00*1,25)+2*(4*4,00*0,90)+2*(2*(3,00*3,00))+2*(0,25*3,00)+4*(1,25*1,25)						

[RMS 1]
id=6848
nz=0,272	0	0,272	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=30,6136
uw=
kj=0
ij=0,272	0,272

[POZYCJA]
id=6849
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0703-02	19-01	0703-02		1
pd5=. IGM wyd.I 1996-97	KATSRC_KATAL	KNR 19-01 0703-02	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Odbicie luźnych tynków z zaprawy cementowej z murów z cegły gotyckiej; przyjęto 15% do obicia i uzupełnienia
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=16,883	16,883		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	6889	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=16,883
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	16,883	0,15*#p6847				0

[PRZEDMIAR]
wo=16,883	1	0,15*#p1						

[RMS 1]
id=6850
nz=2,25	0	2,25	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=37,98675
uw=
kj=0
ij=2,25	2,25

[POZYCJA]
id=6851
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
pd5=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z ZeszytC3B3w	KATSRC_KATAL	NNRNKB 202 1134-02	
mpn=121,0:1,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="1" /></Warianty></DaneKNR>
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=16,883	16,883		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	6889	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=16,883
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	16,883	#p6849				0

[PRZEDMIAR]
wo=16,883	1	#p2						

[RMS 1]
id=6852
nz=0,08	0	0,08	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,35064
uw=
kj=0
ij=0,08	0,08

[RMS 1288]
id=6853
nz=0,22	0	0,22	
np=1	0	6854
wa=0
wb=0
il=3,71426
uw=
kj=0
ij=0,22	0,22

[RMS 6]
id=6854
nz=1,5	0	1,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 1289]
id=6855
nz=0,0002	0	0,0002	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,0033766
uw=
kj=0
ij=0,0002	0,0002

[RMS 1290]
id=6856
nz=0,0003	0	0,0003	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,0050649
uw=
kj=0
ij=0,0003	0,0003

[POZYCJA]
id=6857
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0904-01	2-02	0904-01		1
pd5=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-02 0904-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=16,883	16,883		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	6889	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=16,883
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	16,883	#p6851				0

[PRZEDMIAR]
wo=16,883	1	#p3						

[RMS 1]
id=6858
nz=1,02	0	1,02	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=17,22066
uw=
kj=0
ij=1,02	1,02

[RMS 1291]
id=6859
nz=0,024	0	0,024	
np=1	0	6862
wa=0
wb=0
il=0,405192
uw=
kj=0
ij=0,024	0,024

[RMS 1292]
id=6860
nz=0,0006	0	0,0006	
np=1	0	6862
wa=0
wb=0
il=0,0101298
uw=
kj=0
ij=0,0006	0,0006

[RMS 1293]
id=6861
nz=0,0224	0	0,0224	
np=1	0	6862
wa=0
wb=0
il=0,3781792
uw=
kj=0
ij=0,0224	0,0224

[RMS 6]
id=6862
nz=1,5	0	1,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 1289]
id=6863
nz=0,126	0	0,126	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2,127258
uw=
kj=0
ij=0,126	0,126

[POZYCJA]
id=6864
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
pd5=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z ZeszytC3B3w	KATSRC_KATAL	NNRNKB 202 1134-02	
mpn=121,0:1,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="1" /></Warianty></DaneKNR>
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=104,8	104,8		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	6889	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=104,8
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	104,8	2*(4*4,00*1,25)+2*(4*4,00*0,90)+2*(2*(3,00*3,00))				0

[PRZEDMIAR]
wo=104,8	1	2*(4*4,00*1,25)+2*(4*4,00*0,90)+2*(2*(3,00*3,00))						

[RMS 1]
id=6865
nz=0,08	0	0,08	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=8,384
uw=
kj=0
ij=0,08	0,08

[RMS 1288]
id=6866
nz=0,22	0	0,22	
np=1	0	6867
wa=0
wb=0
il=23,056
uw=
kj=0
ij=0,22	0,22

[RMS 6]
id=6867
nz=1,5	0	1,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 1289]
id=6868
nz=0,0002	0	0,0002	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,02096
uw=
kj=0
ij=0,0002	0,0002

[RMS 1290]
id=6869
nz=0,0003	0	0,0003	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,03144
uw=
kj=0
ij=0,0003	0,0003

[POZYCJA]
id=6870
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
pd5=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z ZeszytC3B3w	KATSRC_KATAL	NNRNKB 202 1134-01	
mpn=121,0:1,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="1" /></Warianty></DaneKNR>
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=7,75	7,75		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	6889	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=7,75
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	7,75	2*(0,25*3,00)+4*(1,25*1,25)				0

[PRZEDMIAR]
wo=7,75	1	2*(0,25*3,00)+4*(1,25*1,25)						

[RMS 1]
id=6871
nz=0,06	0	0,06	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,465
uw=
kj=0
ij=0,06	0,06

[RMS 1288]
id=6872
nz=0,21	0	0,21	
np=1	0	6873
wa=0
wb=0
il=1,6275
uw=
kj=0
ij=0,21	0,21

[RMS 6]
id=6873
nz=1,5	0	1,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 1289]
id=6874
nz=0,0002	0	0,0002	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,00155
uw=
kj=0
ij=0,0002	0,0002

[RMS 1290]
id=6875
nz=0,0003	0	0,0003	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,002325
uw=
kj=0
ij=0,0003	0,0003

[POZYCJA]
id=6876
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1204-04	4-01	1204-04		1
pd5=WACETOB wyd.III 2000	KATSRC_KATAL	KNR-W 4-01 1204-04	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=112,55	112,55		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	6889	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=112,55
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	112,55	2*(4*4,00*1,25)+2*(4*4,00*0,90)+2*(2*(3,00*3,00))+2*(0,25*3,00)+4*(1,25*1,25)				0

[PRZEDMIAR]
wo=112,55	1	2*(4*4,00*1,25)+2*(4*4,00*0,90)+2*(2*(3,00*3,00))+2*(0,25*3,00)+4*(1,25*1,25)						

[RMS 1]
id=6877
nz=0,159	0	0,159	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=17,89545
uw=
kj=0
ij=0,159	0,159

[RMS 1294]
id=6878
nz=0,347	0	0,347	
np=1	0	6879
wa=0
wb=0
il=39,05485
uw=
kj=0
ij=0,347	0,347

[RMS 6]
id=6879
nz=2	0	2	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=6880
pd=		kalk. uproszczona		kalk. uproszczona 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	kalk. uproszczona 	
na=Odrestaurowanie czap słupów przybramowych
op=1	1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=4	4		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
ru=1	6889	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	4	4,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4,00						

[POZYCJA]
id=6881
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1610-01	2-02	1610-01		1
pd5=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-02 1610-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 4 m
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1	1		1
jm=kol.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kol.	000
pm=-1
wo=0	1	1,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00						

[RMS 1]
id=6882
nz=4,6	0	4,6	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=4,6
uw=
kj=0
ij=4,6	4,6

[RMS 1295]
id=6883
nz=0,07	0	0,07	
np=1	0	6887
wa=0
wb=0
il=0,07
uw=
kj=0
ij=0,07	0,07

[RMS 1296]
id=6884
nz=0,02	0	0,02	
np=1	0	6887
wa=0
wb=0
il=0,02
uw=
kj=0
ij=0,02	0,02

[RMS 1400]
id=6885
nz=0,007	0	0,007	
np=1	0	6887
wa=0
wb=0
il=0,007
uw=
kj=0
ij=0,007	0,007

[RMS 1298]
id=6886
nz=0,002	0	0,002	
np=1	0	6887
wa=0
wb=0
il=0,002
uw=
kj=0
ij=0,002	0,002

[RMS 6]
id=6887
nz=1,5	0	1,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 1299]
id=6888
nz=1,3	0	1,3	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,3
uw=
kj=0
ij=1,3	1,3

[RUSZTOWANIA 1]
id=6889
pd=	KNR	2-02	r.16 z.sz.5.15		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	
na=Czas pracy rusztowań
ww=0,84
sz=2
ir=113,9161
wa=0
nu=10
opn=1	0	0	0	0	1	1	0
wn=0	0	0
ob=0	0
cj=0

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[RMS 1299]
id=6890
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=67,8072023809524
uw=
kj=0
ij=1	1

[POZYCJA]
id=6891
pd=Energobudowa wyd.III, biuletyny do 9 1996	KNR	13-16 0101-07	13-16	0101-07		1
pd5=Energobudowa wyd.III, biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 13-16 0101-07	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Ręczne czyszczenie szczotkami bramy wjazdowej
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=21	21		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=21
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	21	2*(2,50*4,20)				0

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	2*(2,50*4,20)						

[RMS 1]
id=6892
nz=0,3	0	0,3	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=6,3
uw=
kj=0
ij=0,3	0,3

[RMS 1300]
id=6893
nz=0,07	0	0,07	
np=1	0	6894
wa=0
wb=0
il=1,47
uw=
kj=0
ij=0,07	0,07

[RMS 6]
id=6894
nz=1	0	1	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=6895
pd=WACETOB wyd.II 2001	KNR-W	7-12 0210-02	7-12	0210-02		1
pd5=WACETOB wyd.II 2001	KATSRC_KATAL	KNR-W 7-12 0210-02	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=21	21		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=21
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	21	2*(2,50*4,20)				0

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	2*(2,50*4,20)						

[RMS 1]
id=6896
nz=5	1	5,00	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=5
uw=
kj=0
ij=0,238095238095238	5

[RMS 1301]
id=6897
nz=2	1	2,00	
np=1	0	6899
wa=0
wb=0
il=2
uw=
kj=0
ij=0,0952380952380952	2

[RMS 1302]
id=6898
nz=1	1	1,00	
np=1	0	6899
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=0,0476190476190476	1

[RMS 6]
id=6899
nz=1	0	1	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 1290]
id=6900
nz=0,25	1	0,25	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,25
uw=
kj=0
ij=0,0119047619047619	0,25

[ELEMENT 1]
na=UTWARDZENIA
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=6597
nu=2

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 2]
na=DROGA Z RONDEM (HanseGrand Royal)
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=6598
nu=2.1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=6599
pd=WACETOB wyd.I 1997, errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0114-02	2-01	0114-02		0
pd5=WACETOB wyd.I 1997, errata z Zeszytu 3/2001	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-01 0114-02	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=0,06	0,06		1
jm=ha	052
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,06
jm=ha	052
pm=-1
wo=0	0,06	#p6604/10000				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,06	1	#p14/10000						

[RMS 1]
id=6600
nz=55,2	0	55,2	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=3,312
uw=
kj=0
ij=55,2	55,2

[RMS 1326]
id=6601
nz=0,2	0	0,16+0,04	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,012
uw=
kj=0
ij=0,2	0,2

[RMS 1327]
id=6602
nz=18	0	18	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,08
uw=
kj=0
ij=18	18

[RMS 1290]
id=6603
nz=2,3	0	2,3	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,138
uw=
kj=0
ij=2,3	2,3

[POZYCJA]
id=6604
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-01	2-31	0101-01		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0101-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=599,2	599,2		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=599,2
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	599,2	599,20				0

[PRZEDMIAR]
wo=599,2	1	599,20						

[RMS 1]
id=6605
nz=0,0376	0	0,0376	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=22,52992
uw=
kj=0
ij=0,0376	0,0376

[RMS 1329]
id=6606
nz=0,0035	0	0,0035	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2,0972
uw=
kj=0
ij=0,0035	0,0035

[RMS 1330]
id=6607
nz=0,0086	0	0,0086	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=5,15312
uw=
kj=0
ij=0,0086	0,0086

[POZYCJA]
id=6608
pd=wycofany 1.11.1991, zastąpiony przez KNR 2-31	KNK	2-06 0103-04	2-06	0103-04		0
pd5=wycofany 1.11.1991, zastC485piony przez KNR 2-31	KATSRC_UNDEF	KNK 2-06 0103-04	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie kat.IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=599,2	599,2		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=599,2
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	599,2	#p6604				0

[PRZEDMIAR]
wo=599,2	1	#p14						

[RMS 1]
id=6609
nz=0,042	0	0,042	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=25,1664
uw=
kj=0
ij=0,042	0,042

[RMS 1329]
id=6610
nz=0,0044	0	0,0044	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2,63648
uw=
kj=0
ij=0,0044	0,0044

[RMS 1331]
id=6611
nz=0,0008	0	0,0008	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,47936
uw=
kj=0
ij=0,0008	0,0008

[RMS 1332]
id=6612
nz=0,0008	0	0,0008	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,47936
uw=
kj=0
ij=0,0008	0,0008

[POZYCJA]
id=6613
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-05	2-31	0114-05	 0114-06	0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0114-05	 0114-06
mpn=49:0:1209101211	<DaneKNR><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="49" Wybory="0" Odpowiedzi="12" /></Modyfikacje></DaneKNR>
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=599,2	599,2		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=599,2
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	599,2	#p6604				0

[PRZEDMIAR]
wo=599,2	1	#p14						

[RMS 1]
id=6614
nz=0,03	0	0,03	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=17,976
uw=
kj=0
ij=0,03	0,03

[RMS 1333]
id=6615
nz=0,2546	0	0,3182-3*0,0212	
np=1	0	6617
wa=0
wb=0
il=152,55632
uw=
kj=0
ij=0,2546	0,2546

[RMS 1334]
id=6616
nz=0,012	0	0,015-3*0,001	
np=1	0	6617
wa=0
wb=0
il=7,1904
uw=
kj=0
ij=0,012	0,012

[RMS 6]
id=6617
nz=0,5	0	0,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 1335]
id=6618
nz=0,0021	0	0,0027-3*0,0002	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,25832
uw=
kj=0
ij=0,0021	0,0021

[RMS 1336]
id=6619
nz=0,0348	0	0,0387-3*0,0013	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=20,85216
uw=
kj=0
ij=0,0348	0,0348

[POZYCJA]
id=6620
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0107-01	2-31	0107-01		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0107-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm- warstwa dynamiczna HanseMineral 0/16 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=59,92	59,92		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=59,92
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	59,92	#p6604*0,10				0

[PRZEDMIAR]
wo=59,92	1	#p14*0,10						

[RMS 1]
id=6621
nz=2,49	0	2,49	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=149,2008
uw=
kj=0
ij=2,49	2,49

[RMS 1333]
id=6622
nz=1,99	0	1,99	
np=1	0	6626
wa=0
wb=0
il=119,2408
uw=
kj=0
ij=1,99	1,99

[RMS 1337]
id=6623
nz=0,3	0	0,3	
np=1	0	6626
wa=0
wb=0
il=17,976
uw=
kj=0
ij=0,3	0,3

[RMS 1338]
id=6624
nz=0,18	0	0,18	
np=1	0	6626
wa=0
wb=0
il=10,7856
uw=
kj=0
ij=0,18	0,18

[RMS 1334]
id=6625
nz=0,25	0	0,25	
np=1	0	6626
wa=0
wb=0
il=14,98
uw=
kj=0
ij=0,25	0,25

[RMS 6]
id=6626
nz=0,5	0	0,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 1336]
id=6627
nz=0,28	0	0,28	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=16,7776
uw=
kj=0
ij=0,28	0,28

[POZYCJA]
id=6628
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0504-01	2-31	0504-01	 0504-02	0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0504-01	 0504-02
mpn=104:0:409101211	<DaneKNR><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="104" Wybory="0" Odpowiedzi="4" /></Modyfikacje></DaneKNR>
na=Chodniki z asfaltu lanego na mieszance grysowej - grubość warstwy 4 cm- HanseGrand nawierzchnia mineralna
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=599,2	599,2		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=599,2
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	599,2	#p6604				0

[PRZEDMIAR]
wo=599,2	1	#p14						

[RMS 1]
id=6629
nz=0,2372	0	0,2372	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=142,13024
uw=
kj=0
ij=0,2372	0,2372

[RMS 1339]
id=6630
nz=0,102	0	0,051+2*0,0255	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=61,1184
uw=
kj=0
ij=0,102	0,102

[RMS 1340]
id=6631
nz=0,002	0	0,002	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,1984
uw=
kj=0
ij=0,002	0,002

[RMS 1332]
id=6632
nz=0,0295	0	0,0185+2*0,0055	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=17,6764
uw=
kj=0
ij=0,0295	0,0295

[RMS 1341]
id=6633
nz=0,0639	0	0,0429+2*0,0105	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=38,28888
uw=
kj=0
ij=0,0639	0,0639

[POZYCJA]
id=6634
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0407-05	2-31	0407-05		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0407-05	
mpn=1211	1211
na=Obrzeża granitowe na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=280	280		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=280
jm=m	040
pm=-1
wo=0	280	280,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=280	1	280,00						

[RMS 1]
id=6635
nz=0,2771	0	0,2771	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=77,588
uw=
kj=0
ij=0,2771	0,2771

[RMS 1342]
id=6636
nz=1,02	0	1,02	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=285,6
uw=
kj=0
ij=1,02	1,02

[RMS 1340]
id=6637
nz=0,0055	0	0,0055	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,54
uw=
kj=0
ij=0,0055	0,0055

[RMS 1343]
id=6638
nz=0,0016	0	0,0016	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,448
uw=
kj=0
ij=0,0016	0,0016

[RMS 1334]
id=6639
nz=0,0014	0	0,0014	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,392
uw=
kj=0
ij=0,0014	0,0014

[POZYCJA]
id=6640
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0402-04	
mpn=1211	1211
na=Ława pod krawężniki betonowa z oporem - ława pod obrzeże granitowe (0,036 m2)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=10,08	10,08		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=10,08
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	10,08	0,036*#p6634				0

[PRZEDMIAR]
wo=10,08	1	0,036*#p19						

[RMS 1]
id=6641
nz=9,02	0	9,02	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=90,9216
uw=
kj=0
ij=9,02	9,02

[RMS 1344]
id=6642
nz=0,04	0	0,04	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,4032
uw=
kj=0
ij=0,04	0,04

[RMS 1340]
id=6643
nz=0,27	0	0,27	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2,7216
uw=
kj=0
ij=0,27	0,27

[RMS 1334]
id=6644
nz=0,47	0	0,47	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=4,7376
uw=
kj=0
ij=0,47	0,47

[RMS 1345]
id=6645
nz=1,04	0	1,04	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=10,4832
uw=
kj=0
ij=1,04	1,04

[ELEMENT 2]
na=ŚCIEŻKI PIESZE (Hanse Grand Royal)
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=6646
nu=2.2

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=6647
pd=WACETOB wyd.I 1997, errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0114-02	2-01	0114-02		0
pd5=WACETOB wyd.I 1997, errata z Zeszytu 3/2001	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-01 0114-02	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=0,043	0,043		1
jm=ha	052
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,043
jm=ha	052
pm=-1
wo=0	0,043	#p6652/10000				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,043	1	#p22/10000						

[RMS 1]
id=6648
nz=55,2	0	55,2	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2,3736
uw=
kj=0
ij=55,2	55,2

[RMS 1326]
id=6649
nz=0,2	0	0,16+0,04	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,0086
uw=
kj=0
ij=0,2	0,2

[RMS 1327]
id=6650
nz=18	0	18	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,774
uw=
kj=0
ij=18	18

[RMS 1290]
id=6651
nz=2,3	0	2,3	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,0989
uw=
kj=0
ij=2,3	2,3

[POZYCJA]
id=6652
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-01	2-31	0101-01		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0101-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=430	430		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=430
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	260	260,00	C59BcieC5BCka do placu zabaw			0
wo=0	170	170,00	C59BcieC5BCka prowadzC485ca do budynku			0

[PRZEDMIAR]
wo=260	1	260,00	ścieżka do placu zabaw					
wo=170	1	170,00	ścieżka prowadząca do budynku					

[RMS 1]
id=6653
nz=0,0376	0	0,0376	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=16,168
uw=
kj=0
ij=0,0376	0,0376

[RMS 1329]
id=6654
nz=0,0035	0	0,0035	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,505
uw=
kj=0
ij=0,0035	0,0035

[RMS 1330]
id=6655
nz=0,0086	0	0,0086	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=3,698
uw=
kj=0
ij=0,0086	0,0086

[POZYCJA]
id=6656
pd=wycofany 1.11.1991, zastąpiony przez KNR 2-31	KNK	2-06 0103-04	2-06	0103-04		0
pd5=wycofany 1.11.1991, zastC485piony przez KNR 2-31	KATSRC_UNDEF	KNK 2-06 0103-04	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie kat.IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=430	430		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=430
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	430	#p6652				0

[PRZEDMIAR]
wo=430	1	#p22						

[RMS 1]
id=6657
nz=0,042	0	0,042	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=18,06
uw=
kj=0
ij=0,042	0,042

[RMS 1329]
id=6658
nz=0,0044	0	0,0044	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,892
uw=
kj=0
ij=0,0044	0,0044

[RMS 1331]
id=6659
nz=0,0008	0	0,0008	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,344
uw=
kj=0
ij=0,0008	0,0008

[RMS 1332]
id=6660
nz=0,0008	0	0,0008	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,344
uw=
kj=0
ij=0,0008	0,0008

[POZYCJA]
id=6661
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-05	2-31	0114-05	 0114-06	0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0114-05	 0114-06
mpn=49:0:1209101211	<DaneKNR><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="49" Wybory="0" Odpowiedzi="12" /></Modyfikacje></DaneKNR>
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=430	430		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=430
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	430	#p6652				0

[PRZEDMIAR]
wo=430	1	#p22						

[RMS 1]
id=6662
nz=0,03	0	0,03	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=12,9
uw=
kj=0
ij=0,03	0,03

[RMS 1333]
id=6663
nz=0,2546	0	0,3182-3*0,0212	
np=1	0	6665
wa=0
wb=0
il=109,478
uw=
kj=0
ij=0,2546	0,2546

[RMS 1334]
id=6664
nz=0,012	0	0,015-3*0,001	
np=1	0	6665
wa=0
wb=0
il=5,16
uw=
kj=0
ij=0,012	0,012

[RMS 6]
id=6665
nz=0,5	0	0,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 1335]
id=6666
nz=0,0021	0	0,0027-3*0,0002	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,903
uw=
kj=0
ij=0,0021	0,0021

[RMS 1336]
id=6667
nz=0,0348	0	0,0387-3*0,0013	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=14,964
uw=
kj=0
ij=0,0348	0,0348

[POZYCJA]
id=6668
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0107-01	2-31	0107-01		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0107-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 5 cm- warstwa dynamiczna HanseMineral 0/16 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=21,5	21,5		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=21,5
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	21,5	#p6652*0,05				0

[PRZEDMIAR]
wo=21,5	1	#p22*0,05						

[RMS 1]
id=6669
nz=2,49	0	2,49	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=53,535
uw=
kj=0
ij=2,49	2,49

[RMS 1333]
id=6670
nz=1,99	0	1,99	
np=1	0	6674
wa=0
wb=0
il=42,785
uw=
kj=0
ij=1,99	1,99

[RMS 1337]
id=6671
nz=0,3	0	0,3	
np=1	0	6674
wa=0
wb=0
il=6,45
uw=
kj=0
ij=0,3	0,3

[RMS 1338]
id=6672
nz=0,18	0	0,18	
np=1	0	6674
wa=0
wb=0
il=3,87
uw=
kj=0
ij=0,18	0,18

[RMS 1334]
id=6673
nz=0,25	0	0,25	
np=1	0	6674
wa=0
wb=0
il=5,375
uw=
kj=0
ij=0,25	0,25

[RMS 6]
id=6674
nz=0,5	0	0,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 1336]
id=6675
nz=0,28	0	0,28	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=6,02
uw=
kj=0
ij=0,28	0,28

[POZYCJA]
id=6676
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0504-01	2-31	0504-01	 0504-02	0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0504-01	 0504-02
mpn=104:0:309101211	<DaneKNR><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="104" Wybory="0" Odpowiedzi="3" /></Modyfikacje></DaneKNR>
na=Chodniki z asfaltu lanego na mieszance grysowej - grubość warstwy 3 cm- HanseGrand Royal nawierzchnia mineralna 0/8mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=430	430		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=430
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	430	#p6652				0

[PRZEDMIAR]
wo=430	1	#p22						

[RMS 1]
id=6677
nz=0,1952	0	0,1952	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=83,936
uw=
kj=0
ij=0,1952	0,1952

[RMS 1359]
id=6678
nz=0,0765	0	0,051+0,0255	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=32,895
uw=
kj=0
ij=0,0765	0,0765

[RMS 1340]
id=6679
nz=0,002	0	0,002	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,86
uw=
kj=0
ij=0,002	0,002

[RMS 1332]
id=6680
nz=0,024	0	0,0185+0,0055	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=10,32
uw=
kj=0
ij=0,024	0,024

[RMS 1341]
id=6681
nz=0,0534	0	0,0429+0,0105	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=22,962
uw=
kj=0
ij=0,0534	0,0534

[POZYCJA]
id=6682
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0407-05	2-31	0407-05		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0407-05	
mpn=1211	1211
na=Obrzeża granitowe na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=420	420		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=420
jm=m	040
pm=-1
wo=0	200	200,00	C59BcieC5BCka do placu zabaw			0
wo=0	220	220,00	C59BcieC5BCka prowadzC485ca do budynku			0

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200,00	ścieżka do placu zabaw					
wo=220	1	220,00	ścieżka prowadząca do budynku					

[RMS 1]
id=6683
nz=0,2771	0	0,2771	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=116,382
uw=
kj=0
ij=0,2771	0,2771

[RMS 1342]
id=6684
nz=1,02	0	1,02	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=428,4
uw=
kj=0
ij=1,02	1,02

[RMS 1340]
id=6685
nz=0,0055	0	0,0055	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2,31
uw=
kj=0
ij=0,0055	0,0055

[RMS 1343]
id=6686
nz=0,0016	0	0,0016	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,672
uw=
kj=0
ij=0,0016	0,0016

[RMS 1334]
id=6687
nz=0,0014	0	0,0014	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,588
uw=
kj=0
ij=0,0014	0,0014

[POZYCJA]
id=6688
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0402-04	
mpn=1211	1211
na=Ława pod krawężniki betonowa z oporem - ława pod obrzeże granitowe (0,036 m2)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=15,12	15,12		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=15,12
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	15,12	0,036*#p6682				0

[PRZEDMIAR]
wo=15,12	1	0,036*#p27						

[RMS 1]
id=6689
nz=9,02	0	9,02	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=136,3824
uw=
kj=0
ij=9,02	9,02

[RMS 1344]
id=6690
nz=0,04	0	0,04	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,6048
uw=
kj=0
ij=0,04	0,04

[RMS 1340]
id=6691
nz=0,27	0	0,27	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=4,0824
uw=
kj=0
ij=0,27	0,27

[RMS 1334]
id=6692
nz=0,47	0	0,47	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=7,1064
uw=
kj=0
ij=0,47	0,47

[RMS 1345]
id=6693
nz=1,04	0	1,04	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=15,7248
uw=
kj=0
ij=1,04	1,04

[ELEMENT 1]
na=ELEKRTYKA
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=6596
nu=3

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 2]
na=Oświetlenie parku
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=6424
nu=3.1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=6425
pd=Energobudowa wyd.III, biuletyny do 9 1996	KNR	13-14 1001-05	13-14	1001-05		1
pd5=Energobudowa wyd.III, biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 13-14 1001-05	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Mechaniczne wykopanie i zasypanie rowu kablowego w gruncie kategorii III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=307,2	307,2		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=307,2
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	89,6	0,80*0,80*140,00	oC59Bwietlenie C59BcieC5BCki prowadzC485cej do budynku			0
wo=0	217,6	0,80*0,80*340,00	oC59Bwietlenie C59BcieC5BCki prowadzC485cej do placu zabaw oraz drogi z rondem			0

[PRZEDMIAR]
wo=89,6	1	0,80*0,80*140,00	oświetlenie ścieżki prowadzącej do budynku					
wo=217,6	1	0,80*0,80*340,00	oświetlenie ścieżki prowadzącej do placu zabaw oraz drogi z rondem					

[RMS 1]
id=6426
nz=0,48	0	0,48	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=147,456
uw=
kj=0
ij=0,48	0,48

[RMS 1274]
id=6427
nz=0,22	0	0,22	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=67,584
uw=
kj=0
ij=0,22	0,22

[POZYCJA]
id=6428
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0711-02	5	0711-02		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 5 0711-02	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w tunelach ręcznie YAKY 5x16mm2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=480	480		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=480
jm=m	040
pm=-1
wo=0	480	140,00+340,00	kabel oC59Bwietlenia parkowego			0

[PRZEDMIAR]
wo=480	1	140,00+340,00	kabel oświetlenia parkowego					

[RMS 1]
id=6429
nz=0,0881	0	0,0881	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=42,288
uw=
kj=0
ij=0,0881	0,0881

[RMS 1275]
id=6430
nz=1,04	0	1,04	
np=1	0	6434
wa=0
wb=0
il=499,2
uw=
kj=0
ij=1,04	1,04

[RMS 1276]
id=6431
nz=1,05	0	1,05	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=504
uw=
kj=0
ij=1,05	1,05

[RMS 1277]
id=6432
nz=0,009	0	0,009	
np=1	0	6434
wa=0
wb=0
il=4,32
uw=
kj=0
ij=0,009	0,009

[RMS 1278]
id=6433
nz=0,05	0	0,05	
np=1	0	6434
wa=0
wb=0
il=24
uw=
kj=0
ij=0,05	0,05

[RMS 6]
id=6434
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 1290]
id=6435
nz=0,0067	0	0,0067	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=3,216
uw=
kj=0
ij=0,0067	0,0067

[RMS 1280]
id=6436
nz=0,0044	0	0,0044	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2,112
uw=
kj=0
ij=0,0044	0,0044

[RMS 1332]
id=6437
nz=0,0044	0	0,0044	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2,112
uw=
kj=0
ij=0,0044	0,0044

[RMS 1282]
id=6438
nz=0,0044	0	0,0044	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2,112
uw=
kj=0
ij=0,0044	0,0044

[POZYCJA]
id=6450
pd=ORGBUD wyd.I 1990, biuletyny do 9 1996	KNR	2-33 0704-03	2-33	0704-03		1
pd5=ORGBUD wyd.I 1990, biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 2-33 0704-03	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Montaż słupów oświetleniowych o masie pow. 100 kg
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=20	20		1
jm=słup.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=20
jm=słup.	000
pm=-1
ko=0		oprawa oC59Bwietleniowa LUCERA LED ED 2700lm/730 IP66 O3 czarny II kl.
wo=0	7	7,00				0
ko=0		oprawa oC59Bwietleniowa LUCERA LED ED 2650lm/730 IP66 O6
wo=0	13	13,00				0

[PRZEDMIAR]
ko=	oprawa oświetleniowa LUCERA LED ED 2700lm/730 IP66 O3 czarny II kl.			
wo=7	1	7,00						
ko=	oprawa oświetleniowa LUCERA LED ED 2650lm/730 IP66 O6			
wo=13	1	13,00						

[RMS 1]
id=6451
nz=4,48	0	4,48	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=89,6
uw=
kj=0
ij=4,48	4,48

[RMS 1304]
id=6523
nz=7	1	7,00	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=7
uw=
kj=0
ij=0,35	7

[RMS 1305]
id=6524
nz=13	1	13,00	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=13
uw=
kj=0
ij=0,65	13

[RMS 1306]
id=6525
nz=1	0	1,00	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=20
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 1286]
id=6453
nz=1	0	1,00	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=20
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 1290]
id=6455
nz=0,19	0	0,19	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=3,8
uw=
kj=0
ij=0,19	0,19

[RMS 1282]
id=6456
nz=0,81	0	0,81	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=16,2
uw=
kj=0
ij=0,81	0,81

[ELEMENT 2]
na=Rozdzielnice elektryczne
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=6526
nu=3.2

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=6527
pd=		kalk. własna		kalk. własna		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	kalk. wC582asna	
na=Montaż i uzbrojenie rozdzielnicy TG
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00						

[RMS 1]
id=6528
nz=8	1	1*8,00	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=8
uw=
kj=0
ij=8	8

[RMS 1308]
id=6530
nz=1	1	1,00	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 1309]
id=6531
nz=1	1	1,00	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 1310]
id=6532
nz=1	1	1,00	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 1311]
id=6533
nz=1	1	1,00	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 1312]
id=6534
nz=3	1	3,00	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=3
uw=
kj=0
ij=3	3

[RMS 1290]
id=6529
nz=1	1	1,00	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[ELEMENT 1]
na=STAW-REWITALIZACJA
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=6750
nu=4

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=6751
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0102-01	2-21	0102-01		0
pd5=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-21 0102-01	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Oczyszczenie dna stawów i basenów z roślin
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=283,8	283,8		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=283,8
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	283,8	283,80				0

[PRZEDMIAR]
wo=283,8	1	283,80						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1]
id=6752
nz=0,0661	0	0,0661	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=17,9151588
uw=
kj=0
ij=0,063126	0,063126

[POZYCJA]
id=6753
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0416-01	2-21	0416-01		0
pd5=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-21 0416-01	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Obsadzenie stawów lub basenów kłączami roślin wodnych bezpośrednio na dnie
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=170	170		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=170
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	170	120,00+50,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=170	1	120,00+50,00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1]
id=6754
nz=0,618	0	0,618	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=100,3323
uw=
kj=0
ij=0,59019	0,59019

[RMS 1363]
id=6755
nz=120	1	120	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=120
uw=
kj=0
ij=0,705882352941177	120

[RMS 1364]
id=6756
nz=50	1	50	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=50
uw=
kj=0
ij=0,294117647058824	50

[RMS 1365]
id=6757
nz=0,012	0	0,012	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2,04
uw=
kj=0
ij=0,012	0,012

[RMS 1366]
id=6758
nz=0,017	0	0,017	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2,89
uw=
kj=0
ij=0,017	0,017

[ELEMENT 1]
na=ARCHITEKTURA I WYPOSAŻENIE
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=6759
nu=5

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=6901
pd=		oferta		oferta		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	oferta	
na=Plac zabaw zgodnie z cennikiem 2024 VINCI PLAY
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00						

[RMS 1411]
id=6908
nz=1	1	1,00	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 1412]
id=6909
nz=1	1	1,00	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[SUMA KONTROLNA]
3343DC781CD03B4700358E85839592B0
