OCENA
stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
Nazwa miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Rodzaj zabudowy1): …………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Numer działki ewidencyjnej2): ……………………………………………………………………………………………………………………………
Numer obrębu ewidencyjnego2): …………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa, rodzaj wyrobu3 : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Ilość wyrobów4): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Data sporządzenia poprzedniej oceny5): ……………………………………………………………………………...

Grupa/ nr
	 Rodzaj i stan wyrobu
	 Punkty
	 Ocena
	
1	 2	 3	 4	
I
	 Sposób zastosowania azbestu

	
1
	 Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret) 
	30		
2
	 Tynk zawierający azbest
	30		
3
	 Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1 000 kg/m3) 
	25		
4
	 Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne) 
	10		
II
	 Struktura powierzchni wyrobu z azbestem
			
5
	 Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien
	60		
6
	 Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien
	30		
7
	 Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach
	15		
8
	 Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń
	0		
III
	 Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem
			
9
	 Wyrób jest przedmiotem jakichś prac
	30		
10
	 Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m) 
	15		
11
	 Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne
	10		
12
	 Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne
	10		
13
	 Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne
	0		
IV
	 Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych
			
14
	 Bezpośrednio w pomieszczeniu
	30		
15
	 Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem
	25		
16
	 W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne) 
	25		
17
	 Na zewnątrz obiektu (np. tynk) 
	20		
18
	 Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne) 
	10		
19
	 Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym
	5		
20
	 Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych) 
	0		
V
	 Wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej
			
21
	 Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców
	40		
22
	 Stałe lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy) 
	30		
23
	 Czasowe (np. domki rekreacyjne) 
	15		
24
	 Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki) 
	5		
25
	 Nieużytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje) 	0		
SUMA PUNKTÓW OCENY	
	
STOPIEŃ PILNOŚCI	

UWAGA: W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup, należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:
Stopień pilności I	od 120 punktów
wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie
Stopień pilności II	od 95 do 115 punktów
wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku
Stopień pilności III	do 90 punktów
wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

.....................................................	.................................................
                       Oceniający	Właściciel/Zarządca
                  (nazwisko i imię)	(podpis)

....................................................	................................................
(miejscowość, data)	(adres lub pieczęć z adresem)

Objaśnienia:
1)	Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.
2)	Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.
3)	Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
-	płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
-	płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
-	rury i złącza azbestowo-cementowe,
-	izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
-	wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
-	przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
-	szczeliwa azbestowe,
-	taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
-	wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
-	papier, tektura,
-	inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.
4)	Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m2, m3, mb).
5)	Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać "pierwsza ocena".