|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Komponent** | **Wymagane parametry minimalne** | ***Potwierdzenie spełnienia wymagań***  ***(Należy wpisać SPEŁNIA oraz podać istotne parametry faktyczne)\**** |
| **1** | **2** | ***3*** |
| Typ | UPS – zasilacz awaryjny |  |
| Moc skuteczna | 330 W |  |
| Moc pozorna | 500 W |  |
| Napięcie wejściowe | 160-280 V |  |
| Czas przełączenia | 6 ms |  |
| Czas podtrzymania | Dla obciążenie 100% - min. 1 minuta |  |
| Typ obudowy | Tower |  |
| Niezawodność / jakość wytwarzania | Potwierdzona certyfikatami: CE, ISO 14001, ISO 9001 |  |
| Warunki gwarancji | - 24 miesięce | *Należy podać oferowany termin gwarancji:* |
| Uwagi | Urządzenie fabrycznie nowe |  |

Na potwierdzenie spełnienia parametrów technicznych należy dołączyć do oferty kartę katalogową.