|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | **Remonty zakres – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego**  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Lp. | rg. [h] | Kwota netto [zł]  | Zestawienie prac: |  |
|  | Most Nr 1 Słomczyn | 190 |   | 1. Oczyszczenie pomostu i usunięcie z niego rozkwitające drzewa i trawy. 2.Wykonanie powierzchniowej impregnacji drewnianych elementów pomostu. 3.Koszenie zieleni w otoczeniu zieleni oraz bezpośrednio pod nim. 4.wykonanie uszczelnienia pęknięć bariery, ewentualnie wymiana części. 5.Pozostałe do ustalenia: 5.1.Wykonanie czyszczenia dźwigarów stalowych oraz powłoki antykorozyjnej. |  |
|  | Most Nr 2 Mirowice | 258 |  | 1.Wykonanie czyszczenia dźwigarów stalowych oraz wykonanie pełnej powłoki antykorozyjnej. 2.Wyprofilowanie wjazdów i zjazdów z obiektu. 3.Czyszczenie pomostu z brudu i roślinności. 4.Impregnacja górnej powierzchni pomostu. 5.Naprawienie zniszczonej poprzecznicy. 6.Koszenie zieleni w otoczeniu obiektu i bezpośrednio pod nim. 7.Oczyszczenie koryta rzeki z zalegających gałęzi. 8.Pozostałe do ustalenia.  |  |
|  | Most Nr 3 Częstoniew | 180 |   | 1.Oczyszczenie mostu z piachu i roślin. 2.Wymiana uszkodzonych desek. 3.Impregnacja drewnianych elementów mostu. 4.Wykoszenie zieleni z otoczenia mostu i bezpośrednio pod nim. 5.Wymiana lub wzmocnienie części pochwytu. 6.Pozostałe do ustalenia. |  |
|  | Most Nr 4 Mirowice | 200 |   | 1.Wymiana uszkodzonej części bariery. 2.Oczyszczenie mostu z piachu i roślinności. 3.Impregnacja drewnianych elementów mostu. 4.Uzupełnienie ubytków w drewnianym krawężniku. 5.Poprawa powłok antykorozyjnych w miejscach największego łuszczenia się farby. 6.Wymiana uszkodzonych poprzecznic. 7.Pozostałe do ustalenia. |  |
|  | Most Nr 5 Gościęczyce | 384 |   | 1.Wykonanie konserwacji płyty pomostu żelbetowej polegające na oczyszczeniu widocznych prętów z rdzy i zabezpieczenie prętów cementową szpachlą naprawczą. 2.Oczyszczenie i wykonanie powłok antykorozyjnych dźwigarów stalowych oraz barierki. 3.Naprawa uszkodzonej barierki. 4.Oczyszczenie mostu z piachu, ziemi i roślinności. 5.Wykoszenie zieleni w otoczeniu mostu i pod nim. 6.Pozostałe do ustalenia.  |  |
|  | Most Nr 6 Grójec | 140 |   | 1.Naprawa wypełnienia dylatacji i pęknięcia mostu. 2.Usunięcie i wykoszenie roślin wokół mostu. 3.Wyregulowanie kostki przy wejściach na pomost. 4.Wymiana skorodowanych podkładrk i nakrętek oraz oczyszczenie śrub barierki. 5.Pozostałe do ustalenia. |  |
|  | Suma godzin: | 1352 |   |   |  |
|  | VAT 23% |   |  |  |
|  | RAZEM BRUTTO |   |  |  |