Giżycko, dn. 07.11.2018 r.

**Znak sprawy: BP.042.29.30.2017.JN**

szczegółowy opis / specyfikacja techniczna oferowanego przedmiotu

**Rozbudowa budynku administracyjno – sanitarnego w Ekomarinie o funkcje edukacyjno-szkoleniowe wraz z zakupem wyposażenia:**

**ZAKUP MEBLI i WYPOSAŻENIA**

**Nazwa oferenta:**

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

**CZĘŚĆ I – MEBLE MAGAZYNOWE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa** | **Opis** | **Liczba** |  |
| stojak/półka - moduły | **Moduł zawiera:**  **1 regał półkowy regulowany modułowy**  **Wymiary:** szerokość maksymalnie 200 cm wysokość 200 - 250 cm  **Charakterystyka:** liczba poziomów - 5 (10 półek),  ocynkowana stal,  Obciążenie półki przy równomiernie rozłożonej masie min. 120 kg  **1 regał modułowy wspornikowy jednostronny**  Wymiary: szerokość 200-220 cm wysokość słupa 200 cm długość wspornika/ramienia do 150 cm  **Charakterystyka:** lakierowana stal  trzy osie o rozstawie  liczba poziomów - stopa+3  ramiona zabezpieczone ochronną owijką  obciążenie na jeden poziom min. 250 kg | Komplet - 5 | **Moduł zawiera:**  **1 regał półkowy regulowany modułowy**  **Wymiary:** szerokość maksymalnie ………..cm wysokość ……………cm  **Charakterystyka:** liczba poziomów - 5 (10 półek) **TAK/NIE[[1]](#footnote-1)**  ocynkowana stal, **TAK/NIE**1 Obciążenie półki przy równomiernie rozłożonej masie ………….kg  **1 regał modułowy wspornikowy jednostronny**  Wymiary: szerokość ………….cm wysokość słupa ……………..cm długość wspornika/ramienia ………….cm  **Charakterystyka:** lakierowana stal **TAK/NIE**1  trzy osie o rozstawie  liczba poziomów - stopa+3 **TAK/NIE**1  ramiona zabezpieczone ochronną owijką **TAK/NIE**1  obciążenie na jeden poziom…………… kg |
| regał magazynowy | Regał półkowy regulowany modułowy narożny **Wymiary:** głębokość w przedziale 400 cm - 500 cm wysokość 200 cm  **Charakterystyka:** Liczba poziomów - 5,  z ocynkowanej stali,  obciążenie poziomu min. 100 kg | Sztuk - 9 | Regał półkowy regulowany modułowy narożny **Wymiary:** głębokość w przedziale …………….. cm wysokość ……………… cm  **Charakterystyka:** Liczba poziomów - 5 **TAK/NIE**1  z ocynkowanej stali **TAK/NIE**1  obciążenie poziomu ……………… kg |

**CZĘŚĆ II – POZOSTAŁE MEBLE I WYPOSAŻENIE**

**MEBLE SZKOLNE I BIUROWE**

Meble w kolorze - płyta w kolorze ……………………………………………………………

Uwagi ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa** | **Opis** | **Liczba** |  |
| stoły szkolne | **Wymiary:**  szerokość maksymalnie 140 cm **Charakterystyka:**  stolik dwuosobowy blat: płyta o grubości min. 18 mm | Sztuk - 30 | **Wymiary:**  szerokość …………………………. cm **Charakterystyka:**  stolik dwuosobowy **TAK/NIE**1 blat: płyta o grubości min. ……………… mm |
| krzesła | **Wymiary:**  wysokość siedziska od podłogi: 45 cm - 47 cm głębokość siedziska maksymalnie : 43 cm szerokość siedziska: 40-43 cm  **Charakterystyka:**  Podłokietniki: nie Konstrukcja składana: nie Sztaplowanie: tak krzesło chrom; krzesło tapicerowane (preferowane z tworzywa sztucznego); spawana konstrukcja wykonana z litej stali; chromowane nogi wyposażone w plastikowe zaślepki; siedzisko i oparcie w kolorze: niebieskim lub ciemny niebieski lub granatowym lub szarym | Sztuk - 76 | **Wymiary:**  wysokość siedziska od podłogi: ……... cm głębokość siedziska maksymalnie : ……………… cm szerokość siedziska: …………………… cm  **Charakterystyka:**  Podłokietniki: nie **TAK/NIE**1 Konstrukcja składana: nie **TAK/NIE**1 Sztaplowanie: tak **TAK/NIE**1 krzesło chrom; **TAK/NIE**1  krzesło tapicerowane (preferowane z tworzywa sztucznego); **TAK/NIE**1  spawana konstrukcja wykonana z litej stali;  **TAK/NIE**1  chromowane nogi wyposażone w plastikowe zaślepki; **TAK/NIE**1  siedzisko i oparcie w kolorze: ……………………………… |
| biurko | **Biurko składające się z dwóch elementów - stół na stelażu metalowym wraz z kontenerkiem biurowym:**  Stół na stelażu: **Wymiary stołu:** blat prostokątny :  długość w przedziale: 160-180 cm  szerokość minimalna: 70 cm szerokość maksymalna: 80 cm  **wysokość stołu:** wysokość stołu minimalna: 75 cm  wysokość stołu maksymalna: 76 cm  **Charakterystyka:**  blat płyta min. 18 mm oklejona obrzeżem PCV 2 mm, płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny E-1,  kontenerek biurowy: **Wymiary:** głębokość: 56 cm szerokość w przedziale: 39 - 40 cm wysokość w przedziale: 57,5 cm -64 cm  **Charakterystyka:**  minimalnie trzy szuflady, korpus wykonany z metalu polakierowanego srebrnym lub jasnoszarym lakierem proszkowym, kółka z hamulcami,  szuflady zamykane na klucz,  pozostałe szuflady na dokumenty  preferowane - szuflada wyposażona w organizer (piórnik), | Sztuk - 1 | **Biurko składające się z dwóch elementów - stół na stelażu metalowym wraz z kontenerkiem biurowym:**  Stół na stelażu: **Wymiary stołu:** blat prostokątny :  długość w przedziale: …………… cm  szerokość: …………… cm **wysokość stołu:** wysokość stołu: …………….. cm   **Charakterystyka:**  blat płyta min. 18 mm oklejona obrzeżem PCV 2 mm, płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny E-1, **TAK/NIE**1  kontenerek biurowy: **Wymiary:** głębokość: …………….cm szerokość w przedziale: …………….. cm wysokość w przedziale: ………………….. cm  **Charakterystyka:**  liczba szuflad………………………..  korpus wykonany z metalu polakierowanego srebrnym lub jasnoszarym lakierem proszkowym, **TAK/NIE**1  kółka z hamulcami, **TAK/NIE**1  szuflady zamykane na klucz, **TAK/NIE**1  pozostałe szuflady na dokumenty preferowane - szuflada wyposażona w organizer (piórnik) |
| krzesło obrotowe | **Wymiary** **siedziska:**  Szerokość w przedziale: 47-49 cm  Wysokość od ziemi w przedziale : 46-53 cm  podłokietniki – rozstaw maksymalnie 50 cm  **Charakterystyka**:  siedzisko pokryte tkaniną membranową, oparcie wykonane z siatki materiałowej,  podstawa pięcioramienna aluminiowa,  mechanizm TILT,  regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika,  kolor siedziska i oparcia szary lub niebieski lub grantowy lub po uzgodnieniu z Zamawiającym na etapie trwania składania ofert,  maksymalne obciążenie: 130 kg  kółka gumowane | sztuk - 1 | **Wymiary** **siedziska:**  Szerokość w przedziale: ………….. cm  Wysokość od ziemi w przedziale : ………….. cm  podłokietniki – rozstaw …………. cm  **Charakterystyka**:  siedzisko pokryte tkaniną membranową, oparcie wykonane z siatki materiałowej **TAK/NIE**1  podstawa pięcioramienna aluminiowa,**TAK/NIE**1  mechanizm TILT, **TAK/NIE**1  regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika **TAK/NIE**1  kolor siedziska i oparcia ………………………………  maksymalne obciążenie: ………………. kg  kółka gumowane **TAK/NIE**1 |
| biurko – narożne (prawostronne) | **Wymiary:**  Szerokość - 160cm x 160cm /180 cm  Wysokość: minimalna: 75 cm  Wysokość maksymalna: 77 cm  Głębokość - 65 cm x 65 cm  **Charakterystyka:**  Blat wsparty na komodzie lub jednolity blat w kształcie litery "L";  bok dłuższy biurka: zawiera system szuflad, szafkę z półkami, tj. minimalnie 4 szuflady, w tym jedna szuflada zamykana na klucz, jedna szafka zamykana na klucz z dwiema półkami, w tym dolna przestrzeń - aktowa);  blat stołu biurka: wsparty na stelażu metalowym, z profilu malowany proszkowo, wykonany z profilu o charakterystycznym trójkątnym przekroju nóg lub o profilu kwadratowym,  biurko z kanałem kablowym lub z przepustem kablowym,  blat wykonany z płyty min. 18 mm oklejony obrzeżem PCV 2 mm,  płyta w kolorze dąb sonoma lub dąb canyon dwustronnie lub po uzgodnieniu i wyrażeniu zgody przez Zamawiającego na etapie trwania składania ofert, laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny E-1 | sztuk - 3 | **Wymiary:**  Szerokość - 160cm x 160cm /180 cm **TAK/NIE**1  Wysokość: minimalna: …………cm  Głębokość - ………………. cm x…………… cm  **Charakterystyka:**  Blat wsparty na komodzie lub jednolity blat w kształcie litery "L"; **TAK/NIE**1  bok dłuższy biurka: zawiera system szuflad, szafkę z półkami, tj. minimalnie 4 szuflady, w tym jedna szuflada zamykana na klucz, jedna szafka zamykana na klucz z dwiema półkami, w tym dolna przestrzeń - aktowa); **TAK/NIE**1  blat stołu biurka: wsparty na stelażu metalowym, z profilu malowany proszkowo, wykonany z profilu o charakterystycznym trójkątnym przekroju nóg lub o profilu kwadratowym, **TAK/NIE**1  biurko z kanałem kablowym lub z przepustem kablowym, **TAK/NIE**1  blat wykonany z płyty min. 18 mm oklejony obrzeżem PCV 2 mm, **TAK/NIE**1  płyta w kolorze dąb sonoma lub dąb canyon dwustronnie lub po uzgodnieniu i wyrażeniu zgody przez Zamawiającego na etapie trwania składania ofert, laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny E-1 **TAK/NIE**1 |
| stół konferencyjny | **Wymiary:** długość w przedziale: 160-180 cm  szerokość w przedziale: 70-80 cm wysokość w przedziale: 75-77 cm  **Charakterystyka:** stół na stelażu metalowym, składany zaopatrzony w otwór kablowy,  blat wykonany z płyty min. 18 mm oklejony obrzeżem PCV 2 mm,  płyta w kolorze dąb sonoma lub dąb canyon dwustronnie lub po uzgodnieniu i wyrażeniu zgody przez Zamawiającego na etapie trwania składania ofert,  dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny E-1, stelaż metalowy, malowany proszkowo | sztuk - 1 | **Wymiary:** długość: ……….. cm  szerokość w przedziale: ……..….. cm wysokość w przedziale: ………………. cm  **Charakterystyka:** stół na stelażu metalowym, składany zaopatrzony w otwór kablowy **TAK/NIE**1  blat wykonany z płyty min. 18 mm oklejony obrzeżem PCV 2 mm **TAK/NIE**1  dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny E-1, stelaż metalowy, malowany proszkowo **TAK/NIE**1 |
| szafa - dwukomorowa | **Wymiary:** szerokość: 100 cm - 120 cm wysokość maksymalna: 180 cm  **Charakterystyka:** szafa dwukomorowa - pierwsza komora z półkami, druga - drążek na wieszaki,  stelaż wykonany z płyty w kolorze dąb sonoma lub dąb canyon dwustronnie lub po uzgodnieniu i wyrażeniu zgody przez Zamawiającego na etapie trwania składania ofert,  18 mm i oklejony obrzeżem PCV 0,6 mm,  płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny E-1 | sztuk - 1 | **Wymiary:** szerokość: …………. cm wysokość ………………… cm  **Charakterystyka:** szafa dwukomorowa - pierwsza komora z półkami **TAK/NIE**1  Druga komora - drążek na wieszaki **TAK/NIE**1  18 mm i oklejony obrzeżem PCV 0,6 mm,  płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny E-1 **TAK/NIE**1 |
| stół | **Wymiary:**  Szerokość: 120-140 cm  **Charakterystyka:**  stół na stelażu metalowym,  półokrągły lub kwadrat,  blat wykonany z płyty min. 18 mm oklejony obrzeżem PCV 2 mm,  płyta w kolorze dąb sonoma lub dąb canyon dwustronnie lub po uzgodnieniu i wyrażeniu zgody przez Zamawiającego na etapie trwania składania ofert,  dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny E-1, stelaż metalowy wykonany z profilu malowany proszkowo | sztuk - 1 | **Wymiary:**  Szerokość: ………………. cm  **Charakterystyka:**  stół na stelażu metalowym **TAK/NIE**1  półokrągły lub kwadrat **TAK/NIE**1  blat wykonany z płyty min. 18 mm oklejony obrzeżem PCV 2 mm **TAK/NIE**1  dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny E-1, stelaż metalowy wykonany z profilu malowany proszkowo **TAK/NIE**1 |
| regał | **Wymiary:** Wysokość maksymalna: 180 cm Szerokość maksymalna: 40 - 60 cm  **Charakterystyka:** regał składający się z 2 szuflad zamykane na zamek patentowy lub meblowy,  min. 2 półki (w tym półka - aktowa) Stelaż wykonany z płyty w kolorze dąb sonoma lub dąb canyon dwustronnie lub po uzgodnieniu i wyrażeniu zgody przez Zamawiającego na etapie trwania składania ofert,  18 mm i oklejony obrzeżem PCV 0,6 mm, płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny E-1 | sztuk - 3 | **Wymiary:** Wysokość maksymalna: ………………. cm Szerokość maksymalna: ………… cm  **Charakterystyka:** regał składający się z 2 szuflad zamykane na zamek patentowy lub meblowy **TAK/NIE**1  min. 2 półki (w tym półka - aktowa) **TAK/NIE**1  18 mm i oklejony obrzeżem PCV 0,6 mm, płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny E-1 **TAK/NIE**1 |
| szafa - szafa jednokomorowa | **Wymiary:** wysokość maksymalna: 180 cm  szerokość w przedziale: 60-65 cm  **Charakterystyka:** szafa jednokomorowa wyposażona w półki z zamkami patentowymi lub meblowymi,  stelaż - płyta w kolorze dąb sonoma lub dąb canyon dwustronnie lub po uzgodnieniu i wyrażeniu zgody przez Zamawiającego na etapie trwania składania ofert,  18 mm i oklejony obrzeżem PCV 0,6 mm, płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny E-1 | sztuk - 3 | **Wymiary:** wysokość maksymalna: …………. cm  szerokość w przedziale: ………………… cm  **Charakterystyka:** szafa jednokomorowa wyposażona w półki z zamkami patentowymi lub meblowymi **TAK/NIE**1  18 mm i oklejony obrzeżem PCV 0,6 mm, płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny E-1 **TAK/NIE**1 |
| szafa - szafa aktowo-ubraniowa | **Wymiary:** wysokość maksymalna: 180 cm szerokość: 80 cm  **Charakterystyka:**  wnętrze podzielone na część aktową (4 półki) oraz część ubraniową z wieszakiem wysuwanymi,  płyta w kolorze dąb sonoma lub dąb canyon dwustronnie lub po uzgodnieniu i wyrażeniu zgody przez Zamawiającego na etapie trwania składania ofert,  na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny E-1, drzwi zamykane na zamek meblowy lub patentowy | sztuk - 2 | **Wymiary:** wysokość maksymalna: ………… cm szerokość: ………………… cm  **Charakterystyka:**  wnętrze podzielone na część aktową (4 półki) oraz część ubraniową z wieszakiem wysuwanymi, **TAK/NIE**1  na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny E-1, drzwi zamykane na zamek meblowy lub patentowy **TAK/NIE**1 |
| Regał z półkami | **Wymiary:** wysokość maksymalna:180 cm  Szerokość: 80 cm - 120 cm  **Charakterystyka:** regał z półkami, w tym półka z przestrzenią aktową i zamykana na klucz,  płyta w kolorze dąb sonoma lub dąb canyon dwustronnie lub po uzgodnieniu i wyrażeniu zgody przez Zamawiającego na etapie trwania składania ofert,  min. 18 mm oklejony obrzeżem PCV 2 mm, płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny E-1 | sztuk - 2 | **Wymiary:** wysokość maksymalna: ………. cm  Szerokość: …………….. cm  **Charakterystyka:** regał z półkami, w tym półka z przestrzenią aktową i zamykana na klucz **TAK/NIE**1  min. 18 mm oklejony obrzeżem PCV 2 mm, płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny E-1 **TAK/NIE**1 |
| szafka - szkolna skrytkowa | **Wymiary:**  wysokość maksymalna: 180 cm  szerokość maksymalna: 148 cm  **Charakterystyka:**  szafka szkolna skrytkowa – sześciodrzwiowa**,** konstrukcja stalowa, na drzwiach otwory wentylacyjne, drzwi zamykane zamkiem, do każdego zamka dwa klucze w komplecie, haczyki w każdej komorze,  kolor szary/niebieski lub inny po uzgodnieniu i wyrażeniu zgody przez Zamawiającego,  miejsce na numerację lub numeracja drzwi | sztuk - 26 | **Wymiary:**  wysokość maksymalna: ………… cm  szerokość maksymalna: ………… cm  **Charakterystyka:**  szafka szkolna skrytkowa – sześciodrzwiowa**,** konstrukcja stalowa, na drzwiach otwory wentylacyjne, drzwi zamykane zamkiem, do każdego zamka dwa klucze w komplecie, haczyki w każdej komorze **TAK/NIE**1  kolor ………………………………..  miejsce na numerację lub numeracja drzwi **TAK/NIE**1 |
| ławka - długa ławka szkolna | **Wymiary:** Wysokość: minimalna - 41 cm,  maksymalna 42 cm  Szerokość: 200 cm   **Charakterystyka:** ławka szatniowa,  spawana konstrukcja stalowa wykonana z profili stalowych, siedzisko ławki ze sklejki lakierowanej z możliwością poziomowania za pomocą stópek regulacyjnych, bez oparcia | sztuk - 2 | **Wymiary:** Wysokość: ………… cm  Szerokość: ……………cm   **Charakterystyka:** ławka szatniowa,  spawana konstrukcja stalowa wykonana z profili stalowych, siedzisko ławki ze sklejki lakierowanej z możliwością poziomowania za pomocą stópek regulacyjnych, bez oparcia **TAK/NIE**1 |

**POZOSTAŁE MEBLE I WYPOSAŻENIE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| łóżka dwupiętrowe | **Wymiary:** wymiary leżanki: 96 x 209 cm  wysokość całkowita: 178 cm,  wysokość pomiędzy poziomami łóżek: 87- 89 cm **Charakterystyka:** łóżko piętrowe metalowe, rozstawne, malowane proszkowo w kolorze niebiesko-grafitowym lub niebieskim lub granatowym,  wyposażone w drabinkę,  dodatkowe poprzeczki zabezpieczające na piętrze,  materace o wymiarze 90cm x 200cm i wysokości 18 cm z pianki o podwyższonej twardości: pianka + kieszonki + kokos + pokrowiec pikowany jersey | sztuk - 16 | **Wymiary:** wymiary leżanki: ……….. cm  wysokość całkowita: ……………. cm,  wysokość pomiędzy poziomami łóżek: ……………… cm **Charakterystyka:** łóżko piętrowe metalowe, rozstawne, malowane proszkowo **TAK/NIE**1  w kolorze ………………..  wyposażone w drabinkę **TAK/NIE**1  dodatkowe poprzeczki zabezpieczające na piętrze **TAK/NIE**1  materace o wymiarze 90cm x 200cm i wysokości 18 cm z pianki o podwyższonej twardości: pianka + kieszonki + kokos + pokrowiec pikowany jersey **TAK/NIE**1 |
| szafki nocne | **Wymiary:**  maksymalna szerokość 60 cm zawierająca co najmniej jedną szufladę,  płyta w kolorze dąb sonoma lub dąb canyon dwustronnie lub po uzgodnieniu i wyrażeniu zgody przez Zamawiającego na etapie trwania składania ofert,  płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny E-1 | sztuk - 16 | **Wymiary:**  maksymalna szerokość ………… cm zawierająca co najmniej jedną szufladę **TAK/NIE**1  płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny E-1 **TAK/NIE**1 |
| szafa | **Wymiary:** Wysokość maksymalna: 180 cm  Szerokość maksymalna: 40 cm,   **Charakterystyka:** jedna półka, drążek na wieszaki,  szafa wykonana z płyty w kolorze dąb sonoma lub dąb canyon dwustronnie lub po uzgodnieniu i wyrażeniu zgody przez Za-mawiającego na etapie trwania składania ofert płyta - 18 mm i oklejona obrzeżem PCV,  płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny E-1 | sztuk - 16 | **Wymiary:** Wysokość:………….. cm  Szerokość ………….. cm,  **Charakterystyka:** jedna półka **TAK/NIE**1 drążek na wieszaki **TAK/NIE**1  płyta - 18 mm i oklejona obrzeżem PCV,  płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny E-1 **TAK/NIE**1 |
| lampka nocna | **Charakterystyka i parametry** kolor: niebiesko-szary lub niebieski lub grantowy  montaż za pomocą klipsa podstawa i wysięgnik giętki z tworzywa sztucznego klosz: lakierowana blacha stalowa,  zasilanie 220-240V,  częstotliwość znamionowa 50/60Hz, moc max 60W,  wyposażone we włącznik,  przyłącze wtyczka z przewodem o długości min. 180 cm,  do zastosowania wewnątrz,  druga klasa ochronności zgodność z normami europejskimi | sztuk - 16 | **Charakterystyka i parametry** kolor: ………………………  montaż za pomocą klipsa **TAK/NIE**1 podstawa i wysięgnik giętki z tworzywa sztucznego **TAK/NIE**1 klosz: lakierowana blacha stalowa **TAK/NIE**1 zasilanie 220-240V **TAK/NIE**1 częstotliwość znamionowa 50/60Hz, moc max 60W **TAK/NIE**1 wyposażone we włącznik **TAK/NIE**1  przyłącze wtyczka z przewodem o długości min. 180 cm **TAK/NIE**1 do zastosowania wewnątrz, **TAK/NIE**1 druga klasa ochronności **TAK/NIE**1 zgodność z normami europejskimi **TAK/NIE**1 |
| lustro | **Wymiary:**  szerokość w przedziale: 50 cm - 51 cm wysokość w przedziale: 100 cm - 120 cm **Charakterystyka**: lustro wiszące rama płyta MDF – w kolorze dąb sonoma lub dąb canyon | sztuk - 4 | **Wymiary:**  szerokość w przedziale: …………….. cm wysokość w przedziale: ………….. cm **Charakterystyka**: lustro wiszące **TAK/NIE**1  rama płyta MDF – w kolorze ……………….. |
| wieszak | **Wieszak wolnostojący na ubrania** Charakterystyka: wieszak metalowy wolnostojący, wykonany jest ze stali nierdzewnej, kolor srebrny/szary chromowany lub do uzgodnienia z Zamawiającym, w dolnej części miejsce na parasole, | sztuk - 4 | **Wieszak wolnostojący na ubrania** Charakterystyka: wieszak metalowy wolnostojący, wykonany jest ze stali nierdzewnej, kolor srebrny/szary chromowany lub do uzgodnienia z Zamawiającym, w dolnej części miejsce na parasole **TAK/NIE**1 |
| półka/regał | **Wymiary:**  Szerokość maksymalna 40 cm  **Charakterystyka:**  regał/półka łazienkowa przykręcana do ściany lub wolno stojąca, 5-8 półek, stelaż chromowany | sztuk - 4 | **Wymiary:**  Szerokość …………… cm  **Charakterystyka:**  regał/półka łazienkowa przykręcana do ściany lub wolno stojąca: ………………………  ilość półek…………….  stelaż chromowany **TAK/NIE**1 |
| sejf | **Wymiary maksymalne:** Wysokość zew./wew. - 350/344 mm  Szerokość zew./wew. - 310/294 mm  Głębokość zew./wew. - 280/210 mm,  pojemność 18- 21 litrów  **Charakterystyka:** Zamek kluczowy klasa A,  klucze długości 95 mm szt. 2, Zamek elektroniczny klasy B, zamek posiadający cyfrowy, z możliwością ustawienia dwóch użytkowników - w tym jeden zarządzający kodami, zabezpieczenie przed próbą otwarcia metodą prób i błędów,  atest antywłamaniowy w klasie S1,  2 otwory w dnie służące do zamocowania, kotwy do montażu | sztuk - 1 | **Wymiary maksymalne:** Wysokość zew./wew. - 350/344 mm **TAK/NIE**1 Szerokość zew./wew. - 310/294 mm **TAK/NIE**1  Głębokość zew./wew. - 280/210 mm **TAK/NIE**1 pojemność ………….litrów  **Charakterystyka:** Zamek kluczowy klasa A **TAK/NIE**1  klucze długości 95 mm szt. 2 **TAK/NIE**1  Zamek elektroniczny klasy B, zamek posiadający cyfrowy, z możliwością ustawienia dwóch użytkowników - w tym jeden zarządzający kodami, zabezpieczenie przed próbą otwarcia metodą prób i błędów **TAK/NIE**1  atest antywłamaniowy w klasie S1 **TAK/NIE**1  2 otwory w dnie służące do zamocowania, kotwy do montażu **TAK/NIE**1 |
| szafa BHP | **Wymiary:**  szerokość maksymalna 60 cm wysokość maksymalna 180 cm  **Charakterystyka:** Szafa ubraniowa, Ilość segmentów: 2(dwudzielna),  w każdej komorze półka, drążek i 2 haczyki, blacha stalowa, malowana proszkowo, profil wzmacniający drzwi, wywietrzniki skrzelowe,  miejsce na identyfikator, ryglowanie 1-punktowe, każdy zamek z 2 kluczami,  otwory montażowe do skręcenia szafek ze sobą oraz do ściany | sztuk - 4 | **Wymiary:**  szerokość ………………..  wysokość ………………… cm  **Charakterystyka:** Szafa ubraniowa Ilość segmentów: 2(dwudzielna)  w każdej komorze półka, drążek i 2 haczyki, blacha stalowa, malowana proszkowo, profil wzmacniający drzwi, wywietrzniki skrzelowe, miejsce na identyfikator, ryglowanie 1-punktowe, każdy zamek z 2 kluczami **TAK/NIE**1  otwory montażowe do skręcenia szafek ze sobą oraz do ściany **TAK/NIE**1 |

1. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-1)