Ogłoszenie nr 500215093-N-2018 z dnia 07-09-2018 r.

Urząd Miasta i Gminy Wleń: „Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Zabytkowego Centrum we Wleniu” - przebudowa rynku  
  
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

tak   
Nazwa projektu lub programu   
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak   
Numer ogłoszenia: 601633-N-2018

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak   
Numer ogłoszenia: 500198489-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**I. 1) NAZWA I ADRES:**

Urząd Miasta i Gminy Wleń, Krajowy numer identyfikacyjny 53124600000, ul. pl. Bohaterów Nysy  7, 59610   Wleń, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 757 136 438, e-mail sekretariat@wlen.pl, faks 757 137 050.   
Adres strony internetowej (url):

**I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

„Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Zabytkowego Centrum we Wleniu” - przebudowa rynku

**Numer referencyjny***(jeżeli dotyczy):*

ZP.271.13.2018

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Zabytkowego Część ICentrum we Wleniu” - przebudowa rynku z podziałem na części: Część II „Modernizacja„Rewitalizacja przestrzeni Rynku Miasta Wleń” drogi Tadeusza Kościuszki we Wleniu” Opis zadań realizowanych w ramach zamówienia dla części I - „Rewitalizacja przestrzeni Rynku Miasta Wleń” W ramach zadania planuje się kompleksową przebudowę przestrzeni Rynku Miasta Wleń obejmującą: 1. Remont fontanny wraz z pomnikiem „Gołębiarki" Dokumentacja−i urządzeniami wody oraz nadbudowę studni. Etapy prac: Oczyszczenie kamienia zabrudzeń poprzez−fotograficzna stanu zachowania mycie wodą pod ciśnieniem, wodą z detergentami i parą wodną z ewentualnym lokalnym zastosowaniem środków chemicznych (zawierającymi jako środek czynny 5%HF lub fluorek amonu). Doczyszczenie trudno usuwalnych zabrudzeń oraz glonów i porostów mechanicznie (szczotki, skalpele). Usunięcie uzupełnień cementowych i sklejeń cementem oraz Odsolenie piaskowca−niektórych nieestetycznych lub popękanych spoin. metodą swobodnej migracji soli do rozszerzonego środowiska (okłady z −waty celulozowej, pulpy papierowej nasączane wodą demineralizowaną). Wzmocnienie osłabionej struktury kamienia - Impregnacja preparatem krzemoorganicznym o własnościach hydrofilnych, opartym na estrach kwasu krzemowego. Impregnacja metodą ciągłego przepływu ze względu na konieczność głębokiego wzmocnienia piaskowca. Sezonowanie kamienia w Klejenie pęknięć poprzez iniekcję−atmosferze podwyższonej wilgotności. Wykonanie−kleju w szczelinę np. nisko lepkiego kleju epoksydowego. Impregnacja preparatem hydrofobowym w−uzupełnień niektórych ubytków. Scalenie kolorystyczne−celu zabezpieczenia przed wodą opadową. Wykonanie prac−nieusuwalnych przebarwień kamienia farbami mineralnymi. związanych z szczelnością basenu, instalacji wodnej. 2. Nadbudowa rozbiórkę wierzchniej warstwy−istniejącej studni będzie obejmować: konstrukcyjnej studni i wykonanie betonowego kręgu odciążającego wymurowanie muru studni z kostki−stanowiącego ławę pod nadbudowę; bazaltowej 10 x 10 x 10 cm oraz 10 x 10 x 4,5 cm, łupanej, na wodo i −mrozoodpornej cementowej zaprawie klejowej w kolorze grafitowym; −wykonanie i montaż stalowej kraty z prętów o przekroju kwadratowym; montaż oświetlenia wewnętrznego; 3. Wymianę wszystkich nawierzchni wraz z podbudową. Cały Plac i układ nawierzchni zaprojektowano w układzie szachownicowym (układ osiowy równoległy do istniejącego Ratusza na płyt betonowych,−Placu) Nowa nawierzchnia będzie wykonana z: ciemnych−śrutowanych, gr. 8 cm o wym. 50 x 50 cm, kolor popielaty; pasów szer. 50 cm wykonanych z kostki bazaltowej 10 x 10 cm, gr. 8 cm, jasnych pasów szer. 50 cm wykonanych z−ciętej, z płomieniowanym licem; kostki granitowej 10 x 10 cm, gr. 8 cm, ciętej, z ptomieniowanym licem; wykorzystana będzie kostka bazaltowej odzyskana z rozbiórki− istniejącej nawierzchni placu o wymiarze ok 5 x 5 cm, gr. ok 7 cm, wokół skwerków zielonych zastosowane będą−Łącznie około 7 540 m2; obrzeża bazaltowe 4. Wycinkę istniejącej zieleni i wykonanie nasadzeń zieleni niskiej, średniej i wysokiej. Zrewitalizowana przestrzeń Rynku ma celu za pomocą prostych form odtworzyć ducha miejsca i powrócić do tradycji Rynku Miejskiego. Jednym z założeń jest stworzenie na placu tzw. „strefy ciszy i spokoju" wśród zieleni. Strefa ta powstanie w północnej części Rynku. Powstanie tu szereg rabat, roślin, krzewów i kwiatów. Prostokątne rabaty obsadzone zostaną różnorodnymi niskimi płożącymi krzewami, kwiatami oraz wyższymi iglastymi krzewami. Kompozycje powstałe wokół Budynku Ratusza będą dążyły do utworzenia możliwie ciekawych grup drzew i krzewów ozdobnych /liściastych, iglastych/, dających różnokolorowe efekty kwitnienia, owocowania, przebarwiania się liści, różnicowanych pod względem wysokości i pokroju (zg. z opracowanym projektem zieleni). 5. Budowę/przebudowę/montaż małej architektury Wszystkie istniejące elementy małej architektury zostaną usunięte. Mała architektura będzie obejmowała: • ławki z oparciami: 19 szt. • ławki bez oparć: 2 szt. • krzesła z oparciem: 4 szt. • kosze na śmieci: 18 szt. • nośnik informacji kierunkowej: 1 szt. • stojaki na rowery: 12 sz. • kraty stalowe pod drzewa: 39 szt. • lampy: 43 szt. • tablica informacyjna: 1 szt. Wzdłuż skwerów zielonych w północnej części placu Rynku powstaną murki z drewnianymi siedziskami. Dodatkowo po wschodniej i zachodniej stronie budynku Ratusza w murki wkomponowane zostaną donice oraz w murek po wschodniej stronie tablica ogłoszeniowa. 6. Przebudowę sieci elektrycznej w zakresie oświetlenia i iluminacji. -wymiana złącza kablowego od układu pomiarowego do−Zakres prac: wykonanie−poszczególnych latarni umiejscowionych na Rynku ok. 1500 m systemu iluminacji budynku Ratusza, fontanny wraz z pomnikiem „Gołębiarki", studni, elementów małej architektury, budynków wokół Rynku (montaż opraw oświetlenia w tym opraw gruntowych- ok. 62 szt., montaż stworzenie systemu sterowania oświetleniem -−skrzynek rozdzielczych); system wielokanałowego zegara astronomicznego. Dzięki systemowi sterowania oświetlenie i iluminacja rynku będą załączać się automatycznie. Momenty załączenia i wyłączenia systemu będą wyliczane dla każdego dnia osobno, na podstawie danych zawartych w pamięci procesora. System ten jest dokładny i nieczuły na zewnętrzne zakłócenia tj. zachmurzenia, wyładowania atmosferyczne. 7. Przebudowę sieci wodociągowej i ogólnospławnej (utworzenie odrębnej kanalizacji deszczowa Zakres przebudowy sieci wodociągowej: montaż rurociągu -−i sanitarnej. ok. 335 m, montaż przyłączy - ok. 190 m, próby techniczne i Zakres przebudowy sieci−dezynfekcję, montaż hydrantów - 4 komplety). ogólnospławnej: położenie kanałów z rur PCV- ok. 660 m, wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych - 4 studnie, studzienek kanalizacyjnych-ok. 20 szt., oznakowanie trasy rurociągów - ok. 770 m. Szczegółowe rozwiązania znajduję się w załączonej dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ Opis zadań realizowanych w ramach zamówienia dla części II - „Modernizacja drogi Tadeusza Kościuszki we Wleniu” W ramach zadania zostanie odnowiona, wzmocniona istniejąca konstrukcja nawierzchni jezdni, chodników. Przebudowa będzie polegać na frezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej na średnią grubość ok. 2-3cm lub więcej jeżeli wymaga tego nadanie właściwego profilu poprzecznego - ok 1300 m2. Następnie zostanie ułożona warstwa wyrównawczo - profilująca z betonu asfaltowego o frakcji 0/8 mm, średnio 2 cm, na którą zostanie wklejona na emulsje asfaltową geosiatka do wzmacniania warstw bitumicznych - ok. 1300 m2. Geosiatka o wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż pasma oraz wszerz pasma 100 kN/m. Wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż i wszerz pasma max 3%. Surowiec zbrojący włókno szklane albo włókno węglowe, węzły elastyczne. Na całości zostanie wykonana nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego -warstwa ścieralna grub. 5 cm. Przebudowa chodników polegać będzie na rozebraniu istniejącej nawierzchni, następnie zostanie ułożona warstwa wyrównawczo - profilujące z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości do 10 cm oraz nawierzchnia z kostki betonowej brukowej na podsypce piaskowej. W ramach zadania obramowania jezdni oraz chodników zostaną przebudowane na nowe. Obramowania jezdni z krawężników 30 x 15 cm (22 x 15 cm), obramowania chodników z obrzeży betonowych 8 x 30 cm. Szerokość jezdni 6,85 m, szerokość chodników 2,50 - 3,50 m. W ramach zadania zostanie zapewnione właściwe odwodnienie powierzchniowe nowych nawierzchni poprzez spadki poprzeczne i podłużne 1% - 2%. Dodatkowo wykonane będą elementy odwodnieniowe w postaci: ścieków, studzienek ściekowych, przykanalików. Wykonane zostaną: • studzienki ściekowe betonowe wg rozwiązań systemowych z osadnikami i wpustami ulicznymi, żeliwnym klasy D400 - 9 szt. • przykanaliki odprowadzające wody z PVC ø 200- 27,00 m Dodatkowo planuje się wykonanie przejścia dla pieszych i urządzeń oświetleniowych.

**II.4) Informacja o częściach zamówienia:**   
**Zamówienie było podzielone na części:**

tak

**II.5) Główny Kod CPV:** 45233123-7

**Dodatkowe kody CPV:** 45233200-1, 45231300-8, 45316110-9, 45232310-8

SEKCJA III: PROCEDURA

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

**III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów**

nie

**III.3) Informacje dodatkowe:**

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

|  |
| --- |
| **CZĘŚĆ NR:** 1  **NAZWA:** Rewitalizacja przestrzeni Rynku Miasta Wleń |
| Postępowanie / część zostało unieważnione  tak  Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:  Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579 ze zm.) Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania przetargowego na podstawnie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy prawo zamówień publicznych w zakresie Część I - „Rewitalizacja przestrzeni Rynku Miasta Wleń” w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Zabytkowego Centrum we Wleniu” - przebudowa rynku UZASADNIENIE W prowadzonym postępowaniu przetargowym j.w. wpłynęły trzy oferty z cenami 5.030.700,00 zł, 5.187.000,00 zł i 5.223.720,21 zł. Cena najkorzystniejszej oferty pod względem kryteriów przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 4.735.559,70 zł. W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy prawo zamówień publicznych postanowił unieważnić postępowanie przetargowe. |
|  | |

|  |
| --- |
| **CZĘŚĆ NR:** 2  **NAZWA:** Modernizacja drogi Tadeusza Kościuszki we Wleniu |
| Postępowanie / część zostało unieważnione  tak  Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:  Zamawiający działając na podstawnie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579 ze zm.) unieważnia postępowanie przetargowe w zakresie Część II - „Modernizacja drogi Tadeusza Kościuszki we Wleniu” w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Zabytkowego Centrum we Wleniu” - przebudowa rynku UZASADNIENIE W prowadzonym postępowaniu przetargowym na udzielnie zamówienia publicznego pn.: „„Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Zabytkowego Centrum we Wleniu” - przebudowa rynku” w zakresie części II - nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu. |
|  | |

**IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

**IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

**IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.