*Załącznik nr 6*

**Tabela elementów scalonych**

**aktualizacja 08.04.2019r.**

**„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bystrzyca”**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa elementu | Jednostka miary | Ilość | Wartość brutto |
| 1 | Sieć kanalizacja sanitarna o średnicy 200 mm w tym: | m | 3 661,6 |  |
| 1.1 | przewierty | m | 162,50 |  |
| 2 | Sieć kanalizacja sanitarna o średnicy 160 mm | szt. | 1 238,0 |  |
| 3 | Studnie kanalizacyjne | szt. | 163,00 |  |
| 4 | Odtworzenie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych | m2 | 7 444,65 |  |
| 5 | Likwidacja, zabezpieczenie zbiornika bezodpływowego | kpl. | 1,00 |  |
| 6 | Obsługa geodezyjna | km | 4,9 |  |
| 7 | Organizacja budowy | kpl. | 6,00 |  |

........................... dnia .................... ..................................................................

podpisy i pieczęcie osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy