**UG.271.PN.1. 2016**

**Załącznik Nr 6**

**KOSZTORYS OFERTOWY**

**Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej z powierzchniowym utrwalaniem emulsją asfaltową i grysami**

**Miejscowość Bobrowniki, działka 514 Gmina Bobrowniki**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podstawa wyceny | Asortyment i rodzaj robót | J.m. | Ilośćjedn. | Cenajedn. | Wartośćnetto |
| KSNR 601-07-1 | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym grub. w-wy 6 cm tj: 3,7 m x700 mb | m² | 2590 |  |  |
| KSNR 610-05-7 | Oczyszczenie nawierzchni tj: 3,5 m x 700mb. | m² | 2450 |  |  |
| KSNR 601-08-2 | Wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-S-96025 w ilości 100 kg/m² tj: 3,5 m x 700mb. | Mg | 245 |  |  |
| KSNR 610-02-21 | Wykonanie pojedynczego powierzchownego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej 70% i grysów bazaltowych kl. I gat. 1 fr.5/8 mm tj: 3,5 m x 700mb. | m² | 2450 |  |  |
| Razem |  |
| Podatek VAT 23 % |  |
| Ogółem: |  |

 Podpisano

 ……………………………………………………….

 (upełnomocniony przedstawiciel)

 ………………………………………………………..

 (data)