***TABELA SZACUNKOWYCH WIELKOŚĆI PODSTAWOWYCH DLA INWESTYCJI:***

***„ PRZEBUDOWA URZADZEŃ WODNYCH ZLOKALIZOWNYCH***

***NA TERENIE GMINY CIASNA***

***- STAW ZBOROWSKIE – „***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość | Cena  jednostkowa | Wartość  netto |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | ***Roboty przygotowawcze***  - koszty organizacji placu budowy  - wykoszenie skarp i dna stawu z wygrabieniem  i wywozem na 1km | szt  m2 | 1,0  600,0 |  |  |
|  |
| **2.** | ***Roboty ziemne:***  - odmulenie i pogłębienie dna stawu około  1,0m – wywóz urobku na 1 km  - profilowanie skarp likwidacja ubytków oraz  profilowanie dna stawu  - ubezpieczenie skarpy narzutem kamiennym  hydrotechnicznym o granulacji 150-200mm  w-wa 40cm  - odmulenie dna rowu wraz z profilowaniem  skarp -wywóz urobku na 1km  - ubezpieczenie stopy skarpy rowu kołkami faszynowymi i żerdziami  ***Uwaga: w kosztach należy ująć pompowanie wody jeśli będzie taka potrzeba*** | m3  m2  m2  mb  mb | 4 000,0  5 590,0  742,0  230,0  60,0 |  |  |
|  |
| **3.** | ***Budowle:***  - remont istniejącej zastawki poprzez montaż nowych szandorów, reprofilacja betonu w miarę potrzeb  - bariera ochronna wzdłuż ulicy | szt  mb | 1,0  65,0 |  |  |
|  |
| **4**. | ***Roboty wykończeniowe***  - droga technologiczna – nawierzchnia  tłuczniowa  - makroniwelacja terenu | m2  m2 | 520,0  5000,0 |  |  |
|  |
| ***OGÓŁEM netto*** | | | | |  |

**Dokumentacja techniczna:**

Projekt budowlany, wykonawczy, specyfikacje, przedmiary, kosztorysy - wartość netto

**Łączna kwota netto =>**

**Kwota brutto + 23% =>**