***TABELA SZACUNKOWYCH WIELKOŚĆI PODSTAWOWYCH DLA INWESTYCJI:***

***„ PRZEBUDOWA URZADZEŃ WODNYCH ZLOKALIZOWNYCH***

***NA TERENIE GMINY CIASNA***

***- STAW DZIELNA „***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość | Cena  jednostkowa | Wartość  netto |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | ***Roboty przygotowawcze***  - koszty organizacji placu budowy  - wykonanie placu manewrowego o nawierzchni tłuczniowej  Uwaga: w kosztach należy ująć wykonanie utwardzonej drogi technologicznej jeśli będzie taka potrzeba | szt  m2 | 1,0  150,0 |  |  |
|  |
| **2.** | ***Roboty ziemne:***  **-**wykop czaszy stawu z wywozem części urobku na odległość 5 km/1stronę  - wykop czaszy stawu z pozostawieniem gruntu na terenie działki do makroniwelacji  - profilowanie dna i skarp stawu  - ubezpieczenie skarpy odwodnej narzutem z  kamienia hydrotechnicznego o granulacji  80-120mm w-wa 30cm na dł. 20,0mb  układanego na włókninie separacyjno-filtracyjnej 200g/m2  - wykonanie przelewu awaryjnego  - wykop nowego odcinka rowu ubezpieczenie stopy skarpy rowu kołkami faszynowymi i żerdziami i narzut kamienny na skarpach  - konserwacja istniejących rowów przez ich wykoszenie i odmulenie dna wraz z profilowaniem skarp  **Uwaga: w kosztach należy ująć pompowanie**  **wody jeśli będzie taka potrzeba** | m3  m2  m2  m2  szt  mb  mb | 4 100,0  2 500,0  4 820,0  100,0  1,0  15,0  460,0 |  |  |
|  |
|  |
| **3**. | ***Roboty wykończeniowe***  - formowanie nasypów z gruntu z odkładu | m2 | 2500,0 |  |  |
|  |
| ***OGÓŁEM netto*** | | | | |  |

**Dokumentacja techniczna:**

Projekt budowlany, wykonawczy, specyfikacje, przedmiary, kosztorysy - wartość netto

**Łączna kwota netto =>**

**Kwota brutto + 23% =>**