**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU**

**O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA**

**NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 130 000,00 zł**

Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95 – 061 Dmosin, powiat brzeziński, woj. łódzkie

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwoty 130 000,00 zł na wykonanie zamówienia pn:

**„ Wykonania opracowania dokumentacji analiz ryzyka dla ujęć wody na terenie Gminy Dmosin (woj. łódzkie) – w celu ustanowienia stref ochronnych ujęć wody w Dmosinie, Teresinie, Woli Cyrusowej, Ząbkach i Kołacinku wraz ze sporządzeniem wniosku do Wojewody Łódzkiego w sprawie ustanowienia stref ochronnych obejmujących teren ochrony pośredniej”.**

1. **Opis przedmiotu zamówienia:**
2. **Opracowanie analizy ryzyka dla ujęcia wody w zlokalizowanego na działce o nr ew. 303, obręb Dmosin Wieś,** niezbędnej do ustanowienia strefy ochronnej oraz sporządzenie wniosku do Wojewody Łódzkiego w sprawie ustanowienia stref ochronnych obejmujących teren ochrony pośredniej – o ile jest wymagane przepisami prawa.

Charakterystyka ujęcia wody:

**Ujęcie Dmosin**

 – jedna studnia Nr 3- S3

– głębokość 100,00 m

– stratygrafia – jura górna- kimerydy

– zasięg leja depresji R: 11,0 m

– wydajność eksploatacyjna: Qe= 50,0 m³/h przy depresji S= 42,4 m.

1. **Opracowanie analizy ryzyka dla ujęcia wody w zlokalizowanego na działce o nr ew. 89/6, obręb 0019 Teresin,** niezbędnej do ustanowienia strefy ochronnej oraz sporządzenie wniosku do Wojewody Łódzkiego w sprawie ustanowienia stref ochronnych obejmujących teren ochrony pośredniej – o ile jest wymagane przepisami prawa.

Charakterystyka ujęcia wody:

**Ujęcie Teresin**

 – jedna studnia Nr 1- S1

– głębokość 78,00 m

– stratygrafia – czwartorzęd

– zasięg leja depresji R: 161,0 m

– wydajność eksploatacyjna: Qe= 36,0 m³/h przy depresji S= 3,6 m.

1. **Opracowanie analizy ryzyka dla ujęcia wody w zlokalizowanego na działce o nr ew. 98/2, obręb 0022 Wola Cyrusowa,** niezbędnej do ustanowienia strefy ochronnej oraz sporządzenie wniosku do Wojewody Łódzkiego w sprawie ustanowienia stref ochronnych obejmujących teren ochrony pośredniej – o ile jest wymagane przepisami prawa.

Charakterystyka ujęcia wody:

**Ujęcie Wola Cyrusowa**

 – jedna studnia Nr 1- S1

– głębokość 47,0 m

– stratygrafia – czwartorzęd

– zasięg leja depresji R: 228,0 m

– wydajność eksploatacyjna: Qe= 37,5 m³/h przy depresji S= 7,9 m.

**4) Opracowanie analizy ryzyka dla ujęcia wody w zlokalizowanego na działce o nr ew. 121/1, obręb 0025 Ząbki,** niezbędnej do ustanowienia strefy ochronnej oraz sporządzenie wniosku do Wojewody Łódzkiego w sprawie ustanowienia stref ochronnych obejmujących teren ochrony pośredniej – o ile jest wymagane przepisami prawa.

Charakterystyka ujęcia wody:

**Ujęcie Ząbki**

 – jedna studnia Nr 1-S1

– głębokość 64,50 m

– stratygrafia – trzeciorzęd

– zasięg leja depresji R: 390,0 m

– wydajność eksploatacyjna: Qe= 62,0 m³/h przy depresji S= 10,0 m.

**5)** **Opracowanie analizy ryzyka dla ujęcia wody w zlokalizowanego na działce o nr ew. 238/4, obręb 0008 Kołacinek,** niezbędnej do ustanowienia strefy ochronnej oraz sporządzenie wniosku do Wojewody Łódzkiego w sprawie ustanowienia stref ochronnych obejmujących teren ochrony pośredniej – o ile jest wymagane przepisami prawa.

Charakterystyka ujęcia wody:

**Ujęcie Kołacinek**

 – studnia Nr 1- S1

– głębokość 45,0 m

– stratygrafia – czwartorzęd

– zasięg leja depresji R: 212,0 m

– wydajność eksploatacyjna: Qe= 38,0 m³/h przy depresji S= 11,0 m.

– studnia Nr 2- S2

– głębokość 46,70 m

– stratygrafia – czwartorzęd

– zasięg leja depresji R: 184,0 m

– wydajność eksploatacyjna: Qe= 20,0 m³/h przy depresji S= 10,9 m.

**W/w dokumentacje należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo Wodne.**

1. **Inne istotne warunki zamówienia i przyszłej umowy:**
2. Zakres prac do wykonania przedmiotu zamówienia obejmuje uzyskanie wszelkich materiałów wyjściowych do opracowania przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi je uzyskać we własnym zakresie i na własny koszt. Koszty uzyskania w/w materiałów takich jak między innymi mapy, wypisy z rejestru gruntów, opłaty administracyjne i skarbowe, dojazdy, pobyty oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją zamówienia ponosi Wykonawca.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych;
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej;
5. Termin wykonania zamówienia: **od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2022r.**
6. Warunki płatności: wynagrodzenie będzie wypłacone Wykonawcy na podstawie wystawionej faktury za zrealizowanie zadanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.
7. **Dodatkowe informacje:**

Gmina Dmosin posiada następujące dokumenty:

- aktualne pozwolenia wodno-prawne na każde ujęcie wody,

- operaty wodno-prawne,

- dokumentacje hydrogeologiczną ujęcia wody w miejscowości: Dmosin, Teresin, Wola Cyrusowa, Ząbki i Kołacinek.

Na podstawie n/w decyzji wydanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu ustanowiono z urzędu strefy ochronne obejmujące wyłącznie teren ochrony bezpośredniej dla ujęć wód podziemnych zlokalizowanych na terenie:

- **SUW Dmosin** – Decyzja WA.ZUZ.5.4100.158.2019.EŚ

- **SUW Teresin** - Decyzja WA.ZUZ.5.4100.159.2019.EŚ

- **SUW Wola Cyrusowa** - Decyzja WA.ZUZ.5.207.2019.EŚ

- **SUW Ząbki** – WA.ZUZ.5.209.2019.EŚ

- **SW Kołacinek** – WA.ZUZ.5.208.2019.EŚ

1. **Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:**
2. Wypełniony i podpisany formularz oferty – załącznik nr 1,
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków - załącznik nr 2,
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3,

1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie : **CENA -100 %**
2. **Informacja dotycząca zawarcia umowy:** Umowa zostanie zawarta w ciągu 30 dni od wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszenia o zamówienia bez podania przyczyny.

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami prosimy przesłać **pocztą** lub **złożyć osobiście** w siedzibie Zamawiającego ( Urząd Gminy Dmosin, Dmosin 9, 95 – 061 Dmosin, pok. 15 a), faxem (0 46/ 874-62-94 ) **lub pocztą elektroniczną** na adres: rozwojlokalny@dmosin.pl do **dnia 30 maja 2022r. do godziny 10:00 .**

 */-/ Katarzyna Piórkowska*

 *inspektor*

Dmosin, dn. 20 maja 2022r.