Załącznik nr 13 SIWZ

**PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W GIŻYCKU**

**WYKAZ TABLIC I TABLICZEK**

Tablice należy wykonać wg poniższego zestawienia. Wykonanie tablic obejmuje również ich zamocowanie do konstrukcji wiat w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. przedmiaru | Nazwa tabliczki | Wymiar tabliczkiwysokość/ szerokośćcm | Materiał | Ilość /szt./ | UWAGI |
| 77 | Tabliczka oznaczeniowa stanowiska na konstrukcji zadaszenia | 20 x 20 | Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,5 mm malowana dwustronnie proszkowo w kolorze białym | 50 | Na tabliczki należy nanieść w sposób trwały kolejne numery od 1 do 50. Wysokość cyfr – około 15 cm. Kolor cyfr – czarny. |
| 76 | Tabliczka sekcyjna | 20 x 50 | Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,5 mm malowana dwustronnie proszkowo w kolorze białym | 10 | Na poszczególne tabliczki należy nanieść w sposób trwały napisy: **OWOCE I WARZYWA** **MIĘSO I WĘDLINY** **RYBY I PRZETWORY** **RYBNE****NABIAŁ****MIODY I PRZETWORY****KWIATY I SADZONKI** **DRZEWKA OWOCOWE****RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE I UŻYTKOWE****ARTYKUŁY GOSPODARSTWA DOMOWEGO**Wysokość liter dopasowana do wielkości tabliczki. Kolor – czarny.**Uwaga – dwie tabliczki bez napisów.** |
| 78 | Tablica informacyjna o masie elementu do 250 kg | 130 - 160180 – 200 .  |  | 2 | Tablica w formie przeszklonej gabloty zewnętrznej dwudzielnej, wolnostojącej z profili aluminiowych. Szkło bezpieczne. Zamykanie na zamki patentowe z dwoma kompletami kluczyWymiary dotyczą samej tablicy.  |
| 130 – 160 130 – 160  |  | 2 | Tablica w formie przeszklonej gabloty zewnętrznej jednodzielnej, wolnostojącej z profili aluminiowych. Szkło bezpieczne. Zamykanie na zamki patentowe z dwoma kompletami kluczyWymiary dotyczą samej tablicy. |
| 79 | Tabliczka oznaczeniowa całości zadania | Pozycja obejmuje montaż na terenie targowiska tablicy o wymiarach 90 cm x 70 cm dostarczonej przez Zamawiającego. |