Załącznik nr 4 do ogłoszenia przetargowego Nr 31 /2022 z dnia 21.04.2022 r.

Wytyczne dotyczące wiaty śmietnikowej oraz koniecznej do wykonania, otaczającej ją bezpośrednio zieleni:

**1. Wiata:**

- wiata powinna spełniać ogólne wytyczne dla tego typu obiektów, ustalone dla całego miasta.

**kolorystyka**

- farby w kolorze RAL 7016 (kolor słupków i metalowych elementów ogrodzeniowych) – ciemny szary

- elementy paneli drewnianych (drewnopodobnych) WINFLOR 15 X 140 SZCZOTKA DĄB BRĄZ

**2. Zieleń:**

- sadzenie roślin winno nastąpić natychmiastowo po wykonaniu wiaty, podczas trwania okresu wegetacyjnego, z wyłączeniem przymrozków i suszy;

- materiał roślinny stosowany do nasadzenia winien być pojemnikowany;

- nie zaleca się stosowania zieleni izolacyjnej składającej się wyłącznie z bylin, roślin jednorocznych, cebulowych czy traw;

- zaleca się sadzenie drzew lub krzewów dostosowanych do indywidualnych warunków nasłonecznienia, wilgotności czy typu gleby;

- rośliny nie powinny przekraczać wysokości 2 m (co uzyska się poprzez należytą pielęgnację i cięcie lub stosowanie gatunków nieprzekraczających zalecanej wysokości);

- roślinność powinna być sadzona w pasach wzdłuż ścian wiaty, bądź w grupach osłaniających powierzchnię ścian;

- zaleca się taka pielęgnację zieleni izolacyjnej, aby roślinność nie dotykała ścian wiaty (pomiędzy roślinnością, a ścianami wiaty śmietnikowej należy pozostawić odstęp 20-50 cm);

- rośliny nie mogą utrudniać korzystania z wiaty śmietnikowej ani z terenów przyległych (miejsc parkingowych);

- szerokość pasa zieleni izolacyjnej i odległości pomiędzy sadzonymi roślinami powinny zapewniać zwarcie ściany zieleni osłaniającej wiatę w przeciągu 3 lat od ich posadzenia;

- dopuszczalne jest zastosowanie kompozycji z różnych gatunków roślin z zachowaniem powyższych wytycznych.