Pytania do zapytania ofertowego na budowę parkingu w miejscowości Wierzchosławice:

1. Jaki rodzaj kruszywa ma być zastosowany na nawierzchni parkingu z kruszywa łamanego (bazalt, granit, melafir) ?

Ad. 1. Kruszywo powinno spełniać wymagania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

1. W jaki sposób mają być wyznaczone miejsca parkingowe na nawierzchni z kruszywa ?

Ad. 2. Obecny etap robót nie przewiduje wyznaczania miejsc parkingowych.

1. Pytanie dot. Pozycja 7.1.1 Montaż furtki ogrodzeniowej h=1,30m szer=1,50m.

Furtka jest materiałem z rozbiórki? Jeśli nie, czy mógłbym prosić o więcej informacji dotyczących furtki (materiał, kolor)

Ad. 3. Furtka nowa - kolor zielony zgodnie z istniejącą furtką przewidzianą do wymiany. W załączeniu przykładowe zdjęcie. W celu montażu furtki istnieje konieczność wyciągnięcia jednego panelu ogrodzenia i uzupełnienie nowym panelem ogrodzeniowym w dostosowaniu do rzeczywistej szerokości.

1. Z jakiego materiału ma być wykonana podbudowa oraz nawierzchnia z tłucznia? Można zastosować wapień?

Ad. 4. Kruszywo powinno spełniać wymagania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

1. Czy Zamawiający dopuszcza użycie kruszywa betonowego do wykonania podbudowy w ww zapytaniu?

Ad. 5. Nie dopuszczamy użycia kruszywa betonowego.