271.2.17.2020 zał. nr3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA –OPIS WARUNKÓW

I. Przedmiot zamówienia: pojazd opieki socjalnej

1.Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Zakup samochodu przeznaczonego do przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i dorosłych

Słownik Zamówień: Poz .Kod CPV:

Nazwa:134114300-2 Pojazdy opieki socjalnej

Przedmiot zamówienia dofinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wymagania dotyczące parametrów technicznych oraz wyposażenia samochodu: Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego 9-cio miejscowego samochodu osobowego przystosowanego do przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim, spełniającego niżej wymienione, minimalne wymagania:

**1) Rok produkcji: 2019 -2020 (fabrycznie nowy);**

2**) Nadwozie**:

a) typ: osobowy, 9-cio miejscowy (bus z pełnym przeszkleniem pojazdu);

b)homologacja: samochód do przewozu osób niepełnosprawnych (jedna osoba na wózku inwalidzkim umieszczanym w przestrzeni bagażowej pojazdu)

c) drzwi: kierowcy i pasażera z przodu pojazdu oraz drzwi odsuwane drzwi boczne z prawej strony przestrzeni pasażerskiej i otwierane drzwi z tyłu pojazdu;

d) kolor nadwozia: do uzgodnienia;

e) długość całkowita: od 5200 mm do 6000 mm;

f) szerokość całkowita: do 2300 mm (z lusterkami bocznymi);

g) wysokość pojazdu: do 2000 mm;

**3) Silnik:**

a) moc silnika: min. 150 KM o pojemności do 2,5 dm³ max. w klasie co najmniej EURO-6;

b) zasilanie: olej napędowy;

c) skrzynia biegów: manualna 6-biegowa;

d) zużycie paliwa według WLTP max. 9l/100 km w cyklu mieszanym

**4) Wyposażenie (bezpieczeństwo):**

a) poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera z przodu pojazdu;

b) trzypunktowe pasy bezpieczeństwa we wszystkich fotelach;

c) światła przeciwmgielne;

d) światła do jazdy dziennej;

e) sygnalizacja niezapiętych pasów fotela kierowcy;

f) czujnik parkowania;

g) immobilizer;

h) system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania;

i) system stabilizacji toru jazdy;

j) system kontroli zapobiegający poślizgowi napędzanego koła tracącego przyczepność podczas ruszania pojazdu;

k) tempomat

**5) Wyposażenie (funkcjonalność):**

a) system wspomagania kierownicy;

b) servotronic;

c) regulowana kolumna kierownicy min. w jednej płaszczyźnie;

d) fotel kierowcy z regulacją;

e) centralny zamek zdalnie sterowany;

f) osobna klimatyzacja przednia i tylna z niezależnym sterowaniem;

g) ogrzewanie strefowe;

h) elektryczna regulacja lusterek;

i) regulacja ustawienia reflektorów przednich;

**6) Wyposażenie dodatkowe:**

a) komplet dywaników podłogowych

b) apteczka;

c) gaśnica;

d) trójkąt ostrzegawczy;

7**) Konfiguracja przestrzeni pasażerskiej** samochodu dla potrzeb przewozu osób niepełnosprawnych:

a) 2 rzędy siedzeń po 3 miejsca siedzące

b) atestowane mocowania dla wózka inwalidzkiego z kompletem pasów w przestrzeni tylnej pojazdu;

c) komplet szyn najazdowych umożliwiających wprowadzenie wózka do tylnej przestrzeni pojazdu;

d) podłoga antypoślizgowa;

e) oznakowanie pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów o ruchu drogowym –samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych;

**8)Warunki gwarancji**:

a)gwarancja mechaniczna na silnik i podzespoły mechaniczne min. 24 miesięcy;

b)gwarancja na powłoki lakiernicze min. 36 miesiące;

Samochód będący przedmiotem zamówienia musi odpowiadać wszelkim normom bezpieczeństwa oraz wymaganiom technicznym, przewidzianym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, dopuszczających go do użytkowania.

II. Terminy i sposób realizacji przedmiotu zamówienia:

1.Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie 14 dni od podpisania umowy.

2.Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest siedziba Zamawiającego, wszelkie koszty związane z dostawą samochodów ponosi Wykonawca.

3.Wykonawca zobowiązany będzie uzgodnić z Zamawiającym termin dostawy samochodów, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

4.W dniu dostawy samochodów, Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu w szczególności: 1)Wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu; 2)Książkę gwarancyjną; 3)Książkę przeglądów serwisowych; 4)Dokumentację techniczną z instrukcją obsługi w języku polskim; 5)Komplet dokumentów niezbędnych do zarejestrowania pojazdu uwzględniając zabudowę specjalistyczną do przewozu osób niepełnosprawnych; 5.Wykonanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez przedstawicieli każdej ze Stron umowy.

III. Warunki gwarancji i rękojmi:

1.Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji, w przypadku wystąpienia wad i usterek zobowiązany będzie niezwłocznie przystąpić do ich usunięcia, nie później niż w terminie 5 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia. Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy technicznie uzasadniony termin usunięcia wad i usterek od dnia przyjęcia zgłoszenia.

2.Wszelkie koszty związane z usuwaniem wad i usterek w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.

3.Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji zapewnia również nieodpłatne przeglądy gwarancyjne, wykonywane z częstotliwością i zakresem wynikającym z zaleceń producenta samochodu.

4.Na czas naprawy samochodu w okresie gwarancyjnym, na życzenie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia pojazdu zastępczego o parametrach niezgorszych niż naprawiany. Zamawiający ma prawo zwrócić się do Wykonawcy o oddanie do dyspozycji samochodu zastępczego, w przypadku napraw przekraczających 5 dni, liczonych od momentu zgłoszenia naprawy przez Zamawiającego.

 5.Zamawiający zobowiązuje się do użytkowania samochodu oraz stosowania materiałów eksploatacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta samochodu.

6.Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości.

.....................................Opracował:...................................................Zatwierdził:...............................