**Znak: GIR.271.1.11.2023 Załącznik nr 4 do SWZ**

Specyfikacja techniczna zaoferowanego sprzętu

Dotyczy postepowania pn.: **„Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kochanowice”**

**Oprawy oświetleniowe typu LED – 250 szt.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Komponent | szt. | Minimalne parametry oferowanego komponentu potwierdzające jego zgodność z OPZ | |
| 1. | Oprawa drogowa | 157 | D1 optyka drogowa, maksymalna moc 31W min, strumień świetlny oprawy 5580lm | spełnia / nie spełnia\* |
| 2 | Oprawa drogowa | 38 | D2 optyka drogowa, moc maksymalna 62W min strumień świetlny oprawy 9900 lm | spełnia / nie spełnia\* |
| 3 | Oprawa boiskowa | 32 | P1 optyka asymetryczna, moc maksymalna 194 W min strumień świetlny oprawy 29120 lm | spełnia / nie spełnia\* |
| 4 | Oprawa parkowa | 11 | Optyka średni rozsył, moc maksymalna 42 W min strumień świetlny 4300 lm szyba płaska kolor czarny | spełnia / nie spełnia\* |
| 5 | Oprawa boiskowa | 12 | P2 optyka asymetryczna, moc maksymalna 290 W min strumień świetlny oprawy 40940 lm | spełnia / nie spełnia\* |

\*właściwe zaznaczyć

dnia 2024 roku

***Niniejszy plik podpisuje Wykonawca kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym***