****

**GMINA KOSZĘCIN**

**woj. śląskie**

**42-286 Koszęcin**

**ul. Powstańców Śląskich 10**

**Znak sprawy: BI.271.8.2015**

**WYJAŚNEINIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA- ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI**

**„Poprawa jakości powietrza w Gminie Koszęcin, poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej- Domu Kultury i Zespołu Szkół w Strzebiniu”**

Pytania dotyczą przedmiaru robót dla budynku Domu Kultury Strzebiniu w części budowlanej:

1. W przedmiarze w poz. 3 podano obmiar 16,622 sztuki ościeżnic drewnianych o pow. Do 2m2. Według nas powinno być 9 sztuk albo 16,622 m2 .Jaką ilość należy przyjąć w tej pozycji?

Odpowiedź:

W przedmiarze dotyczącym Domu Kultury, w części budowlanej zmienia się ilość obmiaru w **pozycji nr 3** z 16,622 szt. na **9 szt**. Przy wycenie należy zastosować w poz. 3 obmiar = **9,00 szt.**

1. W zestawieniu stolarki okiennej (Rys\_8) jest 5 sztuk okien Ok7 (wym. 0,42\*0,71m) natomiast w przedmiarze w poz. 8 ujęto jedynie 4 sztuki. Ile okien jest zatem do wymiany w tej pozycji?

Odpowiedź:

W przedmiarze dotyczącym Domu Kultury, w części budowlanej zmienia się ilość obmiaru w **pozycji nr 8** z 4,265 m2 na **4,563 m2**. Przy wycenie należy zastosować w poz. 8 obmiar = **4,563 m2**

1. W zestawieniu stolarki okiennej, okien Ok7 poddanych wymianie jest 5 sztuk. Zatem parapetów zewnętrznych dla tego okna (szerokość 0,46m) także powinno być 5 a nie 4 sztuki jak ujęto w przedmiarze w poz.4. Prosimy o poprawienie obmiaru podając ilość m2 rozebranych parapetów, jaką należy uwzględnić w tej pozycji.

Odpowiedź:

W przedmiarze dotyczącym Domu Kultury, w części budowlanej zmienia się ilość obmiaru w **pozycji nr 4** z 14,562 m2 na 1**4,64 m2**. Przy wycenie należy zastosować w poz. 4 obmiar = 1**4,64 m2**

1. W poz. 12 ujęto parapety zewnętrzne dla 4 sztuk okien Ok7, których jest 5 a nie 4 sztuki. Jaką ilość m2 parapetów zewnętrznych należy przyjąć w tej pozycji?

Odpowiedź:

W przedmiarze dotyczącym Domu Kultury, w części budowlanej zmienia się ilość obmiaru w **pozycji nr 12** z 23,982 m2 na **24,11 m2**. Przy wycenie należy zastosować w poz. 12 obmiar = **24,11 m2**

1. W zestawieniu stolarki okiennej, okien Ok7 poddanych wymianie jest 5 sztuk. Zatem parapetów wewnętrznych wykonanych z płyt z konglomeratów kamiennych dla tego okna (szerokość 0,46m) także powinno być 5 a nie 4 sztuki jak ujęto w przedmiarze w poz. 13. Prosimy o poprawienie obmiaru podając ilość m parapetów wewnętrznych z uwzględnieniem parapetu dla brakującego okna.

Odpowiedź:

W przedmiarze dotyczącym Domu Kultury, w części budowlanej zmienia się ilość obmiaru w **pozycji nr 13** z 23,126 m2 na **23,25 m2**. Przy wycenie należy zastosować w poz. 13 obmiar = **23,25 m2**

1. W przedmiarze w poz. 86 znajduje się błąd znacząco zawyżający ilość rozbieranych obróbek blacharskich. Według nas powinno być w obmiarze 0,44\*(11,62+1,2\*2). Prosimy o poprawienie ilości z 616,88 m2  na 6,169 m2

Odpowiedź:

W przedmiarze dotyczącym Domu Kultury, w części budowlanej zmienia się ilość obmiaru w **pozycji nr 86** z 616,88 m2 na **6,169 m2**. Przy wycenie należy zastosować w poz. 86 obmiar = **6,169 m2**

1. Prosimy o poprawienie obmiaru w poz. 97. Powinno być 0,44\*(12,38\*2+5,84\*2+6,0\*2) +0,3\*2\* (22,88\*2+24,38\*2+5,66) +0,2\*13,75 co daje 84,172 m2 a nie 2194,218m2.

Odpowiedź:

W przedmiarze dotyczącym Domu Kultury, w części budowlanej zmienia się ilość obmiaru w **pozycji nr 97** z 2194.218 m2 na **84,172 m2**. Przy wycenie należy zastosować w poz. 97 obmiar = **84,172 m2**.

Uwaga:

Z uwagi na kosztorysowy charakter rozliczenia, ewentualne różnice w obmiarach pomiędzy kosztorysem ofertowym, a stanem faktycznym będą korygowane na etapie realizacji i rozliczenia zadania.

**Zatwierdzam**

**Wójt Gminy Koszęcin**

**Grzegorz Ziaja**

Koszęcin, dnia 09 czerwca 2015 r.