Koszęcin, dnia 17 sierpnia 2016 r.

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT**

Wójt Gminy Koszęcin, ul. Powstańców Śl. 10, 42-286 Koszęcin, zaprasza do składania ofert na ***„Wykonanie otworu studziennego awaryjnego nr 1B, z utworów czwartorzędu na terenie SUW w m. Brusiek, Gmina Koszęcin”****.*

Postępowanie niniejsze nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

**I. Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót geologicznych polegających na wykonaniu otworu studziennego awaryjnego nr 1 B, z utworów czwartorzędu na terenie SUW w miejscowości Brusiek obejmujące w szczególności:

- odwiercenie otworu do głębokości ok. 45m ppt systemem obrotowym na płuczkę wodną o średnicy 370 mm lub systemem udarowym o średnicy 16”,

- zafiltrowanie otworu,

- pobranie prób gruntu z każdej makroskopowo wyróżniającej się warstwy, nie rzadziej jednak niż co 2m,

- pobranie prób wody,

- pompowanie oczyszczające,

- pompowanie pomiarowe na jednym stopniu depresji,

- pomiary geodezyjne,

- wykonanie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia.

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu studziennego, awaryjnego nr 1 B, z utworów czwartorzędu na terenie SUW w m. Brusiek, gm. Koszęcin.**

**II. Miejsce budowy:**

Brusiek, teren SUW, działka nr 242/93.

**III.Wizja lokalna:**W celu prawidłowej wyceny przedmiotu umowy należy przeprowadzić wizję lokalną oraz dokonać właściwych oględzin.

**IV. Oferta powinna zawierać:**

1) cenę brutto, za jaką zostanie wykonany przedmiot zamówienia ***(cena powinna być wyrażona w formie ryczałtu i musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności związane z robotami przygotowawczymi, zakupem i dostawą potrzebnych materiałów, robotami budowlanymi i instalacyjnymi, ewentualną utylizacją materiałów rozbiórkowych oraz uprzątnięciem i zabezpieczeniem terenu budowy, kierownictwem budowy. W razie konieczności należy w wycenie uwzględnić roboty konieczne do wykonania zamówienia, a nieopisane w niniejszym zaproszeniu. Wyceny należy dokonać w oparciu o Projekt robót geologicznych.***

2) oświadczenie o gotowości podpisania umowy, której wzór stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia;

3) informację o osobie do pełnienia funkcji kierownika robót wraz z załączoną kopią stosownych uprawnień.

**V.** Pożądany termin realizacji przedmiotu zamówienia - **do 3 miesięcy od podpisania umowy**.

**VI.** Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia – **36 miesięcy od daty odbioru końcowego**.

**VII.** Termin i miejsce składania ofert: oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Koszęcinie – pokój 10, ul. Powstańców Śl. 10, 42-286 Koszęcin, w zamkniętych kopertach z dopiskiem : ***„Wykonanie otworu studziennego awaryjnego nr 1B, z utworów czwartorzędu na terenie SUW w m. Brusiek, Gmina Koszęcin”****,*w terminie do **24 sierpnia 2016 r. do godz. 12:00** (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Koszęcinie).

**VIII.** W sprawie szczegółów oraz informacji niezbędnych do przygotowania powyższej oferty prosimy o kontakt:osoba upoważniona do kontaktów z oferentami: **Michał Kryś tel. (034) 3210816; 664731935.**

**Uwaga:**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi żadnego zobowiązania ze strony Gminy Koszęcin. Takie zobowiązanie powstaje dopiero z chwilą podpisania umowy z wybranym Wykonawcą. Gmina Koszęcin może do momentu podpisania umowy zrezygnować z wykonania zamówienia lub odwołać postępowanie o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny, a oferenci nie mają w takiej sytuacji prawa do żadnego odszkodowania (innego roszczenia) wobec Zamawiającego. W takim wypadku oferenci zostaną poinformowani o decyzji Zamawiającego na stronie internetowej Urzędu Gminy w Koszęcinie – www.koszecin.pl.

**Wójt Gminy Koszęcin**

**Zbigniew Seniów**