Koszęcin, dnia 21 sierpnia 2018 r.

Nr GKZ.7021.1.2.2018.BI

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT**

Wójt Gminy Koszęcin, ul. Powstańców Śl. 10, 42-286 Koszęcin, zaprasza
do składania ofert na wykonanie zadania pn. ***„Zagospodarowanie terenu przy budynku OSP w Koszęcinie”***.

Postępowanie niniejsze nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

**I. Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Koszęcinie (OSP w Koszęcinie).

**Stan istniejący:**

Plac manewrowy przed budynkiem OSP z kostki betonowej typu Trylinka. Plac
za budynkiem OSP - nawierzchnia trawiasta, częściowo utwardzony przy garażach stalowych.

**Stan projektowany:**

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty, która będzie obejmowała wykonanie następujących prac i usług:

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Rozbiórka** |
| 1  | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 |   |      |
|   | 290 | m2 | 290.000 |
| 2  | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej | m |   |
|   | 12.4 | m | 12.400 |
| **2** | **Plac przed budynkiem OSP** |
| 3  | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm | m2 |   |              |
|   | 300 | m2 | 300.000 |
| 4  | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 |   |
|   | 300 | m2 | 300.000 |
| 5  | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm | m2 |   |
|   | 300 | m2 | 300.000 |
| 6  | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej | m |   |
|   | 24.8 | m | 24.800 |
| 7  | Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej | m |   |
|   | 24 | m | 24.000 |
| 8  | Nawierzchnia z kostki betonowej behaton o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 |   |
|   | 290 | m2 | 290.000 |
| **3** | **Plac za budynkiem OSP** |
| 9  | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm | m2 |   |              |
|   | 450 | m2 | 450.000 |
| 10  | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 |   |
|   | 450 | m2 | 450.000 |
| 11 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm | m2 |   |
|   | 450 | m2 | 450.000 |
| 12  | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości | m2 |   |
|   | 100 | m2 | 100.000 |
| 13  | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 |   |
|   | 100 | m2 | 100.000 |
| 14  | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm | m2 |   |
|   | 100 | m2 | 100.000 |

Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać deklaracje zgodności i atesty.

**II. Miejsce budowy:** Plac manewrowy ul. Henryka Sienkiewicza w Koszęcinie, działka ewidencyjna nr 2888/742, oznaczona na mapie, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

**III.Wizja lokalna:**zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, w celu zapoznania się z miejscem realizacji przedmiotu zamówienia, jego zakresem, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowaniai wyceny oferty oraz zawarcia umowy i wykonania przedmiotu zamówienia.

**IV. Oferta powinna zawierać:**

1) cenę brutto, za jaką zostanie wykonany przedmiot zamówienia *(cena powinna być wyrażona w formie ryczałtu i musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności związane z robotami przygotowawczymi, zakupem
 i dostawą potrzebnych materiałów i urządzeń, robotami budowlanymi, ewentualną utylizacją materiałów rozbiórkowych oraz uprzątnięciem i zabezpieczeniem terenu budowy, kierownictwem budowy. W razie konieczności należy w wycenie uwzględnić roboty konieczne do wykonania zamówienia, a nieopisane w niniejszym zaproszeniu),*

2) okres udzielonej gwarancji na przedmiot umowy,

3) oświadczenie o gotowości podpisania umowy, której wzór stanowi załącznik
nr 4 do niniejszego zaproszenia,

4) kosztorys ofertowy uwzględniający dostawę wraz z montażem poszczególnych materiałów oraz wszystkie pozostałe prace, usługi opisane w przedmiotowym zaproszeniu.

**Wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.**

**V.** Nieprzekraczalny termin realizacji przedmiotu zamówienia - **do 28 września 2018 r.**

**VI.** Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia – **3 lata od daty podpisania protokołu odbioru końcowego**,maksymalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia – **5 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego**. Okres rękojmi jest równy okresowi udzielonej gwarancji.

**VII.** Kryteria oceny oferty:

**1) cena brutto oferty (C) – 80%**

**2) okres gwarancji (G) – 20%**

Ad 1) Punktowe Kryterium – cena oferty [C]

Zamawiający przyzna 80 pkt w ofercie z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ilość punktów przyznanych pozostałym Wykonawcom zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem:

 Cn

 C = -------- x 80 pkt

 Cob

gdzie:

C – liczba punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia,

Cn – najniższa zaoferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia,

Cob – cena w ofercie badanej za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Ad 2) Punktowe Kryterium - okres udzielonej gwarancji na przedmiot umowy [G]

Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia wynosi 3 lata od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, a maksymalny 5 lat. Okres gwarancji i rękojmi za wady należy zadeklarować w pełnych latach, od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. W ramach niniejszego kryterium Zamawiający żąda od Wykonawcy zrównania okresu gwarancji z okresem rękojmi za wady.

Zamawiający przyzna punktację za powyższe kryterium w następujący sposób:

Oferta z okresem gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia 5 lat otrzyma - 20 pkt,

Oferta z okresem gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia 4 lat otrzyma - 10 pkt,

Oferta z okresem gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia 3 lat otrzyma - 0 pkt.

Wykonawca może zadeklarować dłuższy niż wymagany minimalny 3 letni okres gwarancji na przedmiot umowy, ale nie przekraczający 5 lat, od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiot zamówienia.

Za zaoferowanie 3 letniego okresu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy Wykonawca nie otrzyma punktów w tym kryterium oceny ofert [0 pkt]. Za każdy dodatkowy rok udzielonej gwarancji na przedmiot umowy [powyżej minimalnego 3 letniego okresu gwarancji] Wykonawca otrzyma 10 pkt. Maksymalna liczba punktów w ramach niniejszego kryterium wynosi 20.

**UWAGI:**

1. Brak deklaracji okresu gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot umowy
w formularzu ofertowym bądź jego określenie poniżej wymaganego minimum [tj. 3 lata] albo wskazanie tego okresu mieszczącego się w zakresie pomiędzy 3 a 5 latami,
ale nie wpisującego się w żaden z trzech narzuconych okresów gwarancji i rękojmi [oznaczonych w latach: 3 lub 4 lub 5] spowoduje odrzucenie oferty – oferta nie będzie rozpatrywana,

2. Jeżeli natomiast Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji i rękojmi za wady
na przedmiot umowy powyżej określonego maksimum [tj. 5 lat] dla celów porównania złożonych ofert, przyjęte zostanie 5 lat, natomiast w treści umowy – zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

**VIII.** Termin i miejsce składania ofert: oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Koszęcinie – pokój 10, ul. Powstańców Śl. 10, 42-286 Koszęcin, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: ***„Zagospodarowanie terenu przy budynku OSP w Koszęcinie”****,*w terminie
**do dnia 27 sierpnia 2018 r. do godz. 15:00** (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy
w Koszęcinie).

**IX.** W sprawie szczegółów oraz informacji niezbędnych do przygotowania powyższej oferty prosimy o kontakt:osoba upoważniona do kontaktów z oferentami: **Łukasz Piłot tel. (034) 3210816; 535130385.**

Zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert wariantowych i częściowych.

Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zamawiający informuje, że:

* niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych,
* niniejsze zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek
z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia
bez podania przyczyny oraz bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert,
* zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie,
* zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranym Oferentem.

 **Wójt Gminy Koszęcin**

 **Zbigniew Seniów**

**W załączeniu:**

1) mapa z zaznaczoną lokalizacją

2) wzór oferty,

3) wzór umowy,

4) klauzula informacyjna – RODO.