Kuślin, dnia 21.01.2019

Znak Sprawy: DGK.271.2.1.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

**1. Zamawiający:** Gmina Kuślin ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64-316 Kuślin

Zaprasza do złożenia ofert na:

**2. Przedmiot zamówienia:** Przedmiotem przetargu jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w  miejscowości Głuponie i Trzcianka- Gmina Kuślin obejmującą roboty budowlane, elektryczne i drogowe w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014 – 2020

**2.1 Oprócz podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego wynikających z  art. 25 ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.) do jego obowiązków należeć również będzie:**

- sprawdzenie dokumentacji technicznej,

- kontrola realizacji robót w stosunku do przyjętego harmonogramu,

- kontrola nad prawidłową realizacją zawartych umów pomiędzy Gminą a wykonawcą,

- sporządzanie rozliczeń rzeczowo-finansowych realizowanych robót,

-pomoc w przygotowaniu rozliczeń związanych z dofinansowanym zadaniem,

 -sprawdzanie kosztorysów wykonawców biorących udział w realizacji zadania.

**2.2 Zakres rzeczowy zadania:**

Przedmiotem inwestycji jest realizacja sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głuponie i Trzcianka – Gmina Kuślin do odbioru ścieków sanitarnych.

Roboty budowlane wg. Wspólnego Słownika Zamówień CPV: [45232410-9](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-kanalizacji-sciekowej-6691)

**2.3 budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym oraz ciśnieniowym o łącznej długości 10.350,8 m.**

- Łączna ilość studni/przykanalików – 140 szt.

- Łączna ilość przepompowni ścieków - 5 szt.

**2.4 M. Głuponie - budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z  przepompowniami ścieków i rurociągiem tłocznym wraz z przejściem w pasie drogowym autostrady A2:**

- Grawitacyjne: Ø200 - 3023,5m

- Ciśnieniowe: Ø125 - 2918m i Ø110 - 251,7m i Ø90 - 118m

- Przykanaliki/przyłącza: Ø160 - 489,6m (99 szt.)

- Długość sieci ogółem: 6.800,8 m

- 2 tłocznie typu suchego i jedna pompownia ścieków typu mokrego

**2.5 M. Trzcianka - kanalizacja sanitarna podłączona zostanie poprzez projektowany układ grawitacyjno – ciśnieniowy do kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głuponie:**

- grawitacyjne: Ø200 - 1809m

- ciśnieniowe: Ø110 - 1489,0m i Ø110 - 15m

- przykanaliki/przyłącza: Ø160 - 237m (41szt.)

 - długość sieci ogółem: 3.550,00 m

- przepompownie sieciowe - 2 szt.

3. Wymagania Zamawiającego względem Oferenta:

- Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem polegającym na wykonaniu(zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, należy przedstawić co najmniej dwa zadania związane z budową kanalizacji sanitarnej każde o wartości nie mniejszej niż (500 000 zł brutto)

- Wymagana minimalna ilość wizyt na budowie w czasie trwania robót – 4 razy w miesiącu (gdy prowadzone są roboty), min 1 razy w tygodniu (gdy prowadzone są roboty). Inspektor będzie do dyspozycji na każde żądanie Inwestora i uzasadnione żądanie Wykonawcy.

**4.termin realizacji zamówienia:** Przewidywany termin zakończenia usługi 17 lipca 2020 r.

**5.Kryteria oceny ofert:**

**5.1 Tabela z opisem kryteriów oceny ofert**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr | Nazwa kryterium | Waga |
| 1 | Cena | 60% |
| 2 | Termin zapłaty | 40% |

5.2. Punkty przyznawane za podane w pkt. 5.1. kryteria będą przyznawane według następującego przydziału:

|  |  |
| --- | --- |
| Nr kryterium | Przydzielanie punktów według terminu zapłaty |
| 1 | 30 dni | 40 pkt |
| 2 | 21 dni | 30 pkt |
| 3 | 14 dni | 20 pkt |
| 4 | 7 dni | 10 pkt |

**6. Miejsce i termin złożenia oferty:** Oferty należy składać do dnia 05.02.2019, do godz. 12 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 15 (adres ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64-316 Kuślin)

**7. Termin otwarcia ofert:** 05.02.2019 r. o godz. 12:15 pokój nr. 21

**8. Informacja o ofertach częściowych**: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

**9. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:** Zamawiający nie dopuszcza udzielenia zamówień uzupełniających

**10. Informacja o ofertach wariantowych:** Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

**11. Warunki płatności:** przelew

**12.Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami** - Patryk Klaczyk tel. 61 44 72 724, email planowanieprzestrzenne@kuslin.pl

**13.Sposób przygotowania oferty:** ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

 **Wójt Gminy Kuślin**

**/-/ mgr Mieczysław Skrzypczak**

**14.Treść oferty:**

14.1 Nazwa wykonawcy

14.2 Adres wykonawcy

14.3 NIP

* 1. Regon

14.5 Nr rachunku bankowego

14.6 Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę netto zł (słownie złotych

 )

Podatek VAT zł (słownie złotych

…………………. )

Cenę brutto zł (słownie złotych

 )

14.7. Oświadczam, że zapoznałem/nie zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

14.8. Termin realizacji zamówienia ……….

14.9.Okres gwarancji: nie dotyczy

14.10 Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia

14.11 Wyrażam/ nie wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

14.12 Termin płatności…………...….dni

………………dnia........................... ………………………………………….

 (podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Pieczątka wykonawcy