**Załącznik nr 4 do SIWZ**

**ZESTAWIENIE KOSZTÓW**

na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

**„Dostawa pieców konwekcyjno- parowych wraz z wyposażeniem do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Leżajsk”**

**znak postępowania: ZOEASIP.271.1.2016**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis** | **Adres dostawy** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **Podatek Vat** | **Wartość brutto** | **Nazwa handlowa, producent** |
| 1 | Piec konwekcyjno-parowy elektryczny, pojemność 7xGN1/1- możliwość stosowania pojemników GN1/1 i pojemników cukierniczych 600x400 bez konieczności wymiany prowadnic.- odległość między prowadnicami min. 74 mm- napięcie 400 V, moc max. 10 kW- maksymalne wymiary /mm/: szer:870,gl.730, wys.780Tryby pracy:- pieczenie: gorące powietrze - funkcja kombi: gorące powietrze/para - funkcja gotowania: gotowanie w parze- automatyczny przegrzew;- tryb gotowania Delta -T- książka kucharska 99 programów po 9 kroków;Cechy i funkcje- 2 prędkości wentylatora;- wentylator z rewersem- automatyczna zmiana kierunku wentylatora- sterowanie elektroniczne- podwójna szyba drzwi ( ochrona przed wysoką temperaturą);- przepływ powietrza chłodzący zewnętrzną szybę drzwi- oświetlenie halogenowe komoryOszczędności i zarządzanie energią;- automatyczny elektrozawórHigiena/HACCAP:- mycie automatyczne;Wymagania dodatkowe:- sonda termiczna; | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Leżajsku, ul. Grunwaldzka 1 Przedszkole Miejskie Nr 2 w Leżajsku, ul. Mickiewicza 27 /po 1 sztuce do każdej placówki/ | Szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Pojemnik GN1/1, h=40 mm, - stal nierdzewna o minimalnej grubości blachy 0,8 mm | Jw.po 7 szt. do każdej placówki | Szt. | 14 |  |  |  |  |  |
| 3 | Piec konwekcyjno-parowy elektryczny, pojemność 10xGN1/1- napięcie 400 V, moc max. 13 kW- maksymalne wymiary /mm/: szer:870,gl.730, wys.980Pozostały opis pieca jak w poz.1 | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Leżajsku, ul. Mickiewicza 51Szkoła Podstawowa Nr 3 w Leżajsku, ul. 11-go Listopada 8Gimnazjum Miejskie w Leżajsku, ul. M.C. Skłodowskiej 8Przedszkole Miejskie Nr 3 w Leżajsku, ul. Br. Śniadeckich 10Przedszkole Miejskie Nr 4 w Leżajsku, ul. M.C. Skłodowskiej 8Po 1 sztuce do każdej placówki | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 4. | Pojemnik GN1/1, h=40 mm- stal nierdzewna o minimalnej grubości blachy 0,8 mm | Jw.po 10 szt. do każdej placówki | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 5. | Pojemnik GN1/1, h=100 mm- stal nierdzewna o minimalnej grubości blachy 0,8 mm | Jak w pozycji 1 i 3po 2 szt. do każdej placówki | Szt. | 14 |  |  |  |  |  |
| 6 | Pokrywa do pojemnika GN 1/1- stal nierdzewna o minimalnej grubości blachy 0,8 mm do | Jak w pozycji 1 i 3po 2 szt. do każdej placówki | Szt. | 14 |  |  |  |  |  |
| 7 | Pojemnik perforowany GN1/1, h=100 mm- stal nierdzewna o minimalnej grubości blachy 0,8 mm | Jak w pozycji 1 i 3po 2 szt. do każdej placówki | Szt | 14 |  |  |  |  |  |
| 8 | Zmiękczacz do wody półautomatyczny | Jak w pozycji 1 i 3po 1 szt. do każdej placówki | Szt. | 7 |  |  |  |  |  |
| 9 | Podstawa pod piec z prowadnicami na pojemniki GN1/1- stal nierdzewna | Jak w pozycji 1 i 3po 1 szt. do każdej placówki | Szt. | 7 |  |  |  |  |  |
| 10. | Płyn do mycia automatycznego pieca – minimum 5 kg | Jak w pozycji 1 i 3po 1 szt. do każdej placówki | Szt. | 7 |  |  |  |  |  |
| 11. | Sól do zmiękczacza do wody – minimum 25 kg | Jak w pozycji 1 i 3po 1 szt. do każdej placówki | Szt. | 7 |  |  |  |  |  |
| 12 | **RAZEM** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**UWAGA: Dostawcy zaleca się dokonanie wizji lokalnej wymaganej lokalizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z kolumną „Adres dostawy” i dobranie tak rozmiarów urządzeń/wyrobów, aby możliwy był ich transport do pomieszczeń kuchni przez istniejące otwory drzwiowe.**