ZAKRES RZECZOWY I ETAPU

1. montaż centrali sygnalizacji pożarowej CSP-1,  
2. wykonanie oprzewodowania do centrali CSP-2,

3. montaż nadajników monitoringu pożarowego,  
4. montaż zasilaczy pożarowych ZSP-1,  
5. montaż gniazd oraz czujek o adresach: 1/04, 1/38, 2/02, 2/03, 2/05, 2/06, 2/07, RT-1/01,

RT-1/02, 2/65, 2/66, 2/68, 4/73, 4/84, 5/06,  
6. montaż elementów systemu bezprzewodowego o adresach: 2/13, 2/66, RB-1/01, RT-1/01,

RT-1/02,  
7. montaż przycisków pożarowych o adresach: 2/01, RB-1/01, 2/67, 3/91, 4/72,  
8. montaż modułów sterujących we/wy o adresach: 1/01, 1/02, 1/03,  
9. montaż sygnalizatorów optyczno-akustycznych wewnętrznych i zewnętrznych o

numerach: 1, 2, 6, 11, 13,