Ogłoszenie nr 510096448-N-2019 z dnia 16-05-2019 r.

Gmina Lwówek Śląski: Rewitalizacja parku miejskiego w Lwówku Śląskim oraz przywrócenie funkcji zbiornika małej retencji stawów – przebudowa alejki

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

nie

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak
Numer ogłoszenia: 532740-N-2019

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**I. 1) NAZWA I ADRES:**

Gmina Lwówek Śląski, Krajowy numer identyfikacyjny 53064300000000, ul. al. Wojska Polskiego  , 59-600  Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 756 477 888, e-mail urzad@lwowek.home.pl, faks 756 477 889.
Adres strony internetowej (url):

**I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Rewitalizacja parku miejskiego w Lwówku Śląskim oraz przywrócenie funkcji zbiornika małej retencji stawów – przebudowa alejki

**Numer referencyjny***(jeżeli dotyczy):*

IN.271.16.2019.WR

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

1. Przedmiot robót budowlanych Przedmiotem robót budowlanych jest dokończenie przebudowy istniejących ścieżek, alei parkowych. Przebudowa istniejących nawierzchni będzie polegać na: − Rozebraniu istniejących nawierzchni bitumicznych wraz z istniejącym obramowaniem z obrzeży betonowych; − Korytowanie na pełną konstrukcje nawierzchni ścieżek; − Zabudowa obramowań w postaci dwóch rzędów kostki bazaltowej (materiał przekazany przez Inwestora); − Wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni z: kostki betonowej dekoracyjnej oraz nawierzchni z kostki betonowej; 2. Do wykonania są ścieżki parkowe o szerokości 2,00 – 3,50 m w obramowaniu z dwóch rzędów kostki bazaltowe (kostki z rozbiórki) na ławie betonowej z betonu C12/15. Ścieżki uzyskają nawierzchnie z kostki betonowej dekoracyjnej oraz nawierzchnie z kostki betonowej brukowej kolor szary. Spadki poprzeczne ścieżek 2-3% w kierunków terenów zielonych. W ramach wykonanych robót budowlanych zostanie zapewnione właściwe odwodnienie powierzchniowe nowych nawierzchni poprzez spadki poprzeczne i podłużne prowadzące wody opadowe i roztopowe na istniejące tereny zielone. Miejscowo projektuje się ściek z kostki kamiennej, odwodnienie liniowe oraz studzienki ściekowe odprowadzających wody opadowe i roztopowe do istniejących kanałów deszczowych. Nawierzchnia pod ławki parkowe 1,00 x 2,50 m zaprojektowano z kostki bazaltowej z rozbiórki. 3. Powierzchnia elementów podlegających przebudowie: − Ścieżki o nawierzchni z kostki betonowej dekoracyjnej ok. 650 m2, − Ścieżki o nawierzchni z kostki betonowej brukowej ok. 140 m2, − tereny zielone / trawniki ok. 550 m2, Długość zabudowanych elementów liniowych: − obramowania ok. 520 m, 4. Wykonawca wykona nawierzchnię z trawy z rolki kanału odprowadzającego wodę z stawu (od mostku do ujścia - ok. 45 m2). 5. Wykonawca na klombie/rondzie rozbierze betonowy postument/fundament o wymiarach 3,5 x 3,5 x 0,5 m do poziomu min. 0,5 m poniżej terenu. Następnie nawiezie ziemi urodzajnej do wysokości 4 cm poniżej linii obrzeża. 6. Wykonawca usunie pień po drzewie znajdujący się przy mostku, gdzie będą remontowane alejki. 7. Łączenie nowych alejek z istniejącymi należy wykonać poprzez rozebranie istniejących obrzeży i nawiązanie się wysokościowo pomiędzy alejkami.

**II.4) Informacja o częściach zamówienia:**
**Zamówienie było podzielone na części:**

nie

**II.5) Główny Kod CPV:** 45233200-1

**Dodatkowe kody CPV:** 45110000-1, 45112000-5, 45111200-0

SEKCJA III: PROCEDURA

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

**III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów**

nie

**III.3) Informacje dodatkowe:**

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

|  |
| --- |
|  |
|  |
| **IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 14/05/2019 **IV.2) Całkowita wartość zamówienia** **Wartość bez VAT** 203252.03 **Waluta** PLN **IV.3) INFORMACJE O OFERTACH** Liczba otrzymanych ofert:  2 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0 **IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0 **IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA** Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nieNazwa wykonawcy: Firma Drogowo Budowlana BRUKBUD S.C. J. Żoga, Z. Franczyk, G.Jewtuch Email wykonawcy: Adres pocztowy: ul. Sienkiewicza 24-26 Kod pocztowy: 59-600 Miejscowość: Lwówek Śląski Kraj/woj.: dolnośląskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: takWykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nieWykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM** **Cena wybranej oferty/wartość umowy** 186625.50 Oferta z najniższą ceną/kosztem 186625.50 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 243763.52 Waluta: PLN **IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa** Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nieWartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: **IV.8) Informacje dodatkowe:**  |

**IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

**IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

**IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.