**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego**

**PRZEDMIAR ROBÓT**

**REMONT STRAŻNICY OSP W MIEJSCOWOWŚCI KOZICZYN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **OPIS ROBÓT**  | **J.M.** | **ILOŚCI**  |
| **1** | **ROBOTY ROZBIÓRKOWE**Demontaż wywietrzników od kominka, cokoliki przy ścianie do usunięcia | **-** | **----** |
| **2** | **ŚCIANY**Uzupełnienie ubytków, zmniejszenie otworu wejściowego między małą a dużą salą oraz zamurowanie wnęki (przygotowanie otworu wejściowego pod montaż drzwi przesuwnych), zamurowanie okienka pomiędzy małą salą a kuchnią, skrobanie oraz usunięcie tynku mozaikowego, gruntowanie, równanie ścian, gruntowanie, gładzie, szlifowanie, gruntowanie przed malowaniem, malowanie (kolor ścian do uzgodnienia z inwestorem)  | **m2** | **234** |
| **3** | **SUFITY**Opuszczenie sufitu na małej sali do 5 cm, opuszczenie sufitu na dużej sali Montaż stelaży, przygotowanie punktów oświetleniowych, docieplenie wełną mineralną, montaż foli paraizolacyjnej, montaż płyty gipsowej, gruntowanie, spoinowanie łączeń, 2x gipsowanie, szlifowanie, gruntowanie przed malowaniem, malowanie  | **m2** | **Wszystkie sufity w całym obiekcie****173** |
| **4** | **INSTALACJA ELEKTRYCZNA**Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej (częściowy), bruzdowanie pod nową instalacje elektryczną, Montaż okablowania, Montaż punktu poboru prądu, montaż punktów oświetleniowych, wyłączników i gniazd poboru prądu, montaż rozdzielni z uziemieniem  | **m** | **Bruzdowanie wraz z wykonaniem instalacji** **204** |
| **szt.** | **korytarz 1 lampa** |
| **szt.** | **mała sala 4 lampy wbudowane w sufit** |
| **szt.** | **duża sala 6 lamp wbudowanych w sufit** |
| **szt.** | **Ledy na około (środek sufitu)** |
| **5** | **KLIMATYZACJA**Doprowadzenie instalacji elektrycznej do klimatyzatorów, bruzdowanie pod instalacje klimatyzacji, montaż trzech jednostek, uruchomienie jednostek | **szt.** | **klimatyzacja****3** |
| **m** | **Bruzdowanie wraz z wykonaniem instalacji około** **46** |
| **6** | **STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA**Demontaż wyłazu strychowego, przesunięcie nowego otworu, montaż i obróbka nowego wyłazu, zamurowanie poprzedniego otworu i obróbka, montaż drzwi przesuwnych, w środku budynku wymiana futryn i drzwi | **szt.** | **Drzwi****3**  |
| **szt.** | **Drzwi przesuwne****1** |
| **szt.** | **Wyłaz****1** |