W odpowiedzi na zadane pytania z dnia 19 kwietnia 2023, Gmina Skulsk – jako zamawiający przesyła następujące dokumenty:

• Zestawienie elementów wentylacji

• Karty doboru jednej wentylacji

• Dokumentacja rysunkową do PW – została zamieszczona

Odpowiedzi na pytania z dnia 21 kwietnia 2023r.

Dotyczy : „TERMOMODERNIZACJA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z PUNKTEM PRZEDSZKOLNYM W WANDOWIE.”

1. Prosimy o udostępnienie archiwalnego projektu robót geologicznych.

ODP: Projekt robót geologicznych jest przedmiotem wyceny. Do uwzględnienia przez Wykonawcę. W projekcie przyjęto założenia wg załączonego pliku z programu "Energeo" wg których należy wykonać wycenę prac geologicznych

1. Czy wykonanie przebudowy przyłącza elektroenergetycznego (zwiększenie mocy przyłączeniowej) należy do zakresu Zamawiającego czy Wykonawcy?

ODP: Nie.

1. Prosimy o potwierdzenie, że w przedmiarze w branży budowlanej – poz. 165 – powinno być 11 szt. okien, a nie 121 szt.

ODP: Prawidłowa liczba okien do wykucia to 12. W przedmiarze jest błąd pisarski i obliczeniowy.

Udostępniamy pliki przedmiarów w formacie .ath w celu łatwiejszej kalkulacji cen.

1. Czy cała instalacja C.O. poprowdzona w budynku ma być zabudowana płytami G-K czy tylko część? (prosimy o uszczegółowienie)

ODP: Cała oprócz piwnicy

1. W przedmiarze zamieszczony jest zapis, że należy przewidzieć zwiększone koszty przez zastosowanie grzejników odpornych na wilgoć – czy zakres obejmuje wszystkie grzejniki w budynku? Jeśli nie prosimy o podanie ilości.

ODP: Tylko w piwnicy

1. Czy w zakres wykonania wchodzi wykonanie całej instalacji hydrantowej wraz z hydrantem wg rysunku S-7? W przedmiarze nie ma żadnej informacji na ten temat.

ODP: Wg rysunku S-7

1. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w zakres wykonania nie wchodzi załączony na platformie EZamowienia Projekt Wykonawczy (PW\_OPIS\_Skulsk Szkoła\_SALA SPORTOWA.pdf).

ODP: W zakres wchodzi wentylacja wg projektu wykonawczego, który stanowi projekt zamienny względem pierwotnego projektu wentylacji.

1. Okna dachowe wg dokumentacji mają być wykonane w kolorze drewnopodobnym - złoty dąb – aktualnie ma na rynku podanego rozwiązania. Czy zamiennie mogą być okna aluminiowo- tworzywowe? (kolor będzie zachowany jedynie od strony wewnętrznej, od strony zewnętrznej okna mogą być w kolorze czarnym, szarym lub grafitowym, obrobione blachą w kolorze)

ODP: Zupełna rezygnacja z wymiany okien i włazów dachowych.

1. Czy Inwestor wyrazi zgodę na zwiększenie mocy paneli fotowoltaicznych na większą niż 330 W, co automatycznie zmniejszy ilość paneli?

ODP: Tak. Nowy układ paneli będzie wymagał ostatecznej akceptacji inwestora, ale jest zgoda na zwiększenie mocy paneli.

1. W dokumentacji podana jest informacja, że należy zastosować pompy typu Hoval Thermalia Dual R70 , czy dopuszczalny jest również inny producent pomp z podobnymi parametrami?

ODP: Zgodnie z zapisem w opisie do projektu branży sanitarnej (1 strona opisu) : " Urządzenia zastosowane w projekcie przyjęto jako przykładowe, określają one projektowany standard i stanowią punkt odniesienia przy wykonaniu instalacji.