|  |  |
| --- | --- |
|  | **Gmina Stara Kamienica****58-512 Stara Kamienica nr 41** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Stara Kamienica, 04.05.2016r.

 (pieczęć adresowa zamawiającego) (miejscowość, data)

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

**O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO**

Nr sprawy: **RRG.344-6/16**

1. Zamawiający:

 ***Gmina Stara Kamienica***

 ***58-512 Stara Kamienica 41***

 ***NIP:*** 611-011-29-50 ***REGON***: 230821730

1. Tytuł projektu: ***„Stara Kamienica, zamek z XVI wieku: ratownicze zabezpieczenie i odbudowa wybranych elementów zamku: kamiennego czteroprzęsłowego mostu”***
2. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac budowlanych związanych z odbudową zamku prowadzącego do ruin zamku w starej Kamienicy.

Dla umożliwienia prowadzenia prac remontowych konieczne jest oczyszczenie i uporządkowanie obszaru z fosy w strefie mostu, zasypanych obecnie gruzem i gruntem. Wydobyty grunt należy przetransportować i składować poza teren obiektu. Zamawiający wskaże miejsce składowania urobku w odległości do 1 km od miejsca planowanych prac. Materiał nadający się do ponownego wykorzystania oczyścić i złożyć na wyznaczonym placu na terenie budowy. Powyższy zakres robót wykonany zostanie w przeważającej części przez Zamawiającego, do zadań Wykonawcy pozostanie oczyszczenie tylko tych fragmentów które są niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

Po wykonaniu szczegółowego przeglądu można będzie przystąpić do naprawy spękanych i skorodowanych fragmentów kamiennej konstrukcji mostu. Znaczne ubytki lub uszkodzone fragmenty kamiennego mostu przemurować z wykorzystaniem elementów kamiennych o podobnej strukturze. Przed przemurowaniem mury w obszarze obejmującym ubytki i pęknięcia należy rozebrać stawiając tzw. strzępia. Do przemurowań oraz uzupełnień ubytków w spoinach zastosować zaprawę trasową lub zaprawę wapienną z niewielkim dodatkiem cementu (do 10%). Nawierzchnie mostu kamiennego wykonać z płyt kamiennych na podsypce piaskowej.

Nie przewiduje się na chwilę obecną odbudowy kamiennej balustrady na moście oraz odtworzenia drewnianego przęsła pomiędzy odtworzonym mostem a bramą wejściową do pałacu . Przedmiotem zamówienia jest również odtworzenie bramy wjazdowej na most oraz bramy wjazdowej do zamku.

W ramach przedmiotu zamówienia przewidziano następujące roboty:

1. Naprawa fundamentów mostu z kamienia miękkiego na zaprawie cementowo-wapiennej - ok. 11,8 m3,
2. Wymurowanie przesklepień z kamienia miękkiego – ok. 63,3 m3,
3. Odbudowa zniszczonych fragmentów mostu z kamienia polnego – ok. 21,2 m3,
4. Stemplowanie sklepień mostu o rozpiętości do 3 m i wysokości stojaków do 2-3 m – ok. 41,2 m2,
5. Oczyszczenie stropów – ok. 41,2 m2,
6. Oczyszczenie spoin ścian – ok. 290 m2,
7. Wykonanie spoin o przekroju do 0,005 m2 murów z kamienia drobnego z wykuciem luźnych fragmentów – ok. 290 m2,
8. Wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszywa łamanego – ok. 93 m2,
9. Wykonanie nawierzchni z płyt kamiennych – materiał z odzysku - ok. 93 m2,
10. Zamurowanie wyrw kamieniem odzyskanym w ramach prac oczyszczających – 48 szt.
11. Wykonanie krążyn z dwóch warstw desek w tym ich rozrysowanie, wykonanie, montaż i demontaż – ok. 52,5 metra,
12. Rusztowania zewnętrzne – 158,2 m2

**Istotne warunki zamówienia: zawarte we wzorze umowy.**

1. Termin i miejsce realizacji zamówienia: do 31.10.2016r.; Gmina Stara Kamienica, powiat jeleniogórski, województwo dolnośląskie
2. Kryterium oceny ofert:

cena oferty uwzględniająca zakres całego zadania - 100 % liczona zgodnie z algorytmem

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ilość pkt = | najniższa zaoferowana cena  cena oferty badanej | x 100 pkt - **max 100 pkt** |

 Oferta powinna zawierać sposób obliczenia ceny.

1. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:
	1. Wykonawca powinien dysponować **osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.** Należy wskazać do uczestnictwa w wykonaniu niniejszego zamówienia:

a) Kierownika Budowy posiadającego : co najmniej pięć (5) lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy, w tym przy sprawowaniu funkcji kierownika budowy na minimum trzech zabytkach nieruchomych oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Kierownik winien wykazać się ważnym na dzień upływu terminu składania ofert dokumentem potwierdzający przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa,

Dysponowanie osobami wymienionymi powyżej, należy traktować jako minimalne wymagania Zamawiającego, nie wyczerpujące całości personelu niezbędnego do rzetelnego wypełnienia zobowiązań wykonawcy. Na potwierdzenie spełniania powyższych warunków Wykonawcy są zobowiązani przedstawić:

1) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia , a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami - Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego

2) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia wydane zgodnie z przepisami ustawy z 07.07.1994 r. Prawa budowlanego- Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego

* 1. Wykonawca winien okazać się wiedza i doświadczeniem:

popartych należytym wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, prac budowlanych polegających na przebudowie lub remoncie - połączonych z pracami konserwatorskimi , co najmniej dwóch obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętego inną formą ochrony konserwatorskiej - określonej w ustawie z 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, z zakresem co najmniej : wzmacniania fundamentów, czyszczeniu- piaskowaniu kamieni , robót murarskich

Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych robót budowlanych z wymaganym zakresem, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego, z podaniem ich rodzaju i wartości, dat i miejsca wykonania oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

* 1. Kosztorys ofertowy
1. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej z wykorzystaniem załącznika nr 1 (formularz ofertowy), ręcznie, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramencie, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją „Zapytanie ofertowe nr sprawy RRG.344-6/16 do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ***„Stara Kamienica, zamek z XVI wieku: ratownicze zabezpieczenie i odbudowa wybranych elementów zamku: kamiennego czteroprzęsłowego mostu”*** **- nie otwierać przed 09.05.2016 godz.1215**

**Lub przesłać w formie elektronicznej na adres** **krrg@starakamienica.pl** **. Na powyższy adres należy przesłać podpisany i wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami. Oferta powinna być zapisana w formacie PDF z widocznym podpisem i pieczęcią osoby uprawnionej do jej złożenia. Liczy się data wpływu oferty na skrzynkę zamawiającego, a nie data i godzina wysłania wiadomości elektronicznej przez Oferenta.**

1. Miejsce i termin złożenia ofert wraz z niezbędnymi załącznikami:

 **Do dnia** **09.05.2016 godz.1200** w sekretariacie Urzędu Gminy Stara Kamienica – pokój nr 16.

Otwarcie ofert nastąpi na sesji niejawnej. O wyniku postępowania o zamówienie zostaną powiadomieni Wykonawcy poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej, w tym samym miejscu co publikacja niniejszego zapytania ofertowego.

1. Informacje:

Urząd Gminy Stara Kamienica

 Referat Rozwoju Gminy p. Mariusz Marek tel. 75 75 14 301, e-mail: krrg@starakamienica.pl

1. Załączniki
	1. Formularz ofertowy
	2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w zapytaniu ofertowym,
	3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
	4. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia
	5. Wykaz wykonanych robót budowlanych
	6. Orientacyjny przedmiar

 Wójt Gminy

 /-/ Zofia Świątek