

„Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013”

Starogard Gdański dnia 23.01.2014r

Gmina Starogard Gdański informuje, że wpłynęły pytania do przetargu na „Rekonstrukcje Grodziska Średniowiecznego w Owidzu-III Etap”- nr ogłoszenia 5623 z dnia 10.01.2014 zmienionego pod nr 11421 z dnia 17.01.2014r.

Odpowiedzi Zamawiającego na pytania oferenta nr 1:

**Pyt.** Proszę o sprecyzowanie kryteriów , wymagań dotyczących wykonania systemu podlewania automatycznego, gdyż brak jakichkolwiek kryteriów , aby prawidłowo przystosować w/w/ system do oczekiwań Zamawiającego

***Odpowiedź Zamawiającego:***

*Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie wykonania systemu nawadniania. Ważne, aby nawodnienie obszaru objętego systemem ( 1187m2) było skuteczne.*

*Do przykładowych kryterió systemu nawadniania można przyjąć:*

* *linię zasilającą pełną podziemną dł. – 352m*
* *linie kroplujące zasilające poszczególne obszary zieleni z wyłączeniem trawników- powierzchnia terenu do nawadniania*
* *zewnętrzną skrzynkę ze urządzeniami do sterowania automatycznego z zegarami czasowymi zasilanymi na baterie zlokalizowanym przy punkcie wskazanym przez zamawiającego*
* *powierzchnia do nawodnienia 1187m2*

*W załączeniu przykładowy rysunek projektu zagospodarowania ze schematem nawodnienia.*

Odpowiedzi Zamawiającego na pytania oferenta nr 2:

**Pyt. nr 1.** Czy wszystkie urządzenia zabawowe powinny posiadać certyfikaty? Pragniemy zauważyć, że urządzenie C4 – domek na palach w chwili obecnej nie posiada certyfikatu. Producent wystawia deklarację zgodności. Podobny problem dotyczy skałek wspinaczkowych, które w znacznej większości są wykonywane pod konkretne zamówienie/projekt i nie są certyfikowane, a wystawiana jest dla nich deklaracja zgodności. Proszę o informację czy Inwestor zaakceptuje urządzenia dla których wystawiana jest deklaracja zgodności?

***Odpowiedź Zamawiającego:*** *Wszystkie urządzenia służące do zabawy dla dzieci muszą posiadać certyfikaty a pozostałe wbudowane materiały winny posiadać atesty.*

**Pyt. nr 2.** W przedmiarze robót drogowych UG\_Stg\_Rekonstrukcja Owidz\_etapIII\_inw\_XII 2013\_2 nie uwzględniono wykonania ław betonowych pod krawężniki oraz wywozu gruntu z korytowania. Prosimy o korektę przedmiaru.

***Odpowiedź Zamawiającego:*** *przywołana pozycja katalogowa obejmuje wykonanie krawężników wraz z ławą, gruntu nie wywozimy (będzie wykorzystany do podniesienia terenu)*

**Pyt. nr 3.** W przedmiarze robót drogowych UG\_Stg\_Rekonstrukcja Owidz\_etapIII\_inw\_XII 2013\_2 dla ciągów kamiennych pieszych są rozbieżności pomiędzy powierzchnią podbudowy (993m2) a nawierzchnią (915m2) prosimy o właściwe określenie ilości podbudów i nawierzchni.

***Odpowiedź Zamawiającego:*** *korekta**podbudowy : jest 993m2 a powinno być 1056 m2. Wartość wynika z łącznej powierzchni nawierzchni dla ciągów pieszych :993m3+140,5m3, zsumowanej z przedmiarów: UG\_Stg\_Rekonstrukcja Owidz\_etapIII\_inw\_XII 2013\_2 oraz UG\_Stg\_Rekonstrukcja Owidz\_RD korekta....*

**Pyt. nr 4.**Czy w Parku Doświadczeń należy wykonać ścieżki żwirowe z grysu żółtego? Korekta projektu przewiduje likwidację tylko części tych ścieżek, a według naszej wiedzy przedmiar nie obejmuje wykonania tej nawierzchni.

**Odpowiedź Zamawiającego**: *zastosować żwir szary. W kosztorysie ofertowym uwzględnić ewentualne rozbieżności.*

*W załączeniu rysunek D5 z uwidocznioną pozostawioną częścią spacerową w parku doświadczeń.*

**Pyt. nr 5.**Czy w Parku doświadczeń należy zamontować ławki z połówek bali, czy są one wyłączone z zamówienia?

***Odpowiedź Zamawiającego:*** *W parku doświadczeń nie montujemy ławek.*

**Pyt. nr 6.** Czy w Parku doświadczeń należy ustawić 8 pni drewnianych? W projekcie nie zostały wykreślone, a w przedmiarze nie ma takiej pozycji.

***Odpowiedź Zamawiającego:*** *W opisie technicznym dla parków, Zamawiający wykreślił pozycję C28 wyposażenia Parku Doświadczeń i powinna być również wykreślona na rysunku. Niemniej większość drewna po wycince zostanie zagospodarowana na terenie grodziska.*

**Pyt. nr 7.** Prosimy o określenie z jakiego materiału ma być wykonana nawierzchnia drogi dojazdowej na zaplecze budynku wystawienniczego. Projekt i specyfikacja określają nawierzchnię jako kostkę rzędową, a w czasie wizji lokalnej stwierdzono, że w pobliżu wykonane są nawierzchnie z kamienia polnego łamanego. Proszę o informację, która nawierzchnia ma być ułożona na danym odcinku.

***Odpowiedź Zamawiającego:*** *Tak jak ujęto w przedmiarze- z kostki rzędowej szarej (brukowca)*

**Pyt. nr 8.** Prosimy o informację, czy zamówienie obejmuje pielęgnację trawników i nasadzeń w okresie dłuższym niż do zakończenia budowy (tj. pozytywnego odbioru końcowego robót). Jeżeli tak prosimy o określenie okresu pielęgnacji.

***Odpowiedź Zamawiającego:*** *Okres pielęgnacji zieleni-1 rok od zakończenia inwestycji.*

Odpowiedzi Zamawiającego na pytania oferenta nr 3:

**Pyt nr 1**.Dokumentacja wykonawcza etap II – sieci elektroenergetyczne i teletechniczne. Czy ich wykonanie jest w zakresie Wykonawcy? Czy należy uwzględnić tylko pokazane lampy parkowe czy cały zakres dokumentacji?

***Odpowiedź Zamawiającego:*** *uwzględnić tylko te, które są wskazane na zał. nr 8a do SIWZ zgodnie z legendą. Wykonać tylko oświetlenie wysokie wraz z okablowaniem –patrz przedmiar pomocniczy.*

**Pyt. nr 2.**Dokumentacja budowlana – rozbiórka istniejącej oczyszczalni ścieków. Na jaką odległość należy przyjąć wywóz gruzu z rozbiórek ?

***Odpowiedź Zamawiającego:*** *na odległość 6 km- patrz przedmiar pomocniczy.*

**Pyt. nr 3.**Dokumentacja budowlana – układ drogowy – w punkcie 5 opisu technicznego jest napisane, że należy w rejonie parkingów usunąć warstwę torfu grubości 0,90 – 1,20 m i uzupełnić piaskiem z zagęszczeniem do nośności G1. W obrębie drogi B-B występuje nasyp niekontrolowany, który również należy wymienić. Jaką grubość wymiany należy przyjąć ?

***Odpowiedź Zamawiającego:*** *patrz zał. nr 8a do SIWZ. Parkingi nie dotyczą tego etapu robót.*

**Pyt. nr 4.**Dokumentacja budowlana – układ drogowy – jaką powierzchnię należy przyjąć w ofercie ciągów pieszo – rowerowych ?

***Odpowiedź Zamawiającego:*** *Do oszacowania powierzchni –patrz zał. nr 8a.* *Można też skorzystać z przedmiaru pomocniczego -wartość wynika z dwóch przedmiarów: Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w Owidzu –Etap III + kosztorys na roboty dodatkowe nr 2 (915,5+140,5=1056m2)*

**pyt. nr 5**.Dokumentacja budowlana – układ drogowy – oznakowanie pionowe i poziome - Brak danych o znakach drogowych pionowych i poziomych. Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie informacji na temat rodzajów i ilości znaków.

***Odpowiedź Zamawiającego:*** *przyjąć oznakowanie poziome-2x P10,*

*przyjąć oznakowanie pionowe:*

*1 x A-7+D6,*

 *1xD-1+D6,*

*3xD-6*

*1xD-1*

**pyt. nr 6**.Dokumentacja budowlana – układ drogowy – zwracamy się z prośbą o podanie bilansu robót ziemnych dla projektowanej drogi.

***Odpowiedź Zamawiającego:*** *ilości robót ziemnych zostały przedstawione w przedmiarze robót pn. Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w Owidzu-Etap III, lub oszacować na podst. dokumentacji projektowej rys D05-niweleta drogi, zał. nr 8b do SIWZ.*

**Pyt. nr 7.** Dokumentacja budowlana – układ drogowy – na rysunku wylotu Kanalizacji Deszczowej jest pokazana obudowa ścianką żelbetową z umocnionym dnem. Czy przy wylocie do rowu otwartego należy przyjąć analogiczne rozwiązanie? Jeżeli nie to prosimy o przedstawienie rozwiązania.

***Odpowiedź Zamawiającego*** – *wylot umacniamy płytami prefabrykowanymi, a dno wylotu i rowy umacniamy korytkami ściekowymi prefabrykowanymi*

**pyt. nr 8**.Dokumentacja budowlana – układ drogowy – na planie Zagospodarowania Terenu pokazano przepusty DN400 w kilku miejscach. Prosimy o podanie ich szczegółowych parametrów.

***Odpowiedź Zamawiającego****: Rury z betonu klasy B50 w oparciu o aprobatę techniczną IBDiM nr AT/2005-03-1921/1*

**Pyt. nr 9.**Dokumentacja budowlana – zieleń i mała architektura - prosimy o potwierdzenie, czy w zakresie zadania jest budowa wiaty śmietnika ?

***Odp. Zamawiającego* :** *tak , przylegającego do Parku Doświadczeń*

**Pyt. 9a.** Czy w zakresie należy w Ofercie przyjąć wg rys. Z.11.5:

- kosz na śmieci**, *Odp. Zamawiającego* :** *tak*

- stół z ławkami ( mały i duży ), ***Odp. Zamawiającego* :** *tak*

- tarcza łucznicza, ***Odp. Zamawiającego* :** *nie*

- ławka na placu przy budynku wystawienniczo – usługowym? ***Odp. Zamawiającego* :** *nie*

**Pyt. 9b.** W tej samej dokumentacji jest napisane, że należy przyjąć zieleń w postaci kasztanowca białego ( 18 sztuk ) oraz liguster pospolity ( 240 sztuk ). Zaś w Specyfikacji Technicznej ( SST 05.00.00.0 ) jest podane :

Park Doświadczeń – drzewa liściaste w ilości 18 sztuk oraz pnącza w ilości 2 szt,

Park Przygód – drzewa i krzewy iglaste w ilości 171 sztuk, drzewa i krzewy liściaste w ilości 1 175 sztuk oraz trawy i byliny w ilości 1 243 sztuk. W SST ( rozdział 15.00.00. ) są podane następujące ilości : drzewa liściaste – 40 sztuk, krzewy liściaste – 12 711 sztuk, byliny – 32 850 sztuk, wykonanie ściółkowania korą – 0,972 ha.

Jakie wartości zieleni należy przyjąć w Ofercie ?

***Odpowiedź Zamawiającego****: Zieleń w parkach przyjąć na podstawie opisu Zał. 8d\_Parki\_ Projekt wykonawczy, plik -Opis\_Owidz Infrastruktura. Ten jest zgodny z załączoną specyfikacją.*

*Przytoczony przez Państwa opis znajduje się w zał. 8f\_Zieleń i mała architektura i dotyczy pozostałej zieleni na grodzisku, z której realizujemy tylko aleję kasztanową.*

**Pyt. nr 10**.W SST branży budowlanej są następujące rozdziały : 05.00.00, od 07.00.00. do 13.00.00, które dotyczą robót wykończeniowych obiektów kubaturowych. Czy należy je uwzględnić w wycenie?

***Odpowiedź Zamawiającego:*** *w SIWZ Zamawiający opisał zakres zamówienia a pod nim uwagę, że zakres załączonej dokumentacji jest większy od zakresu objętego inwestycją, gdyż dokumentacja nie była podzielona na etapy realizacji w taki sposób jak realizuje to Zamawiający. Zakres etapu objętego niniejszym zamówieniem jest przedstawiony w zał. nr 8a do SIWZ a z niego wynika, że nie obejmuje obiektów kubaturowych.*

**Pyt. nr 11.** Rozdział pn. instalacje elektryczne i teletechniczne w SST dotyczy etapu II. Prosimy o potwierdzenie, iż tych prac nie należy wyceniać.

***Odpowiedź Zamawiającego:*** *W przedmiocie zamówienia jest do wykonania oświetlenie wysokie. Podział etapów realizacji- patrz odpowiedź zamawiającego jak w pkt. 10.*

**Pyt. nr 12**. Dokumentacja Zagospodarowania Terenu – występują rozbieżności danych dotyczących ilości i szerokości bram drewnianych. Prosimy o doprecyzowanie ile bram i o jakiej ma być szerokości każda.

***Odpowiedź Zamawiającego:*** *Ilość bram i furtek wynika z dwóch przedmiarów: Park Owidz\_XII2013\_4a i PLAC OWIDZ\_dodatkowe\_XII2013\_1 .Przy każdej pozycji jest przywołany nr szczegół rysunku wg, którego ma zostać wykonana brama czy furtka.*

**Pyt. nr 13**. Czy przedmiary dołączone do SIWZ należy traktować jako wiążące ? Czy Kosztorys Ofertowy może zawierać dodatkowe pozycje lub czy Wykonawca może modyfikować pozycje istniejące w dołączonych przedmiarach ?

***Odpowiedź Zamawiającego:*** *Przedmiary do przetargu są tylko pomocnicze i nie będą miały zastosowania na etapie oceny ofert. Wykonawca jest zobowiązany ująć w ofercie wszystkie roboty i materiały, które są niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca podając wynagrodzenia ponosi ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia. Zgodnie z powyższym kosztorys ofertowy może zostać zmodyfikowany o pozycje dodatkowe i istniejące.*

Odpowiedzi Zamawiającego na pytanie oferenta nr 4:

**Pyt.** Na rzucie zagospodarowania (rysunek A.1.1) szerokość ścieżki żwirowej jest 1,5m zaś na szczególe (przekroju , rysunek A 1.4)2m .Jaską szerokość przyjąć w ofercie?

***Odpowiedź Zamawiającego****- Przyjąć szerokość ścieżki -1,5m*