**UMOWA …………../2014**

1. Zawarta dnia . pomiędzy : Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański, zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, w imieniu której działa:

**………………………………………………………………………………………**

a:

……………………………………z siedzibą ………………………………………………...,

NIP ……………………………. dalszej treści umowy „ Wykonawcą” , reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………

1.

Umowa zostaje zawarta na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w ramach projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, których wartość nie przekracza 30.000 euro (Zarządzenie Nr RGM/32/2014 Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 22 kwietnia 2014r.), z uwzględnieniem art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm.).

2.

Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją projektu „projektu **,,Zagospodarowanie terenu rekreacyjno –** **sportowego w miejscowości Żabno**” (Umowa przyznania pomocy nr 01330-6930-UM1142793/13), który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

3.

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonaniaprzedmiotu zamówienia obejmującego 1. wykonanie elementów placu zabaw wraz z ich montażem na terenie publicznym w Żabnie.

A. Elementy placu zabaw to:

- 1 ścianka drabinkowa, sześciokątna, słupy nośne drewniane o przekroju okrągłym, impregnowane ciśnieniowo, wałki o przekroju min. 6 cm z drewna impregnowanego ciśnieniowo o różnych kolorach, elementy stalowe, ocynkowane, zabezpieczone farbami proszkowymi, łańcuchy ocynkowane.

- 2 szt. huśtawek ważek o wymiarach od: dł. 3m, szer. 0,4m, wys. 0,5m, elementy konstrukcyjne wykonane z drewna impregnowanego ciśnieniowo i malowane farbami zgodnie z normą PE BB, elementy metalowe ocynkowane,

- 1 bujak ,,żyrafa” na sprężynie, wys. bujaka od 90 cm, wysokość sprężyny od 46 cm, elementy drewniane wykonane z płyty HDPE, impregnowane ciśnieniowo, elementy metalowe wykonane ze stali ocynkowanej, zabezpieczone farbą antykorozyjną, wszystkie elementy wielokrotnie pokryte kolorowymi farbami, wszystkie metalowe łączniki zabezpieczone plastikowymi zaślepkami,

- 1 bujak ,,konik” na sprężynie, wys. bujaka od 87 cm, wysokość sprężyny od 46 cm, elementy drewniane wykonane z płyty HDPE, impregnowane ciśnieniowo, elementy metalowe wykonane ze stali ocynkowanej, zabezpieczone farbą antykorozyjną, wszystkie elementy wielokrotnie pokryte kolorowymi farbami, wszystkie metalowe łączniki zabezpieczone plastikowymi zaślepkami.

- 1 ścianka wspinaczkowa wyposażona w trwale zamocowane kamienie wspinaczkowe, nieregularnie rozmieszczone na płaszczyźnie ścianki, elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo, elementy konstrukcyjne wykonane z drewna impregnowanego ciśnieniowo,

- 4 szt. ławek z oparciem i siedziskiem drewnianym o betonowych podstawach o wymiarach od: dł. 1,5m, szer. 0,5m, wys. 0,8m, drewniane elementy konstrukcyjne wykonane z drewna impregnowanego ciśnieniowo,

Wszystkie urządzenia rekreacyjne winny posiadać certyfikat na zgodność z normą PN-EN 1176.

B. Budowa miejsc postojowych o pow. 326,5 m2 z nawierzchni żwirowej o frakcji 4-8 mm grubości 6cm w ażurowych płytach parkingowych z tworzywa sztucznego PCV i z dostawą i montażem z stojaka na 6 rowerów zgodnie projektem budowlanym i z załączonym przedmiarem robót.

C. Budowa wiaty rekreacyjnej ośmiokątnej o średnicy 5 m, ze struganego impregnowanego drewna i połaci dachowej deskowanej z pokryciem dachu dachówką/gontem bitumicznym o pow. około 30 m , z posadzką z kostki brukowej betonowej szarej, z dostawą i montażem stołu okrągłego o średnicy 1m i 4szt ławek półokrągłych dopasowanych do stołu zgodnie z projektem budowlanym i rysunkami oraz przedmiarem robót.

2. Termin rozpoczęcia robót budowlanych – w dniu przekazania placu budowy, tj. do 3 dni od podpisania umowy ,

- termin zakończenia robót **do 31.07.2014r.**

3. W sprawach bieżących uzgodnień, technicznego wykonania prac objętych niniejszą umową , stronę Zamawiającego reprezentować będzie – Marian Firgon, a stronę Wykonawcy kierownik budowy -…………………………….

4

1. Strony określają **wysokość** **wynagrodzenia** dla Wykonawcy za opisane w przedłożonej ofercie roboty na kwotę: netto ……………….**zł**, (słownie: ………….), podatek VAT …….% ……………. **zł**, (słownie: ……………………….), brutto …………….**zł**, (słownie: ………………………………………………………..).

2. Fakturowanie jednoetapowe , po zakończeniu robót i przedstawieniu końcowego

protokołu odbioru wykonanego zadania .

3. **Zapłata** za wykonane i odebrane roboty nastąpi w terminie do **30 dni** od przedłożenia faktury wraz z protokołem odbioru końcowego robót .

4. Wykonawca jest zobowiązany wykonać prace nie objęte umową, jeżeli są one niezbędne ze względu na należyte wykonanie prac ( bezpieczeństwo realizacji robót, zabezpieczenie przed awariami, itp. ).

5. Zamawiający pokryje wartość robót określonych w punkcie 4, jeżeli konieczność ich wykonania nie powstała z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.

5

1. Po zakończeniu robót Wykonawca zawiadomi na piśmie Zamawiającego o gotowości do odbioru.
2. Na dzień odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty odbiorowe w skład których wejdą:

a. Atesty na wbudowane materiały i certyfikaty na elementy placu zabaw,

b. Gwarancję na wykonane zadanie,

c. Oświadczenie Kierownika Budowy.

1. Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości odbioru. Zamawiający powiadomi uczestników odbioru o terminie i miejscu spotkania stron.
2. Zakończenie czynności odbioru nastąpi w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.
3. Całkowity odbiór nastąpi po podpisaniu przez strony protokołu odbioru końcowego wykonanych robót.
4. Protokół odbioru sporządzi Zamawiający w dniu zakończenia odbioru.
5. W przypadku nie dokonania odbioru przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek stwierdzonych w trakcie odbioru i ponownego zgłoszenia o gotowości do odbioru.

6

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a. w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto określonego w 4 pkt 1, za każdy dzień

zwłoki liczonej od upływu terminu wykonania przedmiotu umowy,

b. w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto określonego w 4 pkt 1 za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego do usunięcia usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym ,

c. w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego w 4 pkt 1 za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za:

a. odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10%

wynagrodzenia netto określonego w 4 pkt 1.

7

1. Wykonawca na własny koszt urządzi plac budowy stosownie do potrzeb.
2. Wykonawca na własny koszt zapewni niezbędną ochronę budowy.
3. Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania umowy przedstawi do akceptacji Zamawiającego szczegółowe informacje dotyczące proponowanego wyposażenia placu zabaw zgodnych z treścią zapytania ofertowego.

§ 8

Wykonawca udziela 3 letniej gwarancji na wykonane przez siebie roboty i zamontowane elementy wyposażenia.

9

Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej .

10

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo Budowlane.

11

Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

12

Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach 2 egz. przeznaczono dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

................................ ...............................