*Załącznik nr 2 do SIWZ*

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Zamówienie: „Montaż rolet okiennych w oddziałach przedszkolnych w Gminie Starogard Gd.”.**

Zadanie realizowane w ramach projektu: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych
w Gminie Starogard Gdański” działanie 9.1.1. Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Zadanie polega na wykonaniu, dostawie i montażu w wymienionych poniżej lokalizacjach, rolet okiennych:

1. Zespół Wychowania Przedszkolnego w Kręgu, Krąg 44, 83-200 Starogard Gdański, tel. 58 562 15 79; dyr. Anna Benert.
2. Oddział przedszkolny w Kokoszkowych, ul. Szkolna 24, 83-207 Kokoszkowy, tel. 58 562 15 79; dyr. Anna Benert.
3. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Suminie, Sumin 38, 83-200 Starogard Gdański, tel. 58 562 10 78, dyr. Barbara Rozwadowska;
4. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Dąbrówce, ul. Starogardzka 47, Dąbrówka, 83-212 Bobowo, tel. 58 56 217 27, dyr. Lucyna Jarczyk;
5. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Rokocinie, ul. Parkowa 2, Rokocin, 83-200 Starogard Gdański, tel. 58 562 1019, dyr. Justyna Pawelec;
6. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Brzeźnie w Szpęgawsku, Szpęgawsk, ul. Starogardzka 17, 83-200 Starogard Gdański, tel. 58 56 212 15, dyr. Jacek Zakrzewski;

Rolety należy wykonać oraz dostarczyć i zamontować w uzgodnionych miejscach. Koszty dojazdów i montażu oraz sprzętu wymaganego do jego wykonania należy wliczyć w koszt zamówienia.

Dostarczone rolety muszą być fabrycznie nowe, posiadać 2 letnią gwarancję na rolety i montaż. Po zamontowaniu należy przeprowadzić próbę dostarczonego i zamontowanego zgodnie z wymogami prawa sprzętu. Rolety muszą działać i być w 100% sprawne.

Materiał, z których wykonane zostaną rolety ma być wysokiej jakości, dostosowany do stosowania w przedszkolach, powinien być nieprzepuszczalny dla światła słonecznego.

1. **Przedmiot podlegający szacowaniu:**

Wykonanie z montażem: rolety okienne wewnętrzne i dachowe.

SUMIN:

Przedmiotem szacowania jest usługa wykonania i montażu rolet dachowych wewnętrznych

* Ilość rolet dachowych wewnętrznych – 3 sztuki,
* Wymiary okien ok. 130x70cm, 3szt,
* Wykonawca przed wykonaniem rolet zobowiązany jest samodzielnie wykonać dokładnego pomiaru okien,
* Rolety muszą być wyposażone w prowadnice,
* Roleta powinna być wykonana z tkaniny trudno zapalnej,
* Roleta powinna posiadać samohamujący mechanizm łańcuszkowy pozwalający
na zatrzymanie rolety w dowolnym miejscu,
* Rolety powinny posiadać wszystkie wymagane prawem dopuszczenia, atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub certyfikaty zgodności, certyfikaty przeciwzapalne czy deklaracje z Polską Normą,
* Gwarancja min. 24 miesiące,
* Kolorystyka zostanie ustalona w późniejszym terminie z wyłonionym Wykonawcą.

SZPĘGAWSK:

Przedmiotem szacowania jest usługa wykonania i montażu rolet okiennych wewnętrznych

* Ilość rolet – 3 sztuki,
* Wymiary okien:
* ok. 170 cm (szer.) x 150 cm (wys.), 1szt,
* ok. 160 cm (szer.) x 160 cm (wys.), 1szt,
* ok. 150 cm (szer.) x 160 cm (wys.), 1szt,
* Wykonawca przed wykonaniem rolet zobowiązany jest samodzielnie wykonać dokładnego pomiaru okien,
* System mocowania naścienny,
* Roleta powinna być wykonana z tkaniny trudno zapalnej,
* Roleta powinna posiadać samohamujący mechanizm łańcuszkowy pozwalający
na zatrzymanie rolety w dowolnym miejscu,
* Rolety powinny posiadać wszystkie wymagane prawem dopuszczenia, atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub certyfikaty zgodności, certyfikaty przeciwzapalne czy deklaracje z Polską Normą,
* Gwarancja minimum 24 miesiące,
* Kolorystyka zostanie ustalona w późniejszym terminie z wyłonionym Wykonawcą.

KOKOSZKOWY/KRĄG:

Przedmiotem szacowania jest usługa wykonania i montażu rolet okiennych wewnętrznych

* Ilość rolet – 5 sztuk,
* Wymiary rolet naściennych do Kokoszkowych:
* ok. 185 cm (szer.) x 215 cm (wys.), 2szt,
* Wymiary rolet naściennych do Kręga:
* ok. 104 cm (szer.) x 260 cm (wys.), 2szt,
* ok. 115 cm (szer.) x 260 cm (wys.), 1szt,
* Wykonawca przed wykonaniem rolet zobowiązany jest samodzielnie wykonać dokładnego pomiaru okien,
* System mocowania naścienny,
* Roleta powinna być wykonana z tkaniny trudno zapalnej,
* Roleta powinna posiadać samohamujący mechanizm łańcuszkowy pozwalający
na zatrzymanie rolety w dowolnym miejscu,
* Rolety powinny posiadać wszystkie wymagane prawem dopuszczenia, atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub certyfikaty zgodności, certyfikaty przeciwzapalne czy deklaracje z Polską Normą,
* Gwarancja min. 24 miesiące,
* Kolorystyka zostanie ustalona w późniejszym terminie z wyłonionym Wykonawcą.

DĄBRÓWKA:

Przedmiotem szacowania jest usługa wykonania i montażu rolet okiennych wewnętrznych

* Ilość rolet – 2 sztuki,
* Wymiary okien:
* ok. 202 cm (szer.) x 186 cm (wys.), 2szt,
* Wykonawca przed wykonaniem rolet zobowiązany jest samodzielnie wykonać dokładnego pomiaru okien,
* System mocowania naścienny,
* Roleta powinna być wykonana z tkaniny trudno zapalnej,
* Roleta powinna posiadać samohamujący mechanizm łańcuszkowy pozwalający
na zatrzymanie rolety w dowolnym miejscu,
* Rolety powinny posiadać wszystkie wymagane prawem dopuszczenia, atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub certyfikaty zgodności, certyfikaty przeciwzapalne czy deklaracje z Polską Normą,
* Gwarancja min. 24 miesiące,
* Kolorystyka zostanie ustalona w późniejszym terminie z wyłonionym Wykonawcą.

ROKOCIN:

Przedmiotem szacowania jest usługa wykonania i montażu rolet okiennych wewnętrznych

* Ilość rolet naściennych – 3 sztuki,
* Wymiary okien:
* ok. 93 cm (szer.) x 154 cm (wys.), 1szt,
* ok. 262 cm (szer.) x 154 cm (wys.), 1szt,
* ok. 173 cm (szer.) x 160 cm (wys.), 1szt,
* Wykonawca przed wykonaniem rolet zobowiązany jest samodzielnie wykonać dokładnego pomiaru okien,
* System mocowania naścienny,
* Roleta powinna być wykonana z tkaniny trudno zapalnej,
* Roleta powinna posiadać samohamujący mechanizm łańcuszkowy pozwalający
na zatrzymanie rolety w dowolnym miejscu,
* Rolety powinny posiadać wszystkie wymagane prawem dopuszczenia, atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub certyfikaty zgodności, certyfikaty przeciwzapalne czy deklaracje z Polską Normą,
* Gwarancja minimum 24 miesiące,
* Kolorystyka zostanie ustalona w późniejszym terminie z wyłonionym Wykonawcą.

Wszystkie podane wymiary okien i rolet są poglądowe – mają na celu umożliwienie oszacowania zadania.

W cenę należy wliczyć koszty: dojazdów, niezbędnych do wykonania prawidłowo zamówienia pomiarów, montaży i gwarancji na zamontowane rolety wraz z ich montażem na 2 lata.