**Uchwała Nr / /2019
Rady Gminy Starogard Gdański**

z dnia 7 lutego 2019 r.

**w sprawie doposażenia GZUK w Jabłowie w składniki mienia gminnego**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994 z póżn. zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.**Wyraża się zgodę na doposażenie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Jabłowie w składniki mienia gminnego, przy pomocy którego Zakład będzie prowadził gospodarkę, w skład którego wchodzi:

1. Droga transportu rolnego w Linowcu (dz.nr 32) na odcinku od granicy działki nr 23/1 do działki nr 34/18, w zakresie:
* nawierzchnia utwardzona z płyt YOMB-3225m2(dł 630m szer. 5m)
* zjazdy z płyt YOMB -75m2,
* elementy ściekowe z elementów prefabrykowanych -80mb
* chodnik z kostki betonowej gr 6cm- 306m2
* bariery energochłonne -100mb
* bariery sztywne przepustu drogowego-12mb
* słupki i znaki drogowe- 2 szt.

 Plan z lokalizacją drogi stanowi załącznik nr 1  do niniejszej uchwały.

1. Droga transportu rolnego Jabłowie-ul. Grabowiecka, w zakresie:
* Urządzenia odwadniające - studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm wraz z kratą ściekową typu ciężkiego 2 szt.
* Odcinek kanalizacji deszczowej łączący studzienki ściekowe ze studniami chłonnymi, rury PCV śr. 200mm- 20 mb
* Studnie chłonne betonowe śr. 1,2m i głębokości 2m wraz z pokrywami betonowymi -2 szt.
* Oznakowanie: słupki stalowe do mocowania znaków drogowych 8 szt. Tablice znaków drogowych 12 szt.
* Nawierzchnia z płyt YOUMB o wym. 100x75cm, grubości 12,5cm- 8660 m2
* Bariery ochronne drogowe - 70mb, s
* Słupki drogowe prowadzące U 1 a - 11szt.

Plan z lokalizacją drogi stanowi załącznik nr 2  do niniejszej uchwały.

1. Odcinek sieci wodociągowej w Kręgu ( działka nr 7 i 57 ), w zakresie:
* sieć wodociągowa DN 90 PCV-380mb
* przyłącza do granicy działki DN 40- 30 mb (6 szt.)
* hydrant p.poż nadziemny DN80- 1 szt.

 Plan z lokalizacją sieci stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

1. Wodociąg grupowy Sumin, Rokocin, Sucumin, Koteże- odcinek w Suminie (dz. nr 97/9) ,oraz sieć kanalizacji deszczowej w Suminie( dz. nr 88,97/9, 97/13, 98, 99, 100/1 i 104) w zakresie:

Wodociąg:

* sieć wodociągowa DN 90 PCV-60 mb
* hydrant p.poż nadziemny DN80- 1 szt.

kanalizacja deszczowa

* kanały z PCV-U DN 315-223,2m, DN 250-216m, DN 200-25m,
* wpusty uliczne 4 szt.

 Plan z lokalizacją sieci stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

1. Wodociąg grupowy Sumin, Rokocin, Sucumin, Koteże, Dąbrówka- odcinek w Koteżach (działki nr 246, 176/4, 172/2 i dz. nr 17/9 w Dąbrówce) w zakresie:
* sieć wodociągowa DZ 90 PCV-505 mb
* przyłącza Dz40 PE-6,5m (6szt.) i Dz 63 PE -43m (2 szt.)
* hydrant p.poż nadziemny DN80- 4 szt.

Plan z lokalizacją sieci stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały

1. Wodociąg grupowy Klonówka-Rywałd-Brzeźno Wielkie- odcinek w Brzeźnie, ul. Swarożyńska dz. nr 5/4, 5/5, 11, 12/3, 35/3, w zakresie:
* sieć wodociągowa Dz 110 PE – 934 mb
* przyłącza Dz40 PE – 64m
* hydranty p.poż DN 80- 3 szt.

Plan z lokalizacją sieci stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały

1. Rozbudowa wodociągu w Klonówce – działki nr 78, 79, 19, 14/2, 20/1, 18, 8, 6/2,12), w zakresie:
* sieć wodociągowa DZ90 PE -1603,8mb
* przyłącza Dz 63 PE- 278mb
* przyłącza Dz 50 PE- 517mb
* przyłącza Dz40 PE - 145,4mb
* studnie wodomierzowe- 2kpl
* hydranty nadziemne DN80-4 szt.

 Plan z lokalizacją sieci stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały

1. Odcinek sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kokoszkowach (obok ul. Podmiejskiej, dz. nr 275/13,276/30,239/2, 275/12, 276/23), w zakresie:

 Wodociąg :

* sieć wodociągowa DZ110 PE- 187,1m
* przyłącza DZ40 PE- 26,5m (7 szt.)
* Hydranty nadziemne DN 80-3 szt.

Kanalizacja:

* Sieć kanalizacji sanitarnej DN 200 PP – 197,2 m
* Przyłącza kanalizacyjne DZ 160 PVC - 24,4m

Plan z lokalizacją sieci stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały

1. Odcinek drogi wewnętrznej z miejscami postojowymi w Suminie (dz. nr 97/9 i 104), w zakresie:
* Droga o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm (szer. Drogi 5m , dł-57,5m)- 270m2
* Miejsca postojowe z kostki bet. gr. 8 cm dla 24 samochodów osobowych- 274m2
* Zjazd z kostki bet. gr. 8cm- 29m3
* Chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm –80m2
* Podjazd dla osób niepełnosprawnych—13m2

 Plan z lokalizacją przedmiotowej inwestycji stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały

1. Parking –miejsca postojowej dla samochodów osobowych przy placu rekreacyjnym w Okolu- (dz. nr 134/6 obr. Linowiec), w zakresie:
* Nawierzchnia z kostki betonowej gr.8cm dla 10 miejsc postojowych -125m2

 Plan z lokalizacją przedmiotowej inwestycji stanowi załącznik nr 10 do niniejszej uchwały

1. Chodnik w Okolu- ul. Wesoła, w zakresie:
* powierzchni chodnik z kostki betonowej gr. 6cm - 65,25m2
* obrzeża betonowana podsypce piaskowej, ławy pod obrzeza- 35 m
* krawężniki betonowe 15x30, wraz z ławami na podsypce cementowo piaskowej- 55mb

Plan z lokalizacją przedmiotowej inwestycji stanowi załącznik nr 11 do niniejszej uchwały

1. Studnia głębinowa nr 3 w Suminie-działka nr 160/2, w zakresie
* studnia głębinowa z rur PVC DMN 300mm - gł. 51m
* filtr ze szczeliną ciągłą 0,75 typu Johnson l=10m
* rura podfolytrowa-4,25m
* obudowa nadziemna typu Lange
* podłączenie wody surowej ze studni z rury PE DZ 140
* instalacja energetyczna i sterownicza z przepływomierzem
* kolumna rur pionowych przewodu tłocznego ze stali nierdzewnej fi 4 cale- dł. 30m
* pompa głębinowa do wody typ. SP 46-5 z silnikiem 6” 7,5 kW/400 z kablem podwodnym 4x4mm2 do wody pitnej dł. 35m

Plan z lokalizacją przedmiotowej inwestycji stanowi załącznik nr 12 do niniejszej uchwały

**§ 2.**Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Starogard Gdański.

**§ 3.**Uchwała wchodzi w życie z dniem 7 lutego 2019 roku..

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodnicząca Rady Gminy**Marzena Gornowicz** |