**Gmina Starogard Gdański**

****

**Gmina Starogard Gdański**

**ul. Sikorskiego 9**

**83-200 Starogard Gd**

NIP 592 207 98 28

tel: centrala (058) 562 50 67 fax:(058) 562 46 41

www.ugstarogard.pl e-mail: urzad@ugstarogard.pl

7013.5.2019 Starogard Gdański dnia 13.02.2019r

Zapytanie ofertowe

**na „Budowę sieci wodociągowej w Sucuminie”**

1. **Nazwa oraz adres zamawiającego.**

Gmina Starogard Gdański

ul. Sikorskiego 9

83-200 Starogard Gdański

tel. (58) 56 250 67

fax. (58) 56 246 41

1. **Tryb udzielenia zamówienia**

Do zamówienia nie stosuje się Ustawy „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.)– na podst. art.4 ust. 8.

1. **Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej w Sucuminie, zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego:

* Sieć wodociągowa Dz 90 PE- 204m ( w tym 100m przewiertem sterowanym, z czego 4,5m w DK22)
* Przyłącza wodociągowe Dz 40 PE -25m (6 szt. do granicy działek 205/7,205/9, 205/10, 205/12, 205/5 i 205/16).
* Hydranty nadziemne DN80-2 szt.

Szczegółowy opis zadania stanowi dokumentacja załączona do zapytania, **zakres inwestycji określony w załączniku nr 1** , Specyfika Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, oraz pomocniczo przedmiar robót.

**Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje:**

* organizacja i urządzenie placu budowy, w tym wszelkie roboty przygotowawcze,
* zakup i montaż materiałów objętych przedmiotem zamówienia
* roboty ziemne pod sieci wodociągowe, niezbędne rozbiórki nawierzchni pod sieci,
* wykonanie i uzgodnienie na własny koszt projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót budowlanych na drodze wojewódzkiej DK22.
* sporządzenia i oznakowania czasowej organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy,
* dokonania w imieniu Zamawiającego niezbędnych uzgodnień związanych z wykonywaniem robót z właściwymi gestorami sieci.
* dokonania w imieniu Zamawiającego niezbędnych uzgodnień wynikającymi z decyzji GDKIA O.Gd.-Z-3.4341.232.2018.RH z dnia 19.11.2018r.
* wykonanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zapewniającej stały dojazd do posesji znajdujących się wzdłuż budowanych sieci
* koszty utrzymania zaplecza budowy, organizacji ruchu w okresie prowadzenia robót, obsługi geodezyjnej i geotechnicznej, ewentualna odbudowa osnowy geodezyjnej lub kamieni granicznych usuniętych w trakcie robot budowlanych, wykonania tymczasowych przyłączy lub liczników dla mediów niezbędnych do realizacji prac budowlanych, opłat za pobór wody i energii na czas prowadzenia robót
* zawiadomienie właścicieli mediów przeznaczonych do przebudowy o planowanym terminie wejścia z robotami budowlanymi.
* zapewnienia własnym pracownikom lub osobom, przy pomocy których Wykonawca wykonuje umowę, odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
* utrzymania ciągów komunikacyjnych zajętych na potrzeby inwestycji w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,
* zabezpieczenia dróg prowadzących do placu budowy przed ich zniszczeniem spowodowanym środkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawców,
* umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne, a także uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego.
* kompleksową inwentaryzację powykonawczą wykonanych robót.
* zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu, wykonanie dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego)
* po zakończeniu robót demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu,

1. **Termin wykonania zamówienia**: **30.04.2019r**
2. **Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.** 
   1. Ofertę w zamkniętej kopercie oznakowanej firmą (nazwiskiem), adresem Wykonawcy i napisem „**Budowa odcinka sieci wodociągowej w Sucuminie”**  należy złożyć w:

**Urzędzie Gminy w Starogardzie Gdańskim,**

**ul. Sikorskiego 9 (biuro podawcze pom. 101-parter)**

* 1. Termin składania ofert wyznacza się na dzień: **2019-02-21 do godz. 10.00**

**Otwarcie ofert 2019-02-21 godz.10.30 pok. 305**

1. **Sposób przygotowania oferty:**

* Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę zawierającą wykonanie całego zakresu zamówienia.
* Wykonawca obliczy cenę w oparciu o opis przedmiotu zamówienia i załączniki, uwzględniając koszty wszystkich wymagań i okoliczności wpływających na cenę, w tym min.: cenę projektu BIOZ, wykonania wszelkich robót przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), odwodnienia wykopów, ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, zagęszczenia gruntu, wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki, robót demontażowych, odtworzenia dróg i chodników, pełnej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji robót budowlanych oraz inne koszty wynikające z umowy
* Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
* Oferta musi mieć formę pisemną i sporządzona w j. polskim.
* Niezbędne załączniki do złożonej oferty:
* Oferta powinna zawierać wypełniony Formularz ofertowy, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego,
* Informację o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

1. **Opis kryteriów, którymi zamawiający kierował się będzie przy wyborze oferty.**

**Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty** będą**:**

* cena ryczałtowa oferty brutto- 100%

1. **Załączniki**

* formularz oferty i informacji o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
* zakres inwestycji –zał. nr1
* dokumentacja projektowa
* wzór umowy -załącznik nr 2

Sporządziła :Beata Hołowińska

Insp.ds. Inwestycji

Tel. kontaktowy: (058) 562 50 67 wew.305

Data: 13.02.2019r

Zatwierdził