**ZAKRES RZECZOWY PLANOWANYCH PRAC PROJEKTOWYCH I BUDOWLANYCH**

/ do wykorzystania w harmonogramie rzeczowo – finansowym/

**Koszty kwalifikowane**

|  |
| --- |
|  |
|  |  |  |  |
| **Lp** | **Zakres robót budowlanych** | **jm.** | **Ilość** |
| **I** | **Winda (likwidacja barier architektonicznych)** |   |   |
|   | Dostawa oraz montaż dźwigu wraz z szybem | kpl | 1 |
|   | Otoczenie wokół - dojścia,dojazdy, miejsca postojowe, pochylnia | kpl | 1 |
| **II** | **Stolarka otworowa** |   |   |
|   | Stolarka drzwiowa | szt. | 32 |
|   | Stolarka okienna | szt. | 18 |
| **III** | **Posadzki** |   |   |
|   | Wymiana warstw podposadzkowych | m2 | 318 |
|   | Wymiana okładzin posadzkowych | m2 | 318 |
|   | Schody (konstrukcja + okładziny) | kpl | 1 |
| **IV** | **Sufity** |   |   |
|   | Wymiana warstw okładzinowych (zabudowy) | m2 | 318 |
|   | Prace malarskie  | m2 | 318 |
| **V** | **Ściany** |   |   |
|   | Przebudowa konstrukcyjna ścian | m3 | 10 |
|   | Ściany działowe | m2 | 100 |
|   | Naprawa tynków | m2 | 400 |
|   | Prace malarskie | m2 | 400 |
| **VI** | **Kuchnia** |   |   |
|   | Okładziny ścienne | m2 | 50 |
|   | Instalacja wentylacji | kpl | 1 |
| **VII** | **Toalety** |   |   |
|   | Okładziny ścienne | m2 | 120 |
|   | Instalacja wentylacji | kpl | 8 |
| **VIII** | **Instalacje** |   |   |
|   | Instalacja wod. - kan. | kpl | 1 |
|   | Instalacja elektryczna | kpl | 1 |
|   | Instalacja teletechniczna | kpl | 1 |
|   | Instalacja c.o. , wentylacja | kpl | 1 |

**Koszty niekwalifikowane**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **IX**  | **Dach** |  |  |
| Wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi | m2 | 560 |
| Wymiana elementów konstrukcyjnych | m3 | 5 |
| Naprawa kominów | m3 | 3 |
| **X** | **Elewacja** |  |  |
| Rekonstrukcja tynków | m2 | 750 |
| Prace malarskie | m2 | 750 |
| Czyszczenie i impregnacja elementów kamiennych i drewnianych | m2 | 200 |
| **XI** | **Punkt Przedszkolny** |  |  |
|  | Stolarka otworowa  | szt. | 5 |
|  | Posadzki  | m2 | 56,4 |
|  | Sufity | m2 | 56,4 |
|  | Ściany | m2 | 200 |
|  | Toalety | kpl.  | 2 |
|  | Instalacje | kpl.  | 5 |