Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr INT/78/2023  
Wójta Gminy Starogard Gdański  
z dnia 18 maja 2023 r.

**Protokół przekazania**

**składników majątku trwałego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa składnika** | **Nr inwentarzowy** | **Ilość** | **Wartość początkowa** | **Uwagi** |
| 1 | Sieć kanalizacji sanitarnej na ul. Rybackiej i Łąkowej w Rokocinie | 1979/02/211 | * sieć kanalizacji grawitacyjnej DN 200 PVC-676,5 m * Kanalizacja grawitacyjna DN 160 PVC-119,6m | 338 371,97 zł | Zakres-Załącznik nr 1 |
| 2 | Modernizacja ul. Liliowej w Kokoszkowach | 1974/02/220 | * Utwardzenie drogi gminnej płytami Yomp na podbudowie z kruszbetu gr 10cm, podsypce piaskowej 10 cm na odcinku 100mb i szer. 4m | 70 105,50 | Zakres- załącznik nr 2 |
| 3 | Odcinek sieci wodociągowej w Brzeźnie Wielkim -**wykup** | 1976/02/211 | Odcinek sieci wodociągowej DZ 90 PE dł. 42m z 1 szt. hydrantu i 1 szt. przyłącza DN 40PE | 6 465,90 | Zakres- załącznik nr 3 |
| 4 | Odcinek sieci wodociągowej w Kręgu- **wykup** | 1975/02/211 | Odcinek sieci wodociągowej DZ 90 PE dł. 130m z 1 szt. hydrantu DN80, 1 sztuk przyłączy DN 40PE | 9 139,75 zł | Zakres- załącznik nr 4 |
| 5 | Odcinek sieci kanalizacyjnej w Koteżach – **wykup**  Odcinek sieci wodociągowej w Koteżach-**wykup** | 197/02/211  1978/02/211 | * odcinek sieci kanalizacyjnej DZ 200 PVC dł 62m * odcinek sieci wodociągowej DZ 90 PE dł. 142m z 1 szt. hydrantu DN80, | 6380, 18  11 629,39zł | Zakres- załącznik nr 5 |
| 6 | Droga publiczna nr 213041G Owidz- Barchnowy | 1980/02/220/15DROGA PUBLICZNA | 1. Roboty drogowe:  * nowa konstrukcja jezdni z mieszanki min.-butumicznej dł. 1,646 km i szer 6m * nowa konstrukcja ścieżki rowerowej o nawierzchni mineralno-bitumicznej o szer 2m i lokalnymi poszerzeniami dł. ok. 1 626,8m- łączna powierzchnia 3380,90m2 * nowa konstrukcja nawierzchni chodników z kostki betonowej –szer. 2m i lokalnymi poszerzeniami o łącznej powierzchni 361m2 * nowa konstrukcja nawierzchni zjazdów z kostki betonowej-1 132,54m2 * wyniesienia przejść dla pieszych z kostki betonowej – 2 szt. * nawierzchnia zatok autobusowych z kostki kamiennej o pow. 106m2-1 szt. * znaki drogowe: zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne-58 szt * bariery i barieroporęcze- 472m  1. Roboty oświetleniowe: 2. Słupy oświetleniowe wys. 9m z wysięgnikiem 1,5m o masie do 100 kg-25 szt. 3. Doświetlacze przejść dla pieszych- 2kpl. | 6 177 222, 04zł | Zakres –Załącznik nr 6 |
| 7 | Tablet XTrack | 1933/04/487 | * Tablet z urządzeniem wspomagającym-oprogramowanie mobilne przystosowane do pracy w terenie. | 14145, 00 zł | brak |
| 8 | Kocioł CO, zdemontowany w Przedszkolu Publicznym w Kokoszkowach | brak | * Kocioł CO firmy Viessman. Kocioł gazowy jednofunkcyjny z zamkniętą komorą spalania o mocy 30 kW (stojący) | 10 000,00 zł | brak |

**Przekazujący Przejmujący**

............................................ ..........................................  
 Imię i nazwisko, stanowisko (Pieczęć) Imię i nazwisko, stanowisko (Pieczęć)