Ogłoszenie powiązane:

[Ogłoszenie nr 101387-2014 z dnia 2014-05-12 r.](http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=101387&rok=2014-05-12) Ogłoszenie o zamówieniu - Stawiguda
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn. poprawa bezpieczeństwa dróg na terenie gminy Stawiguda w miejscowościach: Majdy, Tomaszkowo (ul. Drozda), Gryźliny (ul. Porzeczkowa i ul. Malinowa) i Stawiguda (ul. Brzozowa i ul. Kalinowa) po...
Termin składania ofert: 2014-05-27

**Stawiguda: Poprawa bezpieczeństwa dróg na terenie gminy Stawiguda w miejscowościach: Majdy, Tomaszkowo (ul. Drozda), Gryźliny (ul. Porzeczkowa i ul. Malinowa) i Stawiguda (ul. Brzozowa i ul. Kalinowa) po przez ich przebudowę.**
**Numer ogłoszenia: 136563 - 2014; data zamieszczenia: 25.06.2014**
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 101387 - 2014r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5126475, faks 089 5126910.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Poprawa bezpieczeństwa dróg na terenie gminy Stawiguda w miejscowościach: Majdy, Tomaszkowo (ul. Drozda), Gryźliny (ul. Porzeczkowa i ul. Malinowa) i Stawiguda (ul. Brzozowa i ul. Kalinowa) po przez ich przebudowę..

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn. poprawa bezpieczeństwa dróg na terenie gminy Stawiguda w miejscowościach: Majdy, Tomaszkowo (ul. Drozda), Gryźliny (ul. Porzeczkowa i ul. Malinowa) i Stawiguda (ul. Brzozowa i ul. Kalinowa) po przez ich przebudowę. Roboty budowlane obejmują przebudowę dróg o łącznej długości 3363 m w miejscowościach: CZĘŚĆ I - Przebudowa drogi w Majdach. - droga gminna 162104N w miejscowości Majdy w kierunku miejscowości Kręsk o długości 700 m. Nawierzchnia z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz kruszywa naturalnego dla kategorii ruchu KR2. Szerokość nawierzchni 4,5- 5,00 m. Regulacja zaworów wodnych i studni kanalizacyjnych. Odwodnieniem do studni chłonnych. Przebudowa ulicy zakłada wykonanie oznakowania. CZĘŚĆ II - Przebudowa drogi w Tomaszkowie -ul. Drozda. - droga gminna w miejscowości Tomaszkowo od drogi powiatowej 1370N do granicy z Gminą Gietrzwałd. Nawierzchnia z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz kruszywa naturalnego dla kategorii ruchu KR3. Szerokość nawierzchni 5,00 m wraz z poboczami. Regulacja zaworów wodnych i studni kanalizacyjnych. Odwodnienie przez korytka odwadniające. Przebudowa ulicy zakłada oznakowaniem pionowym 7 szt. , poziomą linie oznakowania P4 i P12 oraz bariery ochronne. CZĘŚĆ III - Przebudowa dróg w Gryźlinach- ul. Porzeczkowa i ul. Malinowa. - droga gminna ul. Porzeczkowa o długości 365 m. Nawierzchnia z kostko betonowej z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej, dla kategorii ruchu KR 1 na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz kruszywa naturalnego. Nawierzchnia pieszo - jezdna na szerokość 5,0 m (w tym ciąg pieszy 2,0 m w kolorze czerwonym i ciąg jezdny w kolorze szarym 3 m). Odwodnienie przez studzienki z wpustami i kanalizację deszczową do kanalizacji deszczowej w ul. Malinowej. Oznakowanie pionowe 2 szt. i oznakowanie poziome P4 i P12. - droga gminna ul. Malinowa o długości 560 m. Nawierzchnia z kostko betonowej z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej, dla kategorii ruchu KR 1 na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz kruszywa naturalnego. Nawierzchnia pieszo - jezdna na szerokość 5,0 m (w tym ciąg pieszy 2,0 m w kolorze czerwonym i ciąg jezdny w kolorze szarym 3 m). Krótsze odcinki zakończone placami manewrowymi 20m x 12m, 20m x 10m, 20m x 10m. Odwodnienie przez studzienki z wpustami i kanalizację deszczową poprzez separator do zbiornika rozsączającego. Oznakowanie pionowe 6 szt. próg zwalniający 1 szt. i oznakowanie poziome P4 i P12. CZĘŚĆ IV - Przebudowa drogi w Stawigudzie - ul. Brzozowa. - droga gminna 162093N ul. Brzozowa o długości 600 m. Nawierzchnia z kostko betonowej z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej, dla kategorii ruchu KR 2 na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz kruszywa naturalnego. Nawierzchnia pieszo - jezdna na szerokość 5,0 m (w tym ciąg pieszy 2,0 m w kolorze czerwonym i ciąg jezdny w kolorze szarym 3 m). Odwodnienie przez studzienki z wpustami i kanalizację deszczową poprzez separator do rowu melioracyjnego. Oznakowanie pionowe 3 szt. CZĘŚĆ V- Przebudowa drogi w Stawigudzie - ul. Kalinowa. - droga gminna 162085N ul. Kalinowa o długości 168 m. Nawierzchnia z kostko betonowej z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej, dla kategorii ruchu KR 1 na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz kruszywa naturalnego. Nawierzchnia pieszo - jezdna na szerokość 4,5 m na długości 113m i chodnik na szer. 3,0m i długości 55m. Odwodnienie przez studzienki z wpustami z separatorem do kanalizacji deszczowej. Oświetlenie uliczne - 8 szt. Oznakowanie pionowe 2 szt. 2. Zakres, sposób wykonania i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wynikający z art. 31 uPzp stanowi dokumentacja projektowa na wykonanie robót budowlanych, na którą składa się: 2.1. Dokumentacja projektowa przebudowy dróg - stanowiąca załącznik Nr 1 do pozwolenia na budowę wydanego z upoważnienia Starosty Olsztyńskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Budownictwa - [załącznik nr 10A, 10B, 10C, 10D, 10E do siwz], który to dokument jest integralną częścią SIWZ oraz 2.2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót [załącznik nr 11A, 11B, 11C, 11D, 11E do siwz], który to dokument jest integralną częścią siwz, a także 2.3. przedmiary robót- [załącznik nr 12A, 12B, 12C, 12D, 12E do SIWZ]..

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.00.00.00-7, 45.23.31.20-6, 45.23.24.40-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

* **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

**Część NR:** 1

**Nazwa:** Poprawa bezpieczeństwa dróg na terenie gminy Stawiguda w miejscowościach: Majdy, Tomaszkowo (ul. Drozda), Gryźliny (ul. Porzeczkowa i ul. Malinowa) i Stawiguda (ul. Brzozowa i ul. Kalinowa) po przez ich przebudowę. CZĘŚĆ I - Przebudowa drogi w Majdach.

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 23.06.2014.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 3.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

* SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia** *(bez VAT)*: 916013,60 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

* **Cena wybranej oferty:** 743573,41
* **Oferta z najniższą ceną:** 743573,41 **/ Oferta z najwyższą ceną:** 1125109,08
* **Waluta:** PLN.

**Część NR:** 2

**Nazwa:** Poprawa bezpieczeństwa dróg na terenie gminy Stawiguda w miejscowościach: Majdy, Tomaszkowo (ul. Drozda), Gryźliny (ul. Porzeczkowa i ul. Malinowa) i Stawiguda (ul. Brzozowa i ul. Kalinowa) po przez ich przebudowę. CZĘŚĆ II - Przebudowa drogi w Tomaszkowie -ul. Drozda..

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 23.06.2014.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 3.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

* Budownictwo Nadzory Zbigniew Szynkowski, Zalbki 10A, 10-370 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia** *(bez VAT)*: 1401297,87 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

* **Cena wybranej oferty:** 1387121,64
* **Oferta z najniższą ceną:** 1387121,64 **/ Oferta z najwyższą ceną:** 2280314,58
* **Waluta:** PLN.

**Część NR:** 4

**Nazwa:** Poprawa bezpieczeństwa dróg na terenie gminy Stawiguda w miejscowościach: Majdy, Tomaszkowo (ul. Drozda), Gryźliny (ul. Porzeczkowa i ul. Malinowa) i Stawiguda (ul. Brzozowa i ul. Kalinowa) po przez ich przebudowę. CZĘŚĆ IV - Przebudowa drogi w Stawigudzie - ul. Brzozowa.

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 23.06.2014.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 3.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

* KONSORCJUM:LIDER:Zakład Handlowy KASIA Henryk Wasilewski PARTNER:Firma Usługowo - Handlowa HYDROL Tomasz Leonard, Silice 5/2, 11-030 Purda, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia** *(bez VAT)*: 1645728,23 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

* **Cena wybranej oferty:** 1511729,91
* **Oferta z najniższą ceną:** 1511729,91 **/ Oferta z najwyższą ceną:** 1807934,34
* **Waluta:** PLN.

**Część NR:** 5

**Nazwa:** Poprawa bezpieczeństwa dróg na terenie gminy Stawiguda w miejscowościach: Majdy, Tomaszkowo (ul. Drozda), Gryźliny (ul. Porzeczkowa i ul. Malinowa) i Stawiguda (ul. Brzozowa i ul. Kalinowa) po przez ich przebudowę. CZĘŚĆ V- Przebudowa drogi w Stawigudzie - ul. Kalinowa.

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 23.06.2014.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 2.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

* Budownictwo Nadzory Zbigniew Szynkowski, Zalbki 10A, 10-370 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia** *(bez VAT)*: 265674,57 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

* **Cena wybranej oferty:** 239310,15
* **Oferta z najniższą ceną:** 239310,15 **/ Oferta z najwyższą ceną:** 251074,70
* **Waluta:** PLN.