P R Z E D M I A R   R O B Ó T
	 
	Budowa :	BOISKO WIELOFUNKCYJNE
	 
	Kod CPV :	45212221-1   Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych
	 
	Obiekt :	BOISKO WIELOFUNKCYJNE
	 
	Kod CPV :	45212221-1   Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych
	Adres :	ŁASZKA GM. SZTUTOWO DZIAŁKA NR 198/1

	BOISKO WIELOFUNKCYJNE W ŁASZCE
	 
	Kod CPV :	45212221-1   Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych
	 
	Inwestor :	URZĄD GMINY SZTUTOWO
		82-110 SZTUTOWO UL. GDAŃSKA 55

	Jednostka autorska :	Kosztorysowanie i Nadzór Budowlany Marek Witek
	Opracował :	M. WITEK                    Data : 2009-11-28

	BOISKO WIELOFUNKCYJNE W ŁASZCE 
	Budowa :	BOISKO WIELOFUNKCYJNE
	Obiekt :	BOISKO WIELOFUNKCYJNE
	Adres :	ŁASZKA GM. SZTUTOWO DZIAŁKA NR 198/1
	SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU
	 
		 Str: 1
	 
	Lp.	Kod CPV	Opis działu
	 
	a		Roboty przygotowawcze, usunięcie drzew  i rozbiórki
	 
	b		Roboty ziemne
	 
	c		Budowa boiska
	 
	d		Piłkochwyty i ogrodzenie
	 
	e		Roboty zieleniarskie
	 
	f		Wyposażenie placu zabaw

	- - -    Koniec   wydruku   spisu   działów   przedmiaru   - - - 

	BOISKO WIELOFUNKCYJNE W ŁASZCE 
	Budowa :	BOISKO WIELOFUNKCYJNE
	Obiekt :	BOISKO WIELOFUNKCYJNE
	Adres :	ŁASZKA GM. SZTUTOWO DZIAŁKA NR 198/1
		 Str: 1
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	a.	Roboty przygotowawcze, usunięcie drzew  i rozbiórki		
	Numer specyfikacji :  B-01
	 
	1.	KNR  225-0207-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	35,000	m2 p.z.
		Rozebranie budynków gospodarczych
	Uwaga: skrót jednostki miary "m2 p.z." oznacza - metr kwadratowy powierzchni zabudowy
	Numer specyfikacji :  B-01
	 
	2.	KNR  404-0302-01-00  IGM Warszawa	1,644	m3
		Rozebranie cokołu betonowego
	Numer specyfikacji :  B-01
	 
		13.70 * 0.20 * 0.60 =	1,644
	 
	1,644
	 
	Razem  przedmiar =	  1,644	m3

	3.	KNR  225-0307-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	89,550	m2
		Rozebranie ogrodzeń z siatki na: słupkach stalowych obetonowanych
	Numer specyfikacji :  B-01
	 
		(13.70 + 46.00) * 1.50 =	89,550
	 
	89,550
	 
	Razem  przedmiar =	  89,550	m2

	4.	KNR  225-0310-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	37,500	m2
		Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach drewnianych
	Numer specyfikacji :  B-01
	 
		25.00 * 1.50 =	37,500
	 
	37,500
	 
	Razem  przedmiar =	  37,500	m2

	5.	KNR  401-0108-11-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	12,935	m3
		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na
		odległość: do 1 km
	Numer specyfikacji :  B-01
	 
		35.00 * 0.25 + 1.644 + 89.55 * 0.02 + 37.50 * 0.02 =	12,935
	 
	12,935
	 
	Razem  przedmiar =	  12,935	m3

	6.	KNR  401-0108-12-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	12,935	m3
		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na
		odległość: za każdy następny 1 km - krotność 4
	Numer specyfikacji :  B-01
	 
		12.935 =	12,935
	 
	12,935

	BOISKO WIELOFUNKCYJNE W ŁASZCE 
	a. Roboty przygotowawcze, usunięcie drzew  i rozbiórki
		 Str: 2
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	Razem  przedmiar =	  12,935	m3

	7.	KNR  201-0108-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	0,010	ha
		Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia: gęstych
	Numer specyfikacji :  B-01
	 
		0.010 =	0,010
	 
	0,010
	 
	Razem  przedmiar =	  0,010	ha

	8.	KNR  225-0419-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	4,000	szt
		Demontaż dwuch urządzeń zabawowych ( po dwa słupki drewniane na urządzenie  )
	Numer specyfikacji :  B-01
	 
		2 * 2 =	4,000
	 
	4,000
	 
	Razem  przedmiar =	  4,000	szt

	 
	b.	Roboty ziemne		
	Numer specyfikacji :  B-02
	 
	9.	KNR  201-0126-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	1 814,426	m2
		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy:  15 cm
	Numer specyfikacji :  B-02
	 
		30.16 * 60.16 =	1 814,426
	 
	1 814,426
	 
	Razem  przedmiar =	 1 814,426	m2

	10.	KNR  201-0228-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	90,722	m3
		Wykopy wykonywane spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW /75 KM/, z przemieszczeniem urobku na odległość
		do 10 m: grunt kat. III
	Numer specyfikacji :  B-02
	 
		1814.43 * 0.10 * 0.5 =	90,722
	 
	90,722
	 
	Razem  przedmiar =	  90,722	m3

	11.	KNR  201-0230-01-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa	90,722	m3
		Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych - profilowanie podłoża do rzędnych projektowanych
		spycharkami gąsienicowymi o mocy: 74 kW (100 KM),  kat.gruntu I-III - krotność 3
	Numer specyfikacji :  B-02
	 
		90.722 =	90,722
	 
	90,722
	 
	Razem  przedmiar =	  90,722	m3

	12.	KNR  231-0103-04-00  IGM Warszawa	1 814,430	m2
		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV

	BOISKO WIELOFUNKCYJNE W ŁASZCE 
	b. Roboty ziemne
		 Str: 3
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	Numer specyfikacji :  B-02
	 
		1814.43 =	1 814,430
	 
	1 814,430
	 
	Razem  przedmiar =	 1 814,430	m2

	13.	KNR  201-0307-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	1,568	m3
		Roboty ziemne ręczne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m: grunt kat. III - pod stopy betonowe
	Numer specyfikacji :  B-02
	 
		piłka ręczna:  0.40 * 0.40 * 0.60 * 4 =	0,384
		piłka nożna:  0.40 * 0.40 * 0.60 * 4 =	0,384
		siatkówka + tenis:  0.80 * 0.50 * 0.50 * 2 * 2 =	0,800
	 
	1,568
	 
	Razem  przedmiar =	  1,568	m3

	 
	c.	Budowa boiska		
	 
	14.	KNR  202-0607-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	1 814,426	m2
		Ułożenie geowłókniny
	Numer specyfikacji :  B-03
	 
		30.16 * 60.16 =	1 814,426
	 
	1 814,426
	 
	Razem  przedmiar =	 1 814,426	m2

	15.	KNR  231-0104-03-00  IGM Warszawa	1 814,430	m2
		Warstwy odsączające z pospółki  - zagęszczenie mechaniczne: grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	Numer specyfikacji :  B-03
	 
		1814.43 =	1 814,430
	 
	1 814,430
	 
	Razem  przedmiar =	 1 814,430	m2

	16.	KNR  231-0104-02-00  IGM Warszawa	1 814,430	m2
		Warstwy odsączające w korycie i na poszerzeniach - zagęszczenie ręczne: za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm -
		krotność 15
	Numer specyfikacji :  B-03
	 
		1814.43 =	1 814,430
	 
	1 814,430
	 
	Razem  przedmiar =	 1 814,430	m2

	17.	KNR  003-0203-01-00  ATHENASOFT Warszawa	1 814,430	m2
		Warstwa wzmacniająca pod warstwy konstrukcyjne  - z siatki wzmacniającej ( geosiatka )
	Numer specyfikacji :  B-04
	 
		1814.43 =	1 814,430
	 
	1 814,430

	BOISKO WIELOFUNKCYJNE W ŁASZCE 
	c. Budowa boiska
		 Str: 4
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	Razem  przedmiar =	 1 814,430	m2

	18.	KNR  231-0114-01-00  IGM Warszawa	1 800,000	m2
		Podbudowy z kruszywa kamiennego frakcja 31,5-63 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 20 cm
	Numer specyfikacji :  B-04
	 
		60.00 * 30.00 =	1 800,000
	 
	1 800,000
	 
	Razem  przedmiar =	 1 800,000	m2

	19.	KNR  231-0114-02-00  IGM Warszawa	- 1 800,000	m2
		Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu - potrącenie  za każdy dalszy 1 cm
		krotność 10
	Numer specyfikacji :  B-04
	 
		- 1800.00 =	- 1 800,000
	 
	- 1 800,000
	 
	Razem  przedmiar =	- 1 800,000	m2

	20.	KNR  231-0114-07-00  IGM Warszawa	1 860,000	m2
		Podbudowy z kruszywa kamiennego frakcja 0-31,5 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 8 cm
	Numer specyfikacji :  B-04
	 
		1860.00 =	1 860,000
	 
	1 860,000
	 
	Razem  przedmiar =	 1 860,000	m2

	21.	KNR  231-0114-08-00  IGM Warszawa	- 1 860,000	m2
		Podbudowy z kruszywa kamiennego frakcja 0-31,5 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: ponad 8 cm -
		potrącenie  za każdy dalszy 1 cm - krotność 3
	Numer specyfikacji :  B-04
	 
		- 1860.00 =	- 1 860,000
	 
	- 1 860,000
	 
	Razem  przedmiar =	- 1 860,000	m2

	22.	kalkulacja ind.	1 800,000	m2
		Wykonanie elastycznej przepuszczalnej zgodnej z systemem nawierzchni warstwy podkładowej grubości 35 mm
	Numer specyfikacji :  B-07
	 
		1800.00 =	1 800,000
	 
	1 800,000
	 
	Razem  przedmiar =	 1 800,000	m2

	23.	kalkulacja ind.	1 814,430	m2
		Wykonanie nawierzchni poliuretanowej grubości 14 mm
	Numer specyfikacji :  B-07
	 
		1814.43 =	1 814,430

	BOISKO WIELOFUNKCYJNE W ŁASZCE 
	c. Budowa boiska
		 Str: 5
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	1 814,430
	 
	Razem  przedmiar =	 1 814,430	m2

	24.	KNR  231-0402-04-00  IGM Warszawa	7,226	m3
		Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem
	Numer specyfikacji :  B-05
	 
		(60.16 + 30.16) * 2 * 0.20 * 0.20 =	7,226
	 
	7,226
	 
	Razem  przedmiar =	  7,226	m3

	25.	KNR  231-0407-05-00  IGM Warszawa	180,640	m
		Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem.
	Numer specyfikacji :  B-05
	 
		(60.16 + 30.16) * 2 =	180,640
	 
	180,640
	 
	Razem  przedmiar =	  180,640	m

	26.	KNR  202-0203-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	1,568	m3
		Stopy fundamentowe betonowe z betonu B-20 + tuleje z rur PVC fi 50 mm
	Numer specyfikacji :  B-06
	 
		piłka ręczna:  0.40 * 0.40 * 0.60 * 4 =	0,384
		siatkówka + tenis:  0.50 * 0.50 * 0.80 * 4 =	0,800
		piłka nożna:  0.40 * 0.40 * 0.60 * 4 =	0,384
	 
	1,568
	 
	Razem  przedmiar =	  1,568	m3

	27.		4,000	szt
		Tuleja systemowa do montażu bramek do piłki nożnej h=500 mm
	Numer specyfikacji :  B-08
	 
		4 =	4,000
	 
	4,000
	 
	Razem  przedmiar =	  4,000	szt

	28.		4,000	szt
		Tuleja systemowa do montażu słupków do piłki ręcznej h=500 mm
	Numer specyfikacji :  B-08
	 
		4 =	4,000
	 
	4,000
	 
	Razem  przedmiar =	  4,000	szt

	29.		4,000	szt
		Tuleja systemowa do montażu słupków do piłki siatkowej i tenisa h= 350 mm
	Numer specyfikacji :  B-08

	BOISKO WIELOFUNKCYJNE W ŁASZCE 
	c. Budowa boiska
		 Str: 6
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

		2 + 2 =	4,000
	 
	4,000
	 
	Razem  przedmiar =	  4,000	szt

	30.	KNR  223-0310-02-00	1,000	kpl
		Ustawienie w gotowych otworach /tulejach/ i regulacja: stojaków do siatkówki kompletnych z możliwością regulacji
		wysokości zawieszenia siatki
	Numer specyfikacji :  B-08
	 
		1 =	1,000
	 
	1,000
	 
	Razem  przedmiar =	  1,000	kpl

	31.	KNR  223-0310-03-00  GKKFiS	1,000	szt
		Ustawienie w gotowych otworach /tulejach/ i regulacja: stojaków do tenisa
	Numer specyfikacji :  B-08
	 
		1 =	1,000
	 
	1,000
	 
	Razem  przedmiar =	  1,000	szt

	32.	KNR  223-0310-06-00	1,000	kpl
		Ustawienie w gotowych otworach /tulejach/ i regulacja: bramek do piłki ręcznej
	Numer specyfikacji :  B-08
	 
		1 =	1,000
	 
	1,000
	 
	Razem  przedmiar =	  1,000	kpl

	33.	KNR  223-0310-07-00	1,000	kpl
		Ustawienie w gotowych otworach /tulejach/ i regulacja: bramek do piłki nożnej: 5,00x2,00 m z siatką polipropylenową,
		szkielet bramki stalowy ocynkowany ogniowo  aluminiowych
	Numer specyfikacji :  B-08
	 
		1 =	1,000
	 
	1,000
	 
	Razem  przedmiar =	  1,000	kpl

	 
	d.	Piłkochwyty i ogrodzenie		
	Numer specyfikacji :  B-09
	 
	34.	KNR  223-0401-01-00  GKKFiS	40,000	m
		Wykonanie piłkochwytu: słupki aluminiowe profil 100x120 mm wzmocniony żebrami, malowane proszkowo w kolorze
		srebrnym, na krawędziach poprzeczki aluminiowe 60x80 mm, siatka polipropylenowa wysokości 4,00 m, linki napinające
		stalowe ocynkowane fi 6,3 mm, fundamenty z betonu B-20 o wymiarach 0,55x0,55x1,00m
	Numer specyfikacji :  B-09
	 
		20.00 * 2 =	40,000

	BOISKO WIELOFUNKCYJNE W ŁASZCE 
	d. Piłkochwyty i ogrodzenie
		 Str: 7
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	40,000
	 
	Razem  przedmiar =	  40,000	m

	35.	KNR  202-1804-12-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	444,190	m
		Ogrodzenia z siatki, na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2,50 m obetonowanych w gruncie -  przy wysokości siatki:
		1,50 m słupki z rury stalowej ocynkowanej fi 42x2,5 mm powlekanej PCV w kolorze zielonym , zamknięte kapturkiem,
		siatka stalowa ocynkowana powlekana PCV h=1,50 oczka 5,5x5,5 cm, linki stalowe ocynkowane
	Numer specyfikacji :  B-09
	 
		21.28 + 4.39 + 21.13 + 50.00 + 85.89 + 5.83 + 19.41 + 30.32 + 89.64 + 4.21 + 56.11 + 32.02 + 17.50 + 18.40 - (1.33 + 3.31 + 3.31
		+ 1.33 + 1.33 + 1.33) =	444,190
	 
	444,190
	 
	Razem  przedmiar =	  444,190	m

	36.	KNR  223-0402-02-00  GKKFiS	2,000	szt
		Zawieszenie na gotowych słupkach bram stalowych, o wymiarach 331x150 cm z profili stalowych ocynkowanych ,
		wypełnienie siatką stalową powlekaną PCV
	Numer specyfikacji :  B-09
	 
		2 =	2,000
	 
	2,000
	 
	Razem  przedmiar =	  2,000	szt

	37.	KNR  223-0402-03-00  GKKFiS	4,000	szt
		Zawieszenie na gotowych słupkach furtek stalowych, o wymiarach 133x150 cm - z profili stalowych ocynkowanych
		wpełnienie siatką stalową powlekaną PCV
	Numer specyfikacji :  B-09
	 
		4 =	4,000
	 
	4,000
	 
	Razem  przedmiar =	  4,000	szt

	 
	e.	Roboty zieleniarskie		
	Numer specyfikacji :  B-02
	 
	38.	KNR  201-0230-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	37,728	m3
		Rozplantowanie ziemi z wykopów pod ogrodzenie , łapacze piłek i stóp słupków i bramek
	Numer specyfikacji :  B-02
	 
		226 * 0.40 * 0.40 * 1.00 + 1.568 =	37,728
	 
	37,728
	 
	Razem  przedmiar =	  37,728	m3

	39.	KNR  201-0505-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	3 740,000	m2
		Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III
	Numer specyfikacji :  B-02
	 
		3740.00 =	3 740,000
	 
	3 740,000

	BOISKO WIELOFUNKCYJNE W ŁASZCE 
	e. Roboty zieleniarskie
		 Str: 8
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	Razem  przedmiar =	 3 740,000	m2

	40.	KNR  221-0218-03-00  MBGPiK	272,164	m3
		Rozścielenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim sposobem: mechanicznym - spycharkami
	Numer specyfikacji :  B-02
	 
		1814.426 * 0.15 =	272,164
	 
	272,164
	 
	Razem  przedmiar =	  272,164	m3

	41.	KNR  221-0401-01-00  MBGPiK	3 740,000	m2
		Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia, w gruncie : kat.I-II
	Numer specyfikacji :  B-02
	 
		3740.00 =	3 740,000
	 
	3 740,000
	 
	Razem  przedmiar =	 3 740,000	m2

	 
	f.	Wyposażenie placu zabaw		
	Numer specyfikacji :  B-08
	 
	42.	kalk. własna	1,000	szt
		Montaż huśtawki ważki - z demontażu
	Numer specyfikacji :  B-08
	 
		1 =	1,000
	 
	1,000
	 
	Razem  przedmiar =	  1,000	szt

	43.	kalk. własna	1,000	szt
		Montaż zjeżdżalni - z demontażu
	Numer specyfikacji :  B-08
	 
		1 =	1,000
	 
	1,000
	 
	Razem  przedmiar =	  1,000	szt

	44.	kalk. własna	1,000	szt
		Dostawa i montaż piaskownicy o wym. 1,50 x 1,50 m
	Numer specyfikacji :  B-08
	 
		1 =	1,000
	 
	1,000
	 
	Razem  przedmiar =	  1,000	szt

	45.	kalk. własna	1,000	szt
		Dostawa i montaż huśtawki pojedynczej
	Numer specyfikacji :  B-08

	BOISKO WIELOFUNKCYJNE W ŁASZCE 
	f. Wyposażenie placu zabaw
		 Str: 9
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
		1 =	1,000
	 
	1,000
	 
	Razem  przedmiar =	  1,000	szt

	46.	kalk. własna	2,000	szt
		Dostawa i montaż śmietników
	Numer specyfikacji :  B-08
	 
		2 =	2,000
	 
	2,000
	 
	Razem  przedmiar =	  2,000	szt

	 
	---  Koniec  wydruku  przedmiaru  ---