Sztutowo 2011-07-26

UZ.2710.13.2011

**Zmiana treści**

**Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

**Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia - przedmiot zamówienia: Budowa drogi gminnej ( Nr 180038G) ul. Słoneczna w Sztutowie**

 Zamawiający w oparciu o art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zmianami) zmienia:

1. Treść Załącznika Nr 3- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczeń do SIWZ , w następujący sposób:

Załącznik Nr 3

***OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA***

Przedmiot zamówienia: **Przebudowa drogi gminnej ( Nr 180038G) ul. Słonecznej w Sztutowie**

Nazwa wykonawcy........................................................................................

Adres wykonawcy..........................................................................................

Oświadczenie

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu*,* oświadczam/y, że *nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy* z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 Nr 113 poz.759 ze zmianami).

.................................. ...................................................

dataPodpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

1. Zamawiający dopuszcza wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w jednej z form przewidzianych w art. 148 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tym samym zmienia treść Załącznika Nr 4 SIWZ, w § 9 pkt. 1 w następujący sposób:

 „Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy (ZNWU) w wysokości ........................zł w formie ..................................................... .”

1. Dodano szczegółową informację dot. nawierzchni z kostki betonowej w pkt. III SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia, która brzmi następująco:

 „Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej polegającej na budowie drogi gminnej (Nr 180038G) ul. Słonecznej w Sztutowie o nawierzchni z kostki betonowej. Do wykonania chodnika należy użyć kostki betonowej gr. 6 cm koloru szarego- 90% i koloru czerwonego 10% ułożonej dłuższym bokiem prostopadle do krawężnika. Jezdnię i zjazdy na posesje należy wykonać z kostki betonowej gr. 8 cm koloru szarego. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją, którą tworzą:

* 1. Projekty budowlane:
		1. Branża drogowa
		2. Branża telekomunikacyjna
		3. Branża wodno- kanalizacyjna
		4. Branża elektryczna
	2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)