**Sprawa nr: BZP.271.3.2019**

**Gmina Wilczyn – Urząd Gminy w Wilczynie**

**ul. Strzelińska 12 D**

**62-550 Wilczyn**

**Tel. (63) 2683032**

**Fax (63) 2685045**

**www.wilczyn.pl**

**gmina@wilczyn.pl**

**Przebudowa oraz wyposażenie i zagospodarowanie terenu**

**przy GOK w Wilczynie**

**SPECYFIKACJA SPRZĘTU:**

1. **Ekran projekcyjny pneumatyczny:**


• Wymiary: 7,00 x 4,90 m,

• Kolor: czarny,

• Średnica rury ekranu: 0,95 m,

• Rozmiar pow. do projekcji: 6,06 x 3,46 m,

• Podstawowe wyposażenie ekranu projekcyjnego: komplet szpil i lin odciągowych, wentylator, młotek, instrukcję obsługi oraz pokrowiec transportowy,

• przykładowy wzór: 

1. **Klomb skalny:**

Klomb wykonać w formie „okręgu" o średnicy ok.4m i wysokości ok. 1,0m p.p.t z kamieni polnych zatopionych w wylewce betonowej z betonu C12/15. Wnętrze klombu do wysokości ~0,85 należy wyłożyć geotkaniną separacyjną 200g/m2 i wypełnić ziemią urodzajną. Klomb obsadzić roślinnością płożącą oraz małymi krzewami:

* Floks Płożący,
* Jałowiec Płożący „Blue Chip",
* Jałowiec Płożący „Blue Star",
* Berberys Thunberga Golden Carpet,
* Barwinek pospolity,
* Szczodrzeniec purpurowy.