STAROSTWO POWIATOWE Płock, 03.04.2015 r.

w Płocku

ul. Bielska 59

09-400 Płock

PZESz. 3620.2.2015

dot. przetargu nieograniczonego na „Dostawę - zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach + winda”

**WYJAŚNIENIA**

1. Do Zamawiającego wpłynęły zapytania o treści j.n:
2. Czy Zamawiający dopuści zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, rejestrację dwuetapową z przedłożeniem homologacji na autobus bazowy i zaświadczeniem z Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów potwierdzającym przystosowanie pojazdu do przewozu 16 osób niepełnosprawnych zgodnie z wymaganiami SIWZ?
3. Czy Zamawiający dopuści jasną tapicerkę na ścianach i na suficie?
4. Czy Zamawiający dopuści pojazd bez systemu EDS i MSR?

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia:

**Ad. pkt 1**

Zamawiający informuje, że:

zgodnie z zapisem w pkt II siwz „*Opis przedmiotu zamówienia*” Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: „*Samochód (minibus) stanowiący przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, 16-sto miejscowy (1 kierowca + 15 pasażerów), z możliwością przewozu dwóch osób na wózkach inwalidzkich o  napędzie elektrycznym w konfiguracji: kierowca + 15 pasażerów, w tym dwie osoby na wózkach elektrycznych.*

*Samochód winien posiadać świadectwo homologacji pojazdu i świadectwo homologacji przystosowania pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych*.”

Respektując zasady uczciwej konkurencji Zamawiający nie ingeruje i nie sugeruje etapów przygotowania przedmiotu niniejszego zamówienia.

**Ad. pkt 2**

w pkt II siwz „*Opis przedmiotu zamówienia*” w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz zestaw parametrów techniczno – użytkowych” Zamawiający nie określił koloru dając pewną dowolność w jego doborze Wykonawcom jednakże przy założeniu, że ma być spełniony warunek „Tapicerka przedziału pasażerskiego: ścian, dachu, foteli odporna na zużycie i zabrudzenia zapewniająca łatwe czyszczenie”.

**Ad. pkt 3**

Zamawiający dopuszcza pojazd bez systemów EDS i MSR. Pojazd musi być wyposażony w ASR i ESP lub równoważne.

WICESTAROSTA

Iwona Sierocka