pieczęć Wykonawcy

**OFERTA WYKONAWCY**

Nazwa i adres Wykonawcy:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Numertelefonu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. NumerFaxu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Adrese-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Numer NIP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .

6. Numer REGON: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

**Gmina Nisko**

**Plac Wolności 14**

**37-400 Nisko**

1. W związku z zapytaniem ofertowym na: „Montaż oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie oznakowania poziomego na drogach gminnych na terenie Gminy i Miasta Nisko w roku 2025”oferujemy wykonanie dostawy /usługi /roboty budowlanej (niepotrzebne skreślić) zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową (za całość zadania):

**Cena za całość zadania: ……………………………………………………………...….. zł,**

**(słownie cena za całość: ……………………………………………………………...….. zł).**

Wymieniona wyżej kwota kształtuje się następująco:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Rodzaj wyrobu | jednostka miary | Ilość | Cena jedn. Brutto [zł] | Wartość brutto [zł] |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6 = 4 x 5** |
| 1 | Montaż słupków ocynkowanych hutniczo do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm - z betonowaniem | szt. | **30** |  |  |
| 2 | Montaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 60 mm. Słupki blokujące wysokości (dł. 1,10m) | szt. | **10** |  |  |
| 3 | Betonowanie słupka | szt. | **15** |  |  |
| 4 | Montaż (przymocowanie) tablic znaków drogowych (znak z grupy A, wielkość 750 typ 1) | szt. | **10** |  |  |
| 5 | Montaż (przymocowanie) tablic znaków drogowych (znak z grupy A, wielkość 900 typ 1) | szt. | **20** |  |  |
| 6 | Montaż (przymocowanie) tablic znaków drogowych (znak z grupy A, wielkość 750 typ 2) | szt. | **4** |  |  |
| 7 | Montaż (przymocowanie) tablic znaków drogowych (znak z grupy B, C, wielkość 600 typ 1) | szt. | **15** |  |  |
| 8 | Montaż (przymocowanie) tablic znaków drogowych (znak z grupy B, C, wielkość 800 typ 1) | szt. | **7** |  |  |
| 9 | Montaż (przymocowanie) tablic znaków drogowych (znak z grupy B, C, wielkość 800 typ 2) | szt. | **7** |  |  |
| 10 | Montaż (przymocowanie) tablic znaków drogowych (znak z grupy D, wielkość 600x600 typ 1) | szt. | **12** |  |  |
| 11 | Montaż (przymocowanie) tablic znaków drogowych (znak z grupy D, wielkość 600x600 typ 2) | szt. | **8** |  |  |
| 12 | Montaż (przymocowanie) tablic znaków drogowych (znak z grupy D, wielkość 750x600 typ 1) | szt. | **6** |  |  |
| 13 | Montaż tablicy drogowej jednostronnej ze znakami typu D, E, F, G, T, U na tle z folii odblaskowo fluorescencyjnej żółto-zielonej lub pomarańczowej | m2 | **4** |  |  |
| 14 | Montaż (przymocowanie) drogowskazów jednoramiennych. Obustronna tablica z nazwą ulicy | szt. | **5** |  |  |
| 15 | Montaż (przymocowanie) drogowskazów jednoramiennych. Tablica drogowskazowa jednostronna oraz znaki typu D, E, F, G, T, U. (folia 1 generacji) | m2 | **5** |  |  |
| 16 | Montaż (przymocowanie) drogowskazów jednoramiennych - tabliczka pod znak | szt. | **5** |  |  |
| 17 | Przykręcenie drobnych elementów konstrukcji na słupku (2 mocowania). | szt. | **5** |  |  |
| 18 | Mycie konstrukcji pełnościennych wodą z detergentem pod ciśnieniem | m2 | **5** |  |  |
| 19 | Montaż (uzupełnienie) brakujących lub uszkodzonych łańcuchów w poręczach łańcuchowych (łańcuch ocynkowany i malowany proszkowo na kolor biało-czerowny) | m | **20** |  |  |
| 20 | Demontaż (zdejmowanie) tablic znaków drogowych z ich utylizacją | szt. | **1** |  |  |
| 21 | Montaż słupka U-1a, U-1b | szt. | **1** |  |  |
| 22 | Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową - kolory wg projektów organizacji ruchu lub wskazań Zamawiającego | m2 | **2400** |  |  |
| 23 | Montaż barier ochronnych stalowych (energochłonnych N2W5 SP05) | m | **5** |  |  |
| 24 | Montaż barier ochronnych stalowych (energochłonnych N2W4 SP06) | m | **5** |  |  |
| 26 | Montaż barier ochronnych stalowych (energochłonnych N2W4 SP 09) | m | **5** |  |  |
| 27 | Montaż barier ochronnych stalowych (energochłonnych N2W2 - SP06) | m | **5** |  |  |
| 28 | Montaż barier ochronnych stalowych (energochłonnych N2W2 - SP09) | m | **5** |  |  |
| 29 | Montaż U-1c element odblaskowy, metalowy do barier ochronnych  | szt. | **1** |  |  |
| 30 | Montaż zakończenia barier ochronnych stalowych jednostronnych o masie 24 kg/m - łącznik czołowy | szt. | **1** |  |  |
| 31 | Montaż balustrady U-12a. Wszystkie elementy ocynkowane i malowane proszkowo na kolor (Barierka szczebelkowa) | m | **10** |  |  |
| 32 | Montaż bariery U-12a. Wszystkie elementy ocynkowane i malowane proszkowo na kolor (barierka typ olsztyński) | m | **10** |  |  |
| 33 | Montaż ogrodzenia łańcuchowego U-12b z rur 60 mm i 2,0m.(łańcuch ocynkowany i malowany proszkowo na kolor, słupki ocynkowane i malowane na biało z naklejonymi czerwonymi pasami z folii odblaskowej) | m | **20** |  |  |
| 34 | Montaż słupka blokującego U-12c. Słupki ocynkowane i malowane na biało z naklejonymi czerwonymi pasami z folii odblaskowej. | szt. | **5** |  |  |
| 35 | Montaż Warszawskiego słupka ozdobnego żeliwnego - SYRENKA H-800 mm w wersji z opcją do montażu łańcuchów. | szt. | **3** |  |  |
| 36 | Montaż łańcuchów do Warszawskiego słupka ozdobnego żeliwnego - SYRENKA. | m | **2** |  |  |
| 37 | Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające wym. 900x70mm | m | **5** |  |  |
| 38 | Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające wym. 600x50mm | m | **5** |  |  |
| 39 | Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu - U-16a próg zwalniający liniowy H-80 mm wraz z elementami najazadowymi i zjazdowymi | mb | **5** |  |  |
| 40 | Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu - U-16b próg zwalniający liniowy H-100 mm wraz z elementami najazadowymi i zjazdowymi | mb | **5** |  |  |
| 41 | Montaż progu zwalniającego wyspowego gumowego 3000x1800x65 - tzw. poduszka berlińska  | szt. | **2** |  |  |
| 42 | Montaż progu zwalniającego wyspowego gumowego 1800x2000x65 - tzw. poduszka berlińska  | szt. | **2** |  |  |
| 45 | Demontaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające z utylizacją | szt. | **4** |  |  |
| 47 | Montaż tablic znaków drogowych (lustro drogowe fi 600 mm) | szt. | **1** |  |  |
| 48 | Montaż tablic znaków drogowych (lustro drogowe fi 800 mm) | szt. | **1** |  |  |
| 49 | Odnawianie farbą barier stalowych jednostronnych | m | **1** |  |  |
| 50 | Montaż Blokady parkingowej typu Choinka z kłódką - wszystkie elementy ocynkowane i malowane na biało z naklejonymi czerwonymi pasami z folii odblaskowej. | szt. | **1** |  |  |
| 51 | Montaż Blokady parkingowej typu Słoń, wykonana z rury głównej o przekroju 42,3 mm i płyty dolnej 400x570 mm. Płyta dolna to blacha o grubości 6 mm z czterema otworami do zamocowania. | szt. | **1** |  |  |
|  |  |  |  | **Razem:** |  |

Jest to łączna cena ofertowa przygotowana zgodnie z wymogami zapytania ofertowego z wszystkimi kosztami koniecznymi do zakończenia realizacji zamówienia.

1. **Adres e–mail**, do korespondencji z Wykonawcą, w szczególności do przekazywania poszczególnych zleceń dla Wykonawcy przez Zamawiającego: …………………………….
2. **Nr FAKS**, do korespondencji z Wykonawcą, w szczególności do przekazywania poszczególnych zleceń dla Wykonawcy przez Zamawiającego: …………………………..
3. Oświadczamy, że:
4. zapoznałem/zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę/wnosimy do niego zastrzeżeń,
5. zawarte w „zapytaniu ofertowym” warunki udzielenia zamówienia akceptuję/akceptujemy i nie wnoszę/wnosimy do niego zastrzeżeń oraz, że zdobyłem/zdobyliśmy wszelkie konieczne informacje niezbędne do przygotowania oferty, oraz zobowiązuję/zobowiązujemy się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty do realizacji przedmiotu zamówienia na w/w warunkach,
6. zapoznałem/zapoznaliśmy się z warunkami umowy (projektem umowy dołączonym do zapytania ofertowego), akceptuję/ akceptujemy projekt umowy i zobowiązuję/zobowiązujemy się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
7. nie podlegam/nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art.7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz. U. poz. 835).
8. **Oświadczamy**, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub w art. 14 RODO[[1]](#footnote-1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielnie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu[[2]](#footnote-2).
9. zapoznałem/zapoznaliśmy się z Regulaminem udzielania zamówień, których wartość nie przekracza w równowartości kwoty 130 000 złotych, obowiązującego w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko,
10. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać:
11. sami …………………………………………….
12. przy pomocy podwykonawców (*należy określić zakres zamówienia planowanego do realizacji przez podwykonawców*):

………………………………………………………………………………….

1. załącznikami do niniejszego formularza oferty są:
2. ……………………………..
3. ……………………………..

…………………., dnia ………………….

 ...............................................................

 */podpis i pieczęć\* /*

*\*podpis osoby/osób uprawnionej/ych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, wg. dokumentów rejestrowych lub właściwego pełnomocnictwa*

1. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) [↑](#footnote-ref-1)
2. W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). [↑](#footnote-ref-2)