RIB.IZP.271.1.3.2015

**Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Molendy”

Zamawiający podaje poniżej sprostowanie do udzielonej odpowiedzi z dnia 22 czerwca 2015 roku na zapytanie „Pytanie nr 23 - Specyfikacja techniczna pkt 8.2.5 zawiera zapis: „Na sieci kanalizacji grawitacyjnej nie występuje dodatkowe uzbrojenie, na rurociągach tłocznych odpowietrzniki oraz studzienka umożliwiająca czyszczenie rurociągu.” Czy na rurociągu tłocznym przewidzianym do realizacji należy wykonać odpowietrzniki oraz studzienkę umożliwiającą czyszczenie rurociągu? Jeśli tak, prosimy o uzupełnienie przedmiaru o właściwe pozycje oraz wskazanie w dokumentacji technicznej miejsca montażu”.

**Prawidłową odpowiedź na powyższe pytanie podaje poniżej:**

Zamawiający informuje, iż na rurociągu tłocznym nie są przewidziane odpowietrzniki ani studzienki rewizyjne.