**Załącznik nr 2**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Minimalne wymagania techniczne i użytkowe** | | |
| **WYMAGANIA OGÓLNE (wymagania minimalne)** | | |
|  | Rok produkcji (nie starszy niż) | 2020 |
| 2. | Moc silnika | 130-160 KM |
| 3. | Pojemność skokowa | 1900-2000 cm3 |
| 4. | Typ silnika | diesel |
| 5. | Skrzynia biegów | manual 6 biegowa |
| 6. | Napęd | przód |
| 7. | Typ nadwozia | zamknięte furgon |
| 8. | Kolor nadwozia | szare |
| 9. | System bezpieczeństwa | system kontroli trakcji z asystentem hamowania  i wspomaganiem ruszania pod górę |
| poduszki powietrzne i napinacze pasów dla kierowcy i pasażera, możliwość deaktywacji poduszki pasażera |
| wspomaganie układu kierowniczego zależne od prędkości |
| uchwyt do mocowania ładunku |
| asystent bocznego wiatru |
| układ ułatwiający ruszanie z miejsca na wzniesieniach |
| immobilizer |
| reflektory halogenowe podwójne |
| światła do jazdy dziennej (włączone podczas jazdy) |
| **PARAMETRY TECHNICZNE (wymagania minimalne)** | | |
| 1. | Długość całkowita | 5000-5500 mm |
| 2. | Rozstaw osi | 3300-3400 mm |
| **WYPOSAŻENIE (wymagania minimalne)** | | |
| - drzwi boczne przesuwne po prawej stronie przestrzeni pasażerskiej/ładunkowej  - szyby termoizolacyjne  - zbiornik paliwa 70 l  - lusterka zewnętrzne elektryczne regulowane i ogrzewane  - zderzaki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym  - dopuszczalna masa całkowita 2800-3000 kg  - 2 komplety kół na obręczach stalowych 16” (opony letnie i zimowe)  - koło zapasowe pełnowymiarowe z obręczą stalową  - tapicerka siedzeń z tkaniny  - ilość miejsc 1+2  - wyłożenie ścian bocznych w przestrzeni ładunkowej minimum do połowy wysokości  - podłoga w kabinie kierowcy wyłożona wykładziną gumową  - ściana działowa bez okna  - wykładzina gumowa w przestrzeni bagażowej  - klimatyzacja półautomatyczna  - nawiew powietrza z filtrem przeciw kurzowym i przeciw pyłkowym  - zestaw głośnomówiący  - radio fabryczne  - centralny zamek | | |
| **WYPOSAŻENIE DODATKOWE** | | |
| - drzwi tylne dwuskrzydłowe bez okien  - podłokietniki dla lewego fotela w kabinie kierowcy  - fabryczne czujniki parkowania w tylnym zderzaku  - manualna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego dla lewego fotela w kabinie kierowcy  - światła przeciwmgielne przednie z funkcją doświetlania zakrętów  - fotel lewy w kabinie kierowcy z regulacją wysokości  - hak holowniczy  - oklejenie - zgodnie z załączonym poniżej zdjęciem logo Gminy Garbatka-Letnisko, wymiary do uzgodnienia z Zamawiającym przed podpisaniem umowy  - belka świetlna  - relingi lub poprzeczki  - 3 letnia gwarancja fabryczna (pierwsze dwa lata bez limitu, trzeci rok z maksymalnym całkowitym przebiegiem 90 000 km) | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **GWARANCJA (wymagania minimalne)** | | | |
| 1. | Na silnik, podzespoły mechaniczne i elektroniczne (bez limitu kilometrów) | min. 24 miesiące | \*\* |
| 2. | Na powłokę lakierniczą | min. 36 miesięcy | \*\* |
| 3. | Na perforacje korozyjną nadwozia | min. 84 miesiące | \*\* |

**„logo” należy nakleić na bocznych drzwiach samochodu**

****