|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **GEZ** | **KARTA ADRESOWA ZABYTKU** | | 3. Miejscowość  **W O D Z I E R A D Y** |
| 1. Nazwa   OBORA W ZESPOLE DWORSKO-PARKOWO-FOLWARCZNYM | | 1. Czas powstania   czwarta ćwierć XIX w |
| 7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym  Elewacja od strony południowej. | | | 4. Adres  Wodzierady 77  98-105 Wodzierady  nr. działki 291/8/ obręb Wodzierady |
| 5. Przynależność administracyjna  województwo łódzkie  powiat łaski  gmina Wodzierady |
| 6. Formy ochrony  Uchwała Nr VI/39/2003 Rady Gminy Wodzierady z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wodzierady  Wojewódzka Ewidencja Zabytków  Gminna Ewidencja Zabytków |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8. Historia, opis i wartości  Budynek wzniesiony na pod koniec XIX. Obiekt znajduje się na końcu wsi, przy drodze w stronę Kwiatkowic. Budynek wchodzi w obręb zespołu dworsko-parkowo-folwarcznego Wodzierady Górne, który powstał po podziale majątku Wodzierady na początku XX w. Obora to obiekt murowany. Jest to budynek na rzucie prostokąta, wydłużony na linii wsch.-zach. Budynek parterowy, o bryle prostopadłościennej. Przykryty jest dachem dwuspadowym, pokrytym eternitem. Otwory okienne i drzwiowe o wykroju prostokątów stojących, zamknięte prosto lub łukiem odcinkowym Budynek bez detali architektonicznych. Budynek stanowi historyczny element zabudowy wsi Obiekt zachował swoją pierwotna formę architektoniczną zarówno w swej bryle jak i zastosowanych materiałach. Budynek wart zachowania jako nieliczny przykład zabudowy folwarcznej na terenie gminy w zespole dworsko-parkowo-folwarcznym. Stanowi cząstkę dziedzictwa kulturowego gminy. Częściowo zachowana drewniana konstrukcja stropu. | 9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji  Stan zachowania zły. Budynek niewykorzystywany. Budynek z oznakami zniszczenia i uszkodzenia Liczne ubytki w elewacji. Najpilniejsze działania to przeprowadzenie prac budowalnych zabezpieczających konstrukcję budynku. Wskazane było by odnowienie elewacji, wymiana eternitowego pokrycia dachu. Należy zabezpieczyć go przed dalszą degradacją. Należy zachować pierwotny wygląd budynku w miarę możliwości, monitorować stan jego zachowania i na bieżąco dbać o obiekt. Prace budowlano- konserwatorskie powinny być uzgodnione z ŁWKZ | |
| 10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)  Piotr Pawlak,04.08.2022 | 11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego  konserwatora zabytków) \*  \* dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków |