|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **GEZ** | **KARTA ADRESOWA ZABYTKU** | | 3. Miejscowość  **P R Z Y R O W N I C A** |
| 1. Nazwa   SZKOŁA, ob. niewykorzystana | | 1. Czas powstania   1935 r. |
| 7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym  Elewacja od strony północnej. | | | 4. Adres  Przyrownica 33  98-105 Wodzierady  nr. działki 278/obręb Przyrownica |
| 5. Przynależność administracyjna  województwo łódzkie  powiat łaski  gmina Wodzierady |
| 6. Formy ochrony  Uchwała Nr VI/39/2003 Rady Gminy Wodzierady z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wodzierady  Wojewódzka Ewidencja Zabytów  Gminna Ewidencja Zabytków |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8. Historia, opis i wartości  Wiadomo, że jesienią 1913 r. zebranie wiejskie w Przyrownicy podjęło decyzję o planach wybudowania jednoklasowej wiejskiej szkoły. Parterowy budynek miał powstać z kamienia i cegły. Przewidywano również powstanie budynku gospodarczego. Kosztorys opiewał na 5054 ruble 94 kop. Większość tej kwoty, czyli 4340, 44 to zaplanowane koszty wybudowania budynku głównego, 520,08 to suma za wybudowanie budynku gospodarczego + 4% od tej kwoty na sporządzenie planu i nadzór. Należy przypuszczać, że szkołą nie powstała wówczas, gdyż plany zatwierdzono bezpośrednio przed wybuchem I wojny światowej. Prawdopodobnie szkoła wybudowana została w 1935 r. W lutym 1948 r. kierownikiem szkoły był Józef Klondas. Uczyła w niej również Helena Klondas. Uczęszczało do niej wówczas 77 dzieci. Obiekt znajduje się na zalesionej działce przy drodze z Przyrownicy w kierunku Szadku. Jest to budynek murowany. Zbudowana jest na rzucie zbliżonym do litery L. Budynek parterowy, o bryle rozczłonkowanej. Przykryty jest dachem naczółkowym, pokrytym blachą, o różnym układzie kalenic. Charakterystycznym elementem budynku są podciennia Otwory okienne i drzwiowe o wykroju prostokątów stojących, zamknięte prosto. Niezachowana oryginalna stolarka okienna i drzwiowa. Podokiennice profilowane. Brak detali architektonicznych. Budynek stanowi historyczny element zabudowy wsi. Obiekt zachował swoja pierwotną formę architektoniczną, zarówno w swej bryle jak i zastosowanych materiałach. Stanowi cząstkę dziedzictwa kulturowego gminy. | 9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji  Stan zachowania zły. Budynek opuszczony i zaniedbany. Szczególnie istotne jest wstawienie szyb i drzwi oraz dachu, czego niewykonanie będzie skutkowało dalszą degradacją obiektu. Należy zachować pierwotny wygląd budynku w miarę możliwości, monitorować stan zachowania i na bieżąco dbać o obiekt. Prace budowlano- konserwatorskie powinny być uzgodnione z ŁWKZ. | |
| 10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)  Piotr Pawlak, 04.08.2022 | 11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego  konserwatora zabytków) \*  \* dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków |