**Przedmiar**

NAZWA ZADANIA: Budowa ogrodzenia boiska sportowego w msc. Bedlenko.

ADRES INWESTYCJI : Bedlenko gmina Końskie; działka nr 87/1 obręb 3 jednostka ewid. Końskie – obszar wiejski

INWESTOR : Gmina Końskie

ADRES INWESTORA : 26-200 Końskie, ul. Partyzantów 1

WYKONAWCA ROBÓT:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 24.02.2015r.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opis do przedmiaru, charakterystyka obiektów, założenia wyjściowe do kosztorysowania

1. Charakterystyka obiektów

Przedmiot opracowania w ramach inwestycji przewiduje się:

- przygotowanie terenu,

- montaż ogrodzenia pełniącego funkcję piłkochwytu o wysokości 4 m, o konstrukcji słupów (przekrój 80 x 80) osadzonych w tulejach, wypełnionych elastyczną, bezwęzłową siatką polipropylenową.

- uporządkowanie i uprzątnięcie terenu po wykonanych pracach.

1. Podstawa opracowania

Mapa sytuacyjno – wysokościowa.

Wizja lokalna.

Podstawowe normy i przepisy budowlane.

1. Zakres opracowania

Strona tytułowa

Ogólna charakterystyka obiektów

Przedmiar robót

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Przedmiar robót Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Bedlenku** | | | | | |
| **Lp.** | **Podstawa wyceny** | **Opis** | **Jedn. miary** | **Ilość** | **Razem** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1** | **Instalowanie ogrodzeń** | | | | |
| 1 | Kalkulacja własna | Montaż kompletnego ogrodzenia wg dokumentacji z siatki polipropylenowej na słupach stalowych ocynkowanych (80x80) w tulejach o rozstawie 4-5 m i wysokości 4,0m | m | 60,00 | 60,00 |