**Znak: ZP- 271.1.36.2018.EP Końskie 30.07.2018**

**Otrzymują uczestnicy postępowania przetargowego**

**Dotyczy: „Budowa stadionu lekkoatletycznego w gminie Końskie   
przy ul. Południowej” ZP.271.1.36.2018.EP**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) udziela odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w związku z otrzymanymi pytaniami.

**Pyt,. 1**

**Pytanie 1.**

W odpowiedzi na pytanie nr 5 (z dnia 23.07.2018 znak: ZP-271.1.26.2018.DS) Zamawiający stwierdza, że Zamawiający będzie żądał wykonania zgodnie z dokumentacją **a przede wszystkim z wymaganiami PZLA, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz IAAF.**

Czy Zamawiający traktuje nawierzchnię poliuretanową typu FULLPUR jako nawierzchnie tożsamą oraz czy dopuszcza takie rozwiązanie jako równoważne?

Nadmieniam, że w/w nawierzchnia spełnia wymagania PZLA, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz IAAF.

Informujemy również, że 80 % certyfikowanych stadionów przez PZLA w Polsce zostało wykonanych w technologii FULLPUR.

**Odp.**

**Zamawiający nie dopuszcza i nie traktuje nawierzchnię poliuretanową typu FULLPUR jako nawierzchnię równoważną z nawierzchnią kauczukową określoną w dokumentacji.**

Pyt.1a Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem przetargu w zakresie instalacji sanitarnych jest wyłącznie wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej czystej i drenażu boiska piłkarskiego zgodnie z zapisem SIWZ i oznaczeniem graficznym oznaczonym jako „obszar objęty opracowaniem „ na rysunku PW/IS/01.

**Odp.**

**Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Zakres przedmiotu zamówienia jest szerszy niż oznaczenie na załączniku graficznym .**

Pyt.2 Czy przedmiotem przetargu jest wykonanie odwodnienia liniowego bieżni okólnej, zakres jest nieujęty w załączonych przedmiarach ?

**Odp.**

**Odwodnienie liniowe bieżni ogólnej stanowi zgodnie z treścią ogłoszenia stanowi przedmiot zamówienia. Przedmiary załączone do SIWZ mają charakter pomocniczy. Przypominam, żew przypadku wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia.**

Pyt.3 W opisie do projektu jako przykład odwodnienia liniowego bieżni okólnej podano rozwiązanie konkretnego producenta. Czy Zamawiający dopuści zatem odwodnienie liniowe dowolnego producenta, szczelinowe z nakładką wyznaczającą pierwszy tor z krawędzią przeciw wzrostowi trawy na styku bieżni z trawą naturalną z certyfikatem IAAF do stosowania na stadionach lekkoatletycznych ?

**Odp.**

**Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń i wyrobów równoważnych do wskazanych w załącznikach stanowiących opis przedmiotu zamówienia ( z podaniem nazwy**

**i typu), pod warunkiem uzyskania parametrów techniczno-eksploatacyjno-montażowych nie gorszych niż uzyskane poprzez realizację wg/ wskazań projektanta oraz pod warunkiem , że ich zastosowane nie spowoduje konieczności dokonania zmian zawartych w dokumentacji, a także zostanie zatwierdzone przez przedstawicieli Zamawiającego wskazanych w umowie.**

**Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Decyzję czy zaoferowany materiał, urządzenie lub wyrób jest zgodny z wymaganiami SIWZ podejmą przedstawiciele Zamawiającego po przedłożeniu mu przez Wykonawcę informacji o materiale, urządzeniu lub wyrobie wraz z odpowiednimi katalogami, certyfikatami i próbkami,**

**o ile takie są wymagane w SIWZ.**

**Ilekroć w dokumentacji przetargowej przywołany jest konkretny materiał, wyrób lub urządzenie danej firmy należy to traktować jako wytyczną techniczno-jakościową i dopuszcza się zastosowanie innych materiałów, wyrobów lub urządzenia - równoważnych o parametrach nie gorszych niż przywołane. Dotyczy to wszystkich branż wymienionych w dokumentacji przetargowej.**

Pyt.4 Prosimy o podanie wymiarów rowka drenarskiego oraz frakcje kruszyw wypełniających.

Na zamieszczonych przekrojach nie podano.

**Odp.**

**Zgodnie z dołączonym rysunkiem, szerokość dolnej podstawy 100-110 cm , natomiast szerokość górnej podstawy 200-220 cm.**

Pyt.5 Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie kanalizacji deszczowej czystej przedmiotem przetargu jest wykonanie następujących odcinków :

D45-D75-D74-D83-D84-Dr2

D74-D73-D72-D71-D70-D69a-Dr4

**Odp.**

**Tak, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.**

Pyt.6 Prosimy o podanie średnic studni Dr1,Dr2,Dr3 i Dr4 oraz rodzaju i nośności zwieńczeń.

Na rysunkach nie opisano, w projekcie nie ma przekrojów po trasie.

**Odp.**

**Studnie o średnicy 315 mm typu lekkiego z rusztem żeliwnym typu C np. Hauraton lub równoważne.**

Pyt.7 Prosimy o podanie średnic studni: D45,D75,D74,D83,D84,D73,D72,D71,D70,D69a oraz rodzaju i nośności zwieńczeń.

Na rysunkach nie opisano, w projekcie nie ma przekrojów po trasie.

**Odp.**

**Studnie o średnicy 1400 mm z żeliwnym wpustem oraz stożkiem odciążającym z dylatacją.**

Pyt.8 Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia odcinek kanalizacji deszczowej czystej z urządzeniami D45-D46i nie jest przedmiotem przetargu.

**Odp.**

**Odcinek instalacji kanalizacji deszczowej od studni oznaczonej D45 do studni oznaczonej D46i jest przedmiotem zamówienia.**

Pyt.9 Czy opisany w dokumentacji dren fi 75, to rura drenarska 92/80, czy ma być w oplocie, jakim ?

**Odp.**

**Przewidziano rury drenarskie PVC-U o średnicy 75 mm z otworami 2,5x5,0 z filtrem z włókna syntetycznego.**

Pyt.10 Czy opisany w dokumentacji zbieracz fi 160, to rura kanalizacyjna PVC 160 ?

**Odp.**

**Tak.**

Pyt.11 Czy do oferty należy załączyć kosztorys, czy na podstawie załączonych przedmiarów ?

**Odp.**

**Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy winien przedstawić Zamawiającemu kosztorys ofertowy. Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia kosztorys stanowić będzie materiał informacyjno – pomocniczy. Załączone do SIWZ przedmiary mają charakter pomocniczy i nie mogą stanowić podstawy kosztorysów.**

Pyt.12 W rozszerzeniu do pytania 2 prosimy o informację czy poniższe ciągi kanalizacji deszczowej są przedmiotem przetargu :

D45-D44-D43-D42-D40-D39

D83-D82-D81-D80-D79-D78-D77-D76a-D76-O45

D69a-D69-D68-D67-D66D-65D64-D63-O34

D84-O59

D73-R

D73-O42

D70-041

D82-057

D81-055

D80-053

D79-O51

D78-O49

D77-047

D50-O35

D65-O36

D66-O37

D67-O38

D68-039

D69-040

**Odp.**

**Przedmiotem zamówienia są wszystkie ciągi kanalizacji deszczowej kdc – odwodnienie liniowe bieżni, drenaż pod boiskiem oraz instalacja kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami zbierającymi wodę z odwodnienia liniowego.**

Pyt.13 Czy odwodnienie liniowe z odprowadzeniem O62, O63 i O64 do studni D75 i D45 jest przedmiotem przetargu ? Prosimy o podanie długości i typ koryt.

**Odp.**

**Odwodnienie liniowe z odprowadzeniem O62, O63 i O64 do studni D75 i D45 nie jest przedmiotem zamówienia.**

Pyt.14 Czy odwodnienie liniowe z odprowadzeniem O43 do studni D73 jest przedmiotem przetargu ? Prosimy o podanie długości i typ koryt.

**Odp.**

**Odwodnienie liniowe z odprowadzeniem O43 do studni D73 nie jest przedmiotem zamówienia.**

**UWAGA:**

**W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje termin składania i otwarcia ofert   
oraz termin wniesienia wadium jednocześnie modyfikując również godzinę na w/w czynności tj.**

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale 5 należy złożyć w terminie do dnia **06.08.2018r. do godziny 10.00** w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich   
ul. Partyzantów 1 (pokój nr 24-sekretariat).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **06.08.2018r. o godzinie 11.00** w siedzibie Urzędu Miasta   
i Gminy w Końskich ul. Partyzantów 1 (pokój nr 9 ) .