**Zał 1-przedmiot zamówienia**

**Zadanie nr 1**. **Budowa chodnika przy drodze gminnej w Brodach w ramach funduszu sołeckiego.**

Zakres prac obejmuje budowę chodnika o dł. 200 mb szer. nawierzchni kostki 1,8m (kostka typu behaton):

- wykorytowanie pod chodnik na gł. 15 cm z odwozem urobku na odl. do 2km,

- ustawienie nowych krawężników drogowych na ławie betonowej z oporem (15\*30\*100) ,

- ułożenie nowych obrzeży betonowych (8\*20\*100),

- wykonanie podbudowy chodnika (w-wa kruszywa fr. 0-31,5mm gr. 10 cm),

- ułożenie chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem-piaskowej 1:3 gr. 5cm .

i/lub

**Zadanie nr 2. Utwardzenie pobocza w ciągu drogi gminnej nr 001226T w Starym Kazanowie,**

Zakres prac obejmuje budowę chodnika o dł. 242 mb szer. nawierzchni kostki 1,0m (kostka typu behaton koloru czerwonego ):

- wykorytowanie pod chodnik na gł. 15 cm z odwozem urobku na odl. do 2km,

- ustawienie nowych krawężników drogowych na ławie betonowej z oporem (15\*30\*100) ,

- ułożenie nowych obrzeży betonowych (8\*20\*100),

- wykonanie podbudowy chodnika (w-wa kruszywa fr. 0-31,5mm gr. 10 cm),

- ułożenie chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem-piaskowej 1:3 gr. 5cm

**i/lub**

**Zadanie nr 3**. Budowa chodnika na ul. Polnej w Modliszewicach (fundusz sołecki)

Zakres prac obejmuje budowę chodnika o dł. 290 mb szer. nawierzchni kostki 1,8m (kostka typu behaton):

- wykorytowanie pod chodnik na gł. 20 cm z odwozem urobku na odl. do 2km,

- ułożenie nowych obrzeży betonowych (8\*20\*100),

- wykonanie podbudowy chodnika (w-wa kruszywa fr. 0-31,5mm gr. 10 cm),

- ułożenie chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem-piaskowej 1:3 gr. 5cm .

**i/lub**

**Zadanie nr 4. Wykonanie progów zwalniających w Izabelowie (fundusz sołecki).**

Zakres prac obejmuje wykonanie dwóch progów zwalniających z kostki betonowej gr. 10 cm koloru czerwonego (Holland ) :

- rozbiórka w-wy asfaltu do podbudowy w miejscu progów ,

- dosypanie kruszywa

- wykonanie podsypki cem-piaskowej gr. 5cm

- wykonanie progów zwalniających o wym. 4,0 \*3,0 m

- montaż znaków pionowych (znaki zamawiającego).

**Uwagi:**

Każdy z Wykonawców winien odwiedzić miejsca budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty odwiedzania miejsca budowy poniesie Wykonawca.

Wszystkie zastosowane i potrzebne do wykonania zadania materiały muszą być w pierwszym gatunku, posiadać odpowiednie i wymagane atesty oraz aprobaty techniczne dopuszczające je do stosowania w budownictwie. Materiały należy przedstawić do zaakceptowania Inspektorowi Nadzoru.

Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę.

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia określone w pkt. 2.4.1, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony wart. 22 § 1\* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, zostały zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.

Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia.   
W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.

\*art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. -Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca -do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

2.4.1. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: **roboty brukarskie, nawierzchnie chodników i krawężniki**

Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa wart. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:

Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób.

a) Wykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie wymaganych tj oświadczenia że osoby wykonujące czynności o których mowa powyżej, są zatrudnione na podstawie umowy o pracę   
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

b) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia.

W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o której mowa w pkt. 2.4.2.1 a) SIWZ wykonawca zapłaci zamawiającemu karę w wysokości 5 000,00 PLN.

Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych określa dokumentacja projektowa

**Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń i wyrobów równoważnych   
do wskazanych w załącznikach stanowiących opis przedmiotu zamówienia ( z podaniem nazwy  
 i typu), pod warunkiem uzyskania parametrów techniczno-eksploatacyjno-montażowych nie gorszych niż uzyskane poprzez realizację wg/ wskazań projektanta oraz pod warunkiem , że ich zastosowane nie spowoduje konieczności dokonania zmian zawartych w dokumentacji, a także zostanie zatwierdzone przez przedstawicieli Zamawiającego wskazanych w umowie.**

**Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Decyzję czy zaoferowany materiał, urządzenie lub wyrób jest zgodny z wymaganiami SIWZ podejmą przedstawiciele Zamawiającego po przedłożeniu mu przez Wykonawcę informacji   
o materiale, urządzeniu lub wyrobie wraz z odpowiednimi katalogami, certyfikatami i próbkami,   
o ile takie są wymagane w SIWZ.**

**Ilekroć w dokumentacji przetargowej przywołany jest konkretny materiał, wyrób lub urządzenie danej firmy należy to traktować jako wytyczną techniczno-jakościową i dopuszcza się zastosowanie innych materiałów, wyrobów lub urządzenia - równoważnych o parametrach nie gorszych niż przywołane. Dotyczy to wszystkich branż wymienionych w dokumentacji przetargowej.**

Standardy jakościowe i dostępność projektu dla osób niepełnosprawnych

Standardy jakościowe oraz dostępność projektu dla osób niepełnosprawnych zostały określone   
w dokumentacji projektowej oraz w treści specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

Gwarancja jakości na materiały i roboty budowlane   
Wykonawca zobowiązany jest udzielić na zastosowane materiały i roboty budowlane min. 36 m-cy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag.