**Zał. 1**

Przedmiotem zamówienia jest:   
zadanie nr 1- **„Budowa drogi gminnej w Nowym Dziebałtowie”** obejmuje swym zakresem:

- budowę drogi gminnej klasy D, długości 562 mb, kategorii ruchu KR 1, szerokości nawierzchni bitumicznej 5,0 (w km. 0 + 496) 15,0m (w km 0-498 do km 0+562).

- rozbiórkę istniejącej nawierzchni,

- korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

- ustawienie krawężników betonowych 15\*30\*100 cm na ławie betonowej z oporem,

- warstwa ścieralna beton asfaltowy AC8S- 5cm,

- warstwa wiążąca beton asfaltowy AC 16W- 4cm,

- podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 22cm

- wzmocnienie podłoża gruntem stabilizowanym cementem o wytrzymałości Rm=2,5MPa   
o grubości 15cm.

- wykonanie odwodnienia poprzez nadanie odpowiednich spadków podłużnych   
i poprzecznych oraz trzy zespoły skrzynek retencyjno-rozsączających do których zostaną odprowadzone wody opadowe za pośrednictwem studzienek ściekowych i przykanalików,

- regulacja studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej,

- pobocza gruntowe utwardzone kruszywem,

- oznakowanie pionowe,

- roboty wykończeniowe i porządkowe.

**Uwagi:**

**Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pozwolenie na użytkowanie, zgody   
na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogi powiatowej oraz innych zgód i zezwoleń wynikających z dokumentacji.**

Każdy z Wykonawców winien odwiedzić miejsca budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych   
i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty odwiedzania miejsca budowy poniesie Wykonawca.

Wykonawca winien mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel, posiadający wymagane polskim Prawem budowlanym uprawnienia danej specjalności do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. dysponuje osobą/osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej. Wszystkie zastosowane i potrzebne do wykonania zadania materiały muszą być w pierwszym gatunku, posiadać odpowiednie i wymagane atesty oraz aprobaty techniczne dopuszczające je do stosowania w budownictwie.

**Przed przystąpieniem do realizacji zadań, należy opracować projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.**

i/lub

Zadanie nr 2 „**Przebudowa w istniejącym pasie drogowym utwardzonej drogi wew. położonej na gruntach m. Sworzyce i Bedlno**”.

W zakres zamówienia wchodzi przebudowa drogi długości ok. 1570 m, szerokości nawierzchni 5,0 m, wraz z uzupełnieniem obustronnych poboczy szer. 0,75 m. Kategoria ruchu KR2.

W zakres zamówienia wchodzi w szczególności :

- ścinka zawyżonych poboczy,

- karczowanie i wycinka krzewów i drobnych drzew z poboczy,

- rozbiórka istniejących przepustów (2 szt. Ø80 cm),

- wykonanie dwóch przepustów Ø80 cm dł. 9 m z murkami czołowymi na ławie fundamentowej   
z wykonaniem naziomu nad przepustem

- odmulenie rowu przed i za przepustami oraz rowu wzdłuż nawierzchni,

- mechaniczne wyprofilowanie istniejącej nawierzchni,

- wykonanie poszerzeń istniejącej nawierzchni,

- wzmocnienie podbudowy kruszywem fr. 0-31,5 mm gr. 20 cm do rzędnego profilu podłużnego   
i poprzecznego wraz z zagęszczeniem,

- wykonanie w-wy wyrównawczej śr. gr. 3 cm, z betonu asfaltowego,

- wykonanie w-wy ścieralnej gr. 5 cm, z betonu asfaltowego,

- uzupełnienie poboczy szer. 0,75m kruszywem

- wyrównanie gruntu poza poboczem,

- roboty porządkowe

- ustawienie oznakowania pionowego.

**Uwagi:**

Każdy z Wykonawców winien odwiedzić miejsca budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych   
i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty odwiedzania miejsca budowy poniesie Wykonawca.

Wykonawca winien mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel, posiadający wymagane polskim Prawem budowlanym uprawnienia danej specjalności do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. dysponuje osobą/osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej.

Wszystkie zastosowane i potrzebne do wykonania zadania materiały muszą być w pierwszym gatunku, posiadać odpowiednie i wymagane atesty oraz aprobaty techniczne dopuszczające je do stosowania w budownictwie. Materiały należy przedstawić do zaakceptowania Inspektorowi Nadzoru.

**Przed przystąpieniem do realizacji zadań, należy opracować projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.**

Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę.

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga osoby wykonujące czynności   
w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia określone w pkt. 2.4.1, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony wart. 22 § 1\* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, zostały zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.

Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia.   
W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.

\*art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. -Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca -do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

2.4.1. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: **czynności wynikające z pkt. 2.1 SIWZ**

Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań,   
o których mowa wart. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:

Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób.

a) Wykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie wymaganych tj oświadczenia że osoby wykonujące czynności o których mowa powyżej, są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

b) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia.

W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o której mowa w pkt. 2.4.2.1 a) SIWZ wykonawca zapłaci zamawiającemu karę w wysokości 5 000,00 PLN.

Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych określa dokumentacja projektowa

**Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń i wyrobów równoważnych   
do wskazanych w załącznikach stanowiących opis przedmiotu zamówienia ( z podaniem nazwy i typu), pod warunkiem uzyskania parametrów techniczno-eksploatacyjno-montażowych nie gorszych niż uzyskane poprzez realizację wg/ wskazań projektanta oraz pod warunkiem , że ich zastosowane nie spowoduje konieczności dokonania zmian zawartych w dokumentacji, a także zostanie zatwierdzone przez przedstawicieli Zamawiającego wskazanych w umowie.**

**Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać,   
że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Decyzję czy zaoferowany materiał, urządzenie   
lub wyrób jest zgodny z wymaganiami SIWZ podejmą przedstawiciele Zamawiającego po przedłożeniu mu przez Wykonawcę informacji o materiale, urządzeniu lub wyrobie wraz z odpowiednimi katalogami, certyfikatami i próbkami, o ile takie są wymagane   
w SIWZ.**

**Ilekroć w dokumentacji przetargowej przywołany jest konkretny materiał, wyrób   
lub urządzenie danej firmy należy to traktować jako wytyczną techniczno-jakościową   
 i dopuszcza się zastosowanie innych materiałów, wyrobów lub urządzenia - równoważnych o parametrach nie gorszych niż przywołane. Dotyczy to wszystkich branż wymienionych w dokumentacji przetargowej.**

Standardy jakościowe i dostępność projektu dla osób niepełnosprawnych

Standardy jakościowe oraz dostępność projektu dla osób niepełnosprawnych zostały określone   
w dokumentacji projektowej oraz w treści specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

Gwarancja jakości na materiały i roboty budowlane   
Wykonawca zobowiązany jest udzielić na zastosowane materiały i roboty budowlane min. 36 m-cy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag. Okres rękojmi jest równoznaczny z okresem gwarancji określonym przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.