ZP- 271.2.8.2020.EP Końskie, 14.01.2020

dotyczy: **Położenie nawierzchni sztucznej na placu zabaw przy ul. Niepodległości w Końskich   
(II etap) – budżet obywatelski.**

Informuję, że od Wykonawców wpłynęły zapytania na które udziela się odpowiedzi:

Pytanie 1- zwracam się z uprzejmą prośbą o podanie opisu oraz wymiarów zestawów zabawowych, które trzeba zdemontować i zamontować ponownie. Siedziba firmy znajduje się w X i w związku z tym nie ma możliwości samodzielnie dokonać wizji lokalnej, a jesteśmy zainteresowani złożeniem oferty. Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi

Odpowiedź: Każdy z Wykonawców winien odwiedzić miejsce budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.

Pytanie 2- W związku z ogłoszeniem ZAPROSZENIE  DO ZŁOŻENIA OFERTY Położenie nawierzchni sztucznej na placu zabaw przy ul. Niepodległości mamy następujące pytania  
1). W STWOiR jest mowa o nawierzchni wylewanej a w przedmiarze podana nawierzchnia z kostki gumowej typ Behaton, chcielibyśmy otrzymać informacje, czy nawierzchnia wylewana, czy z kostki   
i jaki kolor nawierzchni?  
2). W STWOiR jest mowa o utylizacji nawierzchni syntetycznej a w Przedmiarze piaskowej (różnica znacząca gdyż wywóz poliuretanu może być kilkanaście razy droższy od wywozu piasku?  
3). Nigdzie nie mam informacji o jakie urządzenia do demontażu i ponownego montażu chodzi –   
a jest to ważna informacja, ponieważ może wpływać na cenę.   
Jeżeli  do położenia jest kostka typ Behaton, to zasadniczo nie może być ona kładziona pod urządzeniami, których strefa upadku jest wyższa niż jeden metr.  
Kostki Behaton nie spełniają parametru wysokości upadku i nie ma certyfikatu.  
jaka nawierzchnia jest do zutylizowania (piach czy gumowa), jaki rodzaj (wylewka czy płyty czy kostka gumowa), ile m2, jaka grubość tej nawierzchni.  
W dokumentacji widziałam zapis dotyczący nawiązania się do istniejącej nawierzchni. Proszę o wyjaśnienie tej kwestii..

Odpowiedź: Ad. 1. Zgodnie z przedmiotem zamówienia nawierzchnię należy dostosować kształtem i kolorem do nawierzchni istniejącej.

Ad. 2. Piasek

Ad. 3. Każdy z Wykonawców winien odwiedzić miejsce budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.