ZP.271.1.18.2020.EP Końskie, dn. 10.09.2020 r.

**Otrzymują uczestnicy postępowania**

**o udzielenie zamówienia publicznego**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowa Parku Miejskiego w Końskich w ramach zadania pn.: „*Rewitalizacja obszarów miasta Końskie (rewitalizacja centrum, przebudowa Parku Miejskiego, w tym Ogródka Jordanowskiego*”.**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 t.j.) udziela odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w związku z otrzymanymi pytaniami:

**Pytanie 1.**

Prosimy o podanie informacji czy elementy małej architektury, tj. wazon na cokole - typ C (4 szt.), wazon na postumencie - typ D (10 szt.), amfora na postumencie - typ E (2 szt.), wazon na cokole - typ F (4 szt.), misa - typ G (2 szt.) należy wykonać ze zdobieniami widocznymi na historycznych fotografiach, czy zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego na gładko. Czy Zamawiający dysponuje rysunkami zdobień tych elementów. Zaznaczamy, że są to  elementy bardzo cenotwórcze.

**Odpowiedź:** Zgodnie z projektem wykonawczym – Projekt układu komunikacyjnego i DFA Projektanci założyli odtworzenie przedmiotowych elementów wg zachowanych fotografii (źródło zostało podane w projekcie). Projektanci wskazują zastosowanie elementów wyposażenia wg oryginalnych wzorów historycznych. Zamawiający będzie wymagał przed przystąpieniem do prac przygotowanie szkiców warsztatowych przez artystów konserwatorów rzeźby i detali architektonicznych do uzgodnienia i zaakceptowania.

Przypominamy, że jest to teren Parku Miejskiego objętego ochroną konserwatorską, wpisanego do rejestru zabytków, który jest przewidziany do **rewaloryzacji**

**Pytanie 2.**

Prosimy o przedstawienie rysunku z podstawowymi wymiarami słupków z odlewów wzorowanych na słupkach historycznych.

**Odpowiedź:** KON-PW-E1-ALT-K - DFA.3.3-3.4 - 2019-07-22 - (mostek), opis - KON-PW-E1-ALT-K - OPIS - 2019-07-22 - I.2.5.4 Balustrada

**Pytanie 3.**

Czy na remontowanym odcinku przyłącza kanalizacji sanitarnej dla altany przewidziane jest wykonanie studni czy są istniejące? Jeśli tak to jakie i ile? Na PZT rys. S.1 nie jest oznaczona żadna studzienka, natomiast w STWiOR dla branży sanitarnej str. 30 pkt. 2.2.2 a) jest mowa o studzienkach kanalizacyjnych betonowych, prefabrykowancych DN 1200

**Odpowiedź:**

Studnia istniejąca w miejscu włączenia przyłącza ks altany nie podlega wymianie.